{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":62418,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95603]
[95996,"SINAPI",95631,5.7500000000000002E-2]
[95995,"SINAPI",5837,9.4899999999999998E-2]
[96001,"SINAPI",89234,3.3999999999999998E-3]
[94876,"SINAPI-I",20078,0.1042]
[90733,"SINAPI",88246,7.5300000000000006E-2]
[90738,"SINAPI",88246,0.1447]
[90730,"SINAPI",88246,1.1872]
[94869]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90706]
[90698,"SINAPI-I",41932,1.05]
[105378,"SINAPI",88316,8.2900000000000001E-2]
[105268,"SINAPI",88246,1.3954]
[105394,"SINAPI",5678,2.47E-2]
[105318,"SINAPI",88246,0.40389999999999998]
[105398,"SINAPI-I",20078,0.14879999999999999]
[105401]
[105382,"SINAPI-I",20078,5.6300000000000003E-2]
[105381,"SINAPI",88246,0.24779999999999999]
[105298,"SINAPI",88316,0.1706]
[105255,"SINAPI",88246,0.57379999999999998]
[105256,"SINAPI",5679,0.1973]
[105272,"SINAPI",88316,0.76990000000000003]
[105269,"SINAPI",88246,0.13350000000000001]
[105340,"SINAPI",5631,7.7100000000000002E-2]
[105363,"SINAPI",88246,0.45800000000000002]
[105280,"SINAPI-I",20078,8.5000000000000006E-2]
[105319]
[105349,"SINAPI",88316,0.59609999999999996]
[105325,"SINAPI",5632,0.17130000000000001]
[105354,"SINAPI",88316,1.1986000000000001]
[105391,"SINAPI",88246,1.8575999999999999]
[97177,"SINAPI",5632,0.1381]
[97177,"SINAPI",5631,2.8799999999999999E-2]
[97190,"SINAPI",88316,0.47560000000000002]
[97191,"SINAPI",88246,0.82709999999999995]
[97183,"SINAPI",5631,1.84E-2]
[97142,"SINAPI",88246,6.0600000000000001E-2]
[97172,"SINAPI-I",20078,6.4600000000000005E-2]
[97144]
[97163,"SINAPI-I",20078,1.6299999999999999E-2]
[97150,"SINAPI",5632,8.2799999999999999E-2]
[97167,"SINAPI",88316,0.22600000000000001]
[97154,"SINAPI",5632,0.13270000000000001]
[97128,"SINAPI",88246,0.127]
[97136,"SINAPI-I",20078,2.29E-2]
[97132,"SINAPI",5679,6.7000000000000004E-2]
[105310,"SINAPI",88316,0.12429999999999999]
[97122]
[105294,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105376,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[105335,"SINAPI",5679,4.58E-2]
[105337,"SINAPI",5678,1.0999999999999999E-2]
[105368]
[92848,"SINAPI",5632,0.12379999999999999]
[104939,"SINAPI",88316,1.0708]
[92838,"SINAPI",5632,5.7599999999999998E-2]
[92860,"SINAPI",5631,6.13E-2]
[92846,"SINAPI",88246,0.25459999999999999]
[92832,"SINAPI",88246,0.95589999999999997]
[92824]
[92825,"SINAPI",88246,0.43369999999999997]
[92814,"SINAPI",5632,0.22040000000000001]
[92863,"SINAPI",88316,0.6976]
[104936,"SINAPI",88246,0.4234]
[92849,"SINAPI",5632,3.7999999999999999E-2]
[92839,"SINAPI",88316,0.32619999999999999]
[92843,"SINAPI-I",7773,1.03]
[92845,"SINAPI",5632,0.1106]
[92829,"SINAPI",5631,0.1701]
[92220,"SINAPI",88246,0.30309999999999998]
[92221,"SINAPI-I",7725,1.03]
[92214]
[92215,"SINAPI",88629,1.2200000000000001E-2]
[94329,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[104738,"SINAPI",90693,0.1072]
[94318,"SINAPI",91533,0.1285]
[93373,"SINAPI",88316,2.7300000000000001E-2]
[104731,"SINAPI",5632,3.7699999999999997E-2]
[104728,"SINAPI",5631,4.4400000000000002E-2]
[93381,"SINAPI",88316,3.0300000000000001E-2]
[104734,"SINAPI",5679,5.5100000000000003E-2]
[105732,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105727,"SINAPI",88316,3.916E-2]
[96398,"SINAPI",5934,2.6166999999999999E-2]
[105740,"SINAPI",5685,1.93955E-2]
[105752,"SINAPI-I",4730,1.1000000000000001]
[105747,"SINAPI",5631,1.3167399999999999E-2]
[100566,"SINAPI",5684,1.22156E-2]
[105666,"SINAPI",5685,2.49371E-2]
[105658,"SINAPI",5923,4.8996499999999998E-2]
[105667,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105640,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105659,"SINAPI",5934,4.8228E-2]
[105641]
[105647,"SINAPI",88316,3.1328000000000002E-2]
[105710,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105706,"SINAPI",96464,2.7322200000000001E-2]
[105708,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[100569,"SINAPI",5903,3.79554E-2]
[105684,"SINAPI",105532,1]
[100570,"SINAPI",88316,0.1670827]
[105700,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105692]
[100571,"SINAPI-I",1379,179.7298777]
[105701,"SINAPI-I",4721,0.63265329999999997]
[105686,"SINAPI",5903,2.51229E-2]
[105581,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105714]
[105624,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105601,"SINAPI",5685,1.7973900000000001E-2]
[105617,"SINAPI",96464,9.9947000000000005E-3]
[96392,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105633,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105618,"SINAPI",105526,1]
[105575,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105599,"SINAPI",5934,1.5958699999999999E-2]
[96390,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105600,"SINAPI",96464,1.7297099999999999E-2]
[105608,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[100572]
[105719,"SINAPI",93244,2.9555100000000001E-2]
[105592,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[100573,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105725,"SINAPI",73436,1.2597300000000001E-2]
[105569,"SINAPI",5903,1.01539E-2]
[101767,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105756,"SINAPI",91486,7.2039000000000001E-3]
[105565,"SINAPI",88316,1.4556700000000001E-2]
[105558,"SINAPI",88316,4.0127599999999999E-2]
[105561,"SINAPI",96464,1.6341700000000001E-2]
[105734,"SINAPI",96394,1]
[105736,"SINAPI",5903,4.31408E-2]
[105731,"SINAPI",5934,3.60252E-2]
[105750,"SINAPI",5632,9.2275599999999999E-2]
[105755,"SINAPI",5631,1.9506300000000001E-2]
[105744,"SINAPI",73436,4.5808999999999997E-3]
[105663,"SINAPI",88316,0.24229300000000001]
[105642,"SINAPI",88316,5.6787400000000002E-2]
[105648,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105664,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105649,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105662,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105665,"SINAPI",5903,5.6758000000000003E-2]
[105656,"SINAPI",105531,1]
[105577,"SINAPI",88316,0.3180096]
[105712,"SINAPI",5934,4.73827E-2]
[105693,"SINAPI",89036,7.3674900000000001E-2]
[105702,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105675,"SINAPI",105532,1]
[105694,"SINAPI",5684,1.6032999999999999E-2]
[105694,"SINAPI-I",4721,0.6464067]
[105682]
[105688,"SINAPI",88316,3.97512E-2]
[105698,"SINAPI",5923,5.4745700000000001E-2]
[105683,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105580,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105582,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105626,"SINAPI",96464,3.8670099999999999E-2]
[105635,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105605,"SINAPI",96464,2.74498E-2]
[105627]
[105606]
[105614,"SINAPI",88316,2.5591699999999998E-2]
[105572,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105611,"SINAPI",96464,2.1085199999999998E-2]
[105619,"SINAPI",5685,1.81938E-2]
[105628,"SINAPI",5903,2.6471399999999999E-2]
[105620,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[105587,"SINAPI",5934,7.0555599999999996E-2]
[105589,"SINAPI",5934,7.0097599999999996E-2]
[105593,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105596,"SINAPI",88316,0.29529460000000002]
[105591,"SINAPI",73436,1.6032999999999999E-2]
[105568,"SINAPI",5685,2.25378E-2]
[105598,"SINAPI",5903,4.2364000000000004E-3]
[105597,"SINAPI",5932,3.0249999999999998E-4]
[102728,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[102796,"SINAPI",92743,32.25]
[102768]
[102755,"SINAPI",102727,17.9954]
[102757,"SINAPI",96620,1.587]
[102791]
[102792,"SINAPI",92756,36]
[102752,"SINAPI",102730,23.708500000000001]
[102742,"SINAPI",102734,46.195799999999998]
[102754,"SINAPI",96620,1.0326]
[102739,"SINAPI",102727,9.2667000000000002]
[102770,"SINAPI",102730,35.539200000000001]
[102771,"SINAPI",102729,356.16359999999997]
[102747,"SINAPI",96620,0.88149999999999995]
[102759,"SINAPI",102727,28.138500000000001]
[102785,"SINAPI",92756,12]
[102112,"SINAPI",88248,2.0425]
[102114,"SINAPI",88267,2.1145999999999998]
[102116,"SINAPI-I",11267,4]
[102119,"SINAPI-I",39996,0.2]
[102133,"SINAPI",88248,4.5547000000000004]
[102121,"SINAPI",88267,3.0647000000000002]
[102128,"SINAPI-I",44333,3]
[102130,"SINAPI-I",44333,3]
[101801,"SINAPI",94970,0.114]
[98108,"SINAPI-I",2692,4.1000000000000003E-3]
[98109,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[98106,"SINAPI",5678,7.9000000000000008E-3]
[98111]
[97893,"SINAPI",5678,1.3599999999999999E-2]
[97886,"SINAPI",97734,1.7500000000000002E-2]
[97881,"SINAPI",97733,9.1000000000000004E-3]
[97885,"SINAPI-I",43433,1]
[99250,"SINAPI-I",4491,7.3999999999999996E-2]
[97901,"SINAPI",101616,0.49]
[99255]
[99255,"SINAPI-I",2692,6.7999999999999996E-3]
[99257,"SINAPI-I",4491,0.17760000000000001]
[99258,"SINAPI",87316,7.1000000000000004E-3]
[97906,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[99262,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[97908,"SINAPI",5679,4.02E-2]
[97898,"SINAPI-I",43437,1]
[101795,"SINAPI",89998,1.6658999999999999]
[101797,"SINAPI",88309,19.5517]
[101802,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[101803,"SINAPI",5679,7.2900000000000006E-2]
[101805,"SINAPI",97734,1.7999999999999999E-2]
[102623,"SINAPI",94672,2]
[102609,"SINAPI",88248,0.26860000000000001]
[102613,"SINAPI",88248,0.1537]
[102618,"SINAPI",88267,1.4821]
[102589,"SINAPI",88248,7.7799999999999994E-2]
[102594]
[103005]
[103006,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[102992,"SINAPI",5632,9.7098299999999998E-2]
[102994,"SINAPI",5631,9.9930500000000005E-2]
[106007,"SINAPI",97114,0.1208333]
[106014,"SINAPI",92916,17.066700000000001]
[105999,"SINAPI",105945,1.2997000000000001]
[106002,"SINAPI",105945,1.6825000000000001]
[106019,"SINAPI",88316,1.91939E-2]
[105945,"SINAPI-I",4509,0.55000000000000004]
[98523,"SINAPI-I",44229,4.6875]
[101195,"SINAPI-I",346,0.40500000000000003]
[101189,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101198,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101202,"SINAPI-I",5076,1.2E-2]
[87907,"SINAPI",88316,3.1800000000000002E-2]
[87899]
[87891,"SINAPI",87401,1.5E-3]
[87887]
[103669,"SINAPI",90587,1.417]
[103671,"SINAPI",90586,0.17399999999999999]
[103677,"SINAPI",88262,0.59199999999999997]
[103674,"SINAPI",90587,0.17899999999999999]
[103682,"SINAPI",90586,0.94199999999999995]
[91080,"SINAPI",90651,0.60829999999999995]
[91101,"SINAPI-I",370,0.12870000000000001]
[91097,"SINAPI",88309,0.17660000000000001]
[91078,"SINAPI",90663,0.5585]
[91095,"SINAPI",88316,0.4899]
[91076,"SINAPI",90650,4.07E-2]
[91093]
[91074,"SINAPI",90776,0.3977]
[91070,"SINAPI",102726,0.25]
[91091]
[91083,"SINAPI-I",370,0.10970000000000001]
[91100,"SINAPI",88831,0.31259999999999999]
[91096,"SINAPI",90776,0.17810000000000001]
[91077,"SINAPI",88830,6.0999999999999999E-2]
[91077,"SINAPI",88377,0.17829999999999999]
[91075]
[91071,"SINAPI",88830,5.8999999999999997E-2]
[91092,"SINAPI",90657,0.93659999999999999]
[91073,"SINAPI",88830,5.8999999999999997E-2]
[91090,"SINAPI",90778,9.0955400000000006E-2]
[91086]
[104287,"SINAPI",88238,0.71289999999999998]
[104292,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104288,"SINAPI",102827,6.54E-2]
[104289,"SINAPI-I",44843,4]
[104291,"SINAPI",95140,0.54390000000000005]
[104267,"SINAPI-I",44849,1]
[104276]
[104278,"SINAPI-I",44885,1]
[104266,"SINAPI-I",44847,1]
[104306]
[104310,"SINAPI",90644,4.1000000000000003E-3]
[104303,"SINAPI",88238,9.5899999999999999E-2]
[104294,"SINAPI",88238,4.2200000000000001E-2]
[90954,"SINAPI-I",10931,1.143]
[90952]
[90940,"SINAPI",87301,6.6100000000000006E-2]
[88471,"SINAPI-I",38546,5.2999999999999999E-2]
[87684]
[87758,"SINAPI",87386,4.3099999999999999E-2]
[87643]
[87622,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87682,"SINAPI",88309,0.248]
[87745,"SINAPI-I",1379,0.5]
[103668,"SINAPI",103664,1]
[93233]
[88831,"SINAPI",88826,1]
[90656,"SINAPI",90654,1]
[102810,"SINAPI",102809,1]
[92145,"SINAPI",88284,1]
[96035,"SINAPI",96034,1]
[5961,"SINAPI",91367,1]
[92242,"SINAPI",92241,1]
[5903,"SINAPI",91398,1]
[6260,"SINAPI",88282,1]
[5892,"SINAPI",91356,1]
[91031,"SINAPI",91028,1]
[91534,"SINAPI",88297,1]
[90964,"SINAPI",90960,1]
[102827,"SINAPI",102826,1]
[103944]
[92044]
[104716,"SINAPI",104714,1]
[5632,"SINAPI",88294,1]
[91486,"SINAPI",91469,1]
[93416]
[95213,"SINAPI",88296,1]
[83765]
[93282]
[89273,"SINAPI",89269,1]
[93288,"SINAPI",88296,1]
[102851,"SINAPI",88296,1]
[105845,"SINAPI",88286,1]
[91634,"SINAPI",91632,1]
[99833,"SINAPI",99830,1]
[102275,"SINAPI",102270,1]
[105916]
[90692,"SINAPI",90690,1]
[90637,"SINAPI",90633,1]
[5932,"SINAPI",89228,1]
[102986,"SINAPI",102983,1]
[103164,"SINAPI",103159,1]
[103175,"SINAPI",103173,1]
[102868,"SINAPI",102864,1]
[104696,"SINAPI",104691,1]
[90625,"SINAPI",90623,1]
[103225,"SINAPI",103220,1]
[102975,"SINAPI",88297,1]
[95277,"SINAPI",95272,1]
[88438,"SINAPI",88435,1]
[5944,"SINAPI",89130,1]
[5681,"SINAPI",88294,1]
[5680]
[96463,"SINAPI",88303,1]
[95631]
[5879,"SINAPI",93240,1]
[102928,"SINAPI",102926,1]
[89028,"SINAPI",89025,1]
[104097,"SINAPI",104096,1]
[5849,"SINAPI",89018,1]
[96014,"SINAPI",96008,1]
[96028,"SINAPI",96024,1]
[93440,"SINAPI",88304,1]
[5884,"SINAPI",88848,1]
[106094,"SINAPI",106093,1]
[95122,"SINAPI",88316,4]
[90586,"SINAPI",90585,1]
[97623,"SINAPI",88316,6.7253999999999996]
[97629,"SINAPI",102274,1.1661999999999999]
[104803]
[104795]
[97665,"SINAPI",88316,5.8000000000000003E-2]
[97654,"SINAPI",93287,8.5900000000000004E-2]
[97658,"SINAPI",92717,0.88680000000000003]
[97662]
[87444]
[89223,"SINAPI-I",36397,6.9999999999999994E-5]
[90648]
[89020,"SINAPI-I",751,1.4800000000000001E-5]
[91382,"SINAPI-I",37758,5.6999999999999996E-6]
[96032,"SINAPI-I",37758,5.6999999999999996E-6]
[89880,"SINAPI-I",37763,5.6999999999999996E-6]
[92238,"SINAPI-I",37763,1.4100000000000001E-5]
[91641,"SINAPI-I",13215,1.4100000000000001E-5]
[5763,"SINAPI-I",37736,6.8899999999999994E-5]
[89264]
[5754,"SINAPI-I",37752,6.4300000000000004E-5]
[91030]
[90958,"SINAPI-I",36522,1.43E-5]
[102818,"SINAPI-I",41701,6.3999999999999997E-5]
[102825]
[95279]
[95124]
[104713,"SINAPI-I",45112,1.4800000000000001E-5]
[88904,"SINAPI-I",4221,15.03]
[91469]
[93414,"SINAPI-I",4222,1.82]
[83764]
[104684,"SINAPI-I",45094,4.0000000000000003E-5]
[93277]
[104706,"SINAPI-I",45113,5.52E-5]
[102846]
[89259,"SINAPI-I",37752,3.43E-5]
[105979]
[105981,"SINAPI-I",3365,6.8999999999999997E-5]
[90684]
[103791,"SINAPI-I",44811,5.7099999999999999E-5]
[88401,"SINAPI-I",37546,1.4800000000000001E-5]
[88395]
[53849,"SINAPI-I",4221,13.99]
[102861]
[102937]
[103168,"SINAPI-I",2705,0.76]
[93223]
[91021,"SINAPI-I",38543,5.8000000000000004E-6]
[103232,"SINAPI-I",44550,5.3300000000000001E-5]
[90628]
[91273,"SINAPI-I",1442,5.3300000000000001E-5]
[88434]
[102889,"SINAPI-I",44287,1.36E-5]
[5668,"SINAPI-I",4221,7.66]
[53786]
[73313,"SINAPI-I",14513,1.4399999999999999E-5]
[95268]
[102925,"SINAPI-I",44011,1.4100000000000001E-5]
[104094]
[89009,"SINAPI-I",7624,3.1099999999999997E-5]
[89013]
[96023,"SINAPI-I",36529,5.3300000000000001E-5]
[93435]
[100646,"SINAPI-I",4221,900]
[100637]
[93432,"SINAPI-I",4221,360]
[89240]
[103801,"SINAPI",94970,1.103]
[103926]
[103800,"SINAPI-I",4730,0.90859999999999996]
[104320,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[89866,"SINAPI-I",3529,1]
[104323,"SINAPI",88267,0.1401]
[102726,"SINAPI-I",345,8.5000000000000006E-3]
[102690,"SINAPI",90106,0.16]
[102689,"SINAPI",90106,0.16]
[102703]
[102673,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[102677,"SINAPI-I",367,0.79039999999999999]
[102680,"SINAPI",5679,8.5099999999999995E-2]
[102676,"SINAPI-I",367,0.81640000000000001]
[102685,"SINAPI",88309,9.2700000000000005E-2]
[102669,"SINAPI-I",4718,0.1414]
[102717,"SINAPI",88316,0.2059]
[102715,"SINAPI",88316,1.4800000000000001E-2]
[102707,"SINAPI-I",12583,1.03]
[98326]
[98390,"SINAPI-I",43900,1]
[98393,"SINAPI-I",43903,1]
[98359]
[98352,"SINAPI",88279,1.4289000000000001]
[98351]
[98383,"SINAPI",96564,1]
[98346,"SINAPI",96560,1]
[98363,"SINAPI-I",43854,1.05]
[98345,"SINAPI-I",43728,5.8461999999999996]
[98361,"SINAPI",96559,1]
[98353,"SINAPI",88279,2.8100999999999998]
[97280,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97292,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97298,"SINAPI-I",44027,4]
[97310,"SINAPI",88247,1.8067]
[97288,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97293]
[97306,"SINAPI-I",41816,1]
[97312,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97284,"SINAPI-I",44027,4]
[97302]
[97308,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97240,"SINAPI",96562,1]
[97246,"SINAPI-I",44044,0.90100000000000002]
[97254,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97249,"SINAPI-I",44344,1]
[97266]
[97271,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97257,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97260,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97272,"SINAPI",88247,1.1367]
[97316,"SINAPI",88264,0.57909999999999995]
[97320]
[97324,"SINAPI-I",43965,25.2]
[103517,"SINAPI-I",34472,1]
[103503,"SINAPI",88264,5.3900000000000003E-2]
[103506,"SINAPI-I",7568,4]
[103523,"SINAPI",88248,2.6353]
[103510,"SINAPI-I",44710,1]
[97062,"SINAPI-I",7170,1.1990000000000001]
[97041,"SINAPI-I",10567,10.794]
[104987]
[97025,"SINAPI-I",41948,0.36699999999999999]
[97033,"SINAPI-I",3993,0.44900000000000001]
[97029,"SINAPI-I",43056,0.74]
[97037,"SINAPI-I",44301,0.2]
[97018,"SINAPI-I",3993,0.121]
[97023]
[104981,"SINAPI-I",41950,2.9906200000000001E-2]
[97063]
[96999,"SINAPI",88239,0.94786459999999995]
[96996,"SINAPI-I",4430,2.2440000000000002]
[97005]
[97002,"SINAPI-I",4430,0.7773333]
[97007]
[97006,"SINAPI-I",3992,3.8664999999999998]
[97048,"SINAPI-I",39015,7.8799999999999995E-2]
[97058]
[97055,"SINAPI",88262,0.37012440000000002]
[104983,"SINAPI-I",5068,0.16700000000000001]
[95943,"SINAPI",88245,0.36599999999999999]
[102074,"SINAPI",103675,1]
[102084,"SINAPI",88316,0.78]
[102090,"SINAPI",91693,0.10100000000000001]
[101997]
[101998,"SINAPI-I",20247,3.6999999999999998E-2]
[101995,"SINAPI-I",4491,7.1879999999999997]
[101988,"SINAPI-I",4517,1.0760000000000001]
[101986]
[101987,"SINAPI-I",6189,7.1029999999999998]
[102071]
[102067,"SINAPI",92273,2.1309999999999998]
[102063,"SINAPI",88262,2.6269999999999998]
[102052,"SINAPI",88239,0.47599999999999998]
[102049,"SINAPI-I",2692,0.01]
[102047,"SINAPI-I",6193,0.41299999999999998]
[102042,"SINAPI",101995,0.84]
[102016,"SINAPI",88262,4.5419999999999998]
[102014,"SINAPI",88262,6.258]
[102012,"SINAPI-I",10749,1.669]
[102005,"SINAPI",101985,0.47]
[102003,"SINAPI",88262,3.488]
[101981,"SINAPI",88239,0.52300000000000002]
[101114,"SINAPI",89032,1.15E-2]
[101125,"SINAPI",5851,7.9000000000000008E-3]
[101134,"SINAPI",89031,1.95E-2]
[101137,"SINAPI",100974,1.25]
[101129]
[101131]
[101153,"SINAPI",88844,3.0200000000000001E-2]
[101206]
[101211,"SINAPI",88316,1.43E-2]
[101218,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101259,"SINAPI",91387,3.15E-2]
[101208,"SINAPI",88907,8.6E-3]
[101226,"SINAPI",88316,9.7000000000000003E-3]
[101228,"SINAPI",89883,4.4999999999999998E-2]
[101255,"SINAPI",88908,2.5000000000000001E-3]
[101266]
[101240,"SINAPI",88316,1.12E-2]
[101269,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101232,"SINAPI",89877,6.8999999999999999E-3]
[101248,"SINAPI",88907,7.3000000000000001E-3]
[101245,"SINAPI",88316,9.1000000000000004E-3]
[101276,"SINAPI",91386,7.5499999999999998E-2]
[102315,"SINAPI",88316,4.1586600000000001E-2]
[102306]
[90099,"SINAPI",88316,0.12091349999999999]
[102308,"SINAPI",5631,3.5747500000000001E-2]
[102329,"SINAPI",5679,3.9149299999999998E-2]
[102304,"SINAPI",88316,8.4423799999999993E-2]
[102309,"SINAPI",5632,2.66348E-2]
[102296,"SINAPI",88908,1.51133E-2]
[102297]
[90107,"SINAPI",88316,6.4533800000000002E-2]
[102356,"SINAPI",105916,0.66790000000000005]
[102358,"SINAPI-I",37599,1.6999999999999999E-3]
[102360]
[101603,"SINAPI",5632,4.53E-2]
[101599,"SINAPI",5631,3.5799999999999998E-2]
[101593,"SINAPI-I",5061,1.2800000000000001E-2]
[101584,"SINAPI",88316,0.30009999999999998]
[101586,"SINAPI",88262,0.4577]
[101578,"SINAPI-I",5061,2.58E-2]
[101573,"SINAPI",88262,0.56130000000000002]
[101575,"SINAPI-I",5061,1.2800000000000001E-2]
[101610,"SINAPI-I",1330,1362.25]
[101614,"SINAPI",98765,23.827000000000002]
[101612,"SINAPI",102934,3.4000000000000002E-2]
[101615,"SINAPI-I",445,10]
[101622]
[104465,"SINAPI",104190,0.5]
[104182,"SINAPI-I",44909,0.25]
[104186,"SINAPI",90650,0.77700000000000002]
[104186,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[94589,"SINAPI-I",43657,1]
[94588,"SINAPI-I",39961,0.20035710000000001]
[94573]
[100668,"SINAPI",88316,2.1176713]
[100671]
[100667,"SINAPI-I",3428,1]
[100659,"SINAPI",88261,6.8000000000000005E-2]
[91292,"SINAPI",88261,0.55200000000000005]
[100706]
[91306,"SINAPI-I",3093,1]
[91329]
[100690,"SINAPI",91304,1]
[90849,"SINAPI",100659,10]
[91321,"SINAPI",100660,10.199999999999999]
[90846,"SINAPI",90825,1]
[91013,"SINAPI",91009,1]
[91325,"SINAPI",91292,1]
[100694,"SINAPI",91304,1]
[100692,"SINAPI",91298,1]
[90796,"SINAPI",88309,1.865]
[100704]
[91338,"SINAPI-I",7568,4.8166000000000002]
[91297]
[90824,"SINAPI",88316,1.073]
[91010,"SINAPI-I",4981,1]
[91299,"SINAPI-I",2432,3]
[100699,"SINAPI",88316,1.506]
[101174,"SINAPI",92803,1.36]
[101183,"SINAPI",88309,0.27600000000000002]
[101182,"SINAPI",88316,0.81200000000000006]
[101186]
[101186,"SINAPI",90651,1.0720000000000001]
[101178,"SINAPI",90778,2.1999999999999999E-2]
[101181,"SINAPI",88309,0.33600000000000002]
[100896,"SINAPI",90778,5.1000000000000004E-3]
[100893,"SINAPI",89218,4.0000000000000001E-3]
[100891,"SINAPI-I",10997,1.4E-3]
[100658,"SINAPI",88317,0.16300000000000001]
[102649,"SINAPI",90776,0.44450000000000001]
[102645,"SINAPI",102971,6.7999999999999996E-3]
[102646,"SINAPI",90650,7.5499999999999998E-2]
[102647,"SINAPI",102971,1.6899999999999998E-2]
[102652,"SINAPI",105515,0.30099999999999999]
[102648,"SINAPI",90644,0.40960000000000002]
[100654,"SINAPI",90776,0.13320000000000001]
[100655,"SINAPI-I",43360,0.78510000000000002]
[100375]
[100376,"SINAPI-I",21142,1]
[100367]
[100359,"SINAPI",88262,14.988]
[100361,"SINAPI-I",4425,17]
[100372,"SINAPI-I",39027,2]
[100363,"SINAPI-I",6193,3]
[100379,"SINAPI-I",4430,0.55600000000000005]
[100387,"SINAPI",93281,1.06E-2]
[100386,"SINAPI-I",4425,0.19400000000000001]
[92618]
[92602,"SINAPI",88278,1.4219999999999999]
[92604,"SINAPI-I",40598,51.3]
[92590]
[92552,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92562,"SINAPI-I",39027,3]
[92563,"SINAPI-I",4415,6]
[92546]
[92557,"SINAPI-I",39027,1.375]
[92558,"SINAPI",92260,1]
[92560,"SINAPI-I",40623,1]
[92561,"SINAPI-I",4425,10.5]
[92259,"SINAPI",88262,3.3439999999999999]
[100393]
[100389]
[100394,"SINAPI",88262,0.18]
[92578]
[92573,"SINAPI",88278,0.17899999999999999]
[92574,"SINAPI-I",1330,0.45]
[92571,"SINAPI",88278,0.58799999999999997]
[92539,"SINAPI",88239,0.40699999999999997]
[92539,"SINAPI-I",40568,0.03]
[97725,"SINAPI",88316,0.98770000000000002]
[97724]
[104944,"SINAPI",88309,0.69420000000000004]
[97738,"SINAPI-I",43682,0.60740000000000005]
[97739,"SINAPI",88239,1.5631999999999999]
[97734,"SINAPI",88309,31.349900000000002]
[97733,"SINAPI",88316,31.992999999999999]
[98619,"SINAPI",90680,4.9600100000000001E-2]
[98622,"SINAPI",88309,7.5047600000000006E-2]
[98631,"SINAPI-I",43082,54.1666667]
[98641,"SINAPI",100973,1.25]
[98641,"SINAPI-I",38464,1.1212]
[98649,"SINAPI-I",44066,4.5310000000000001E-4]
[98657,"SINAPI",97913,0.34261360000000002]
[100344,"SINAPI",88245,9.2969499999999997E-2]
[100343,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[105805,"SINAPI-I",4006,5.2999999999999999E-2]
[105807,"SINAPI-I",4006,5.2999999999999999E-2]
[100351,"SINAPI",89994,8.1915000000000009E-3]
[100350,"SINAPI-I",370,0.4321429]
[105044,"SINAPI-I",4343,1.4666600000000001]
[105096,"SINAPI",88239,0.53764599999999996]
[105051,"SINAPI-I",40568,3.0550000000000001E-2]
[105055,"SINAPI-I",40568,1.5270000000000001E-2]
[105065,"SINAPI-I",2788,1.0914999999999999]
[105046,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105053,"SINAPI",88262,0.33522999999999997]
[105056,"SINAPI-I",2788,1.0915900000000001]
[105063,"SINAPI",95140,0.39673999999999998]
[105070,"SINAPI-I",45158,1.4665999999999999]
[105073,"SINAPI-I",10527,6.5129999999999995E-4]
[105076,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105071,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105077,"SINAPI-I",40568,1.5277000000000001E-2]
[105101,"SINAPI-I",4335,1.1000000000000001]
[105083,"SINAPI",95140,0.290798]
[105088,"SINAPI-I",10527,9.2500000000000004E-4]
[105085,"SINAPI-I",4481,1.0915900000000001]
[93961,"SINAPI",5632,5.0900000000000001E-2]
[93961,"SINAPI",5631,4.4999999999999997E-3]
[93959,"SINAPI-I",39848,2]
[93957,"SINAPI",90626,0.46710000000000002]
[93957,"SINAPI",88316,2.2509999999999999]
[104877,"SINAPI",92717,0.17799999999999999]
[104887]
[104844,"SINAPI",90776,0.1525]
[104854,"SINAPI",5903,6.2E-2]
[104850,"SINAPI",90651,3.7699999999999997E-2]
[104888,"SINAPI",90631,2.58E-2]
[104847,"SINAPI",100981,3.1399999999999997E-2]
[104892,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104848,"SINAPI",5901,7.8799999999999995E-2]
[104851,"SINAPI",90650,9.0700000000000003E-2]
[95108,"SINAPI",98746,2.0500000000000001E-2]
[104859,"SINAPI",88297,0.13009999999999999]
[104856,"SINAPI",102839,2.53E-2]
[104871,"SINAPI-I",44864,5.5599999999999997E-2]
[104865,"SINAPI",90776,9.7000000000000003E-2]
[104872,"SINAPI",102828,2.24E-2]
[104866,"SINAPI-I",44836,5.7380000000000004]
[104885,"SINAPI",88316,7.46E-2]
[104867,"SINAPI",102827,5.6599999999999998E-2]
[104868,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104869,"SINAPI",88297,4.2299999999999997E-2]
[104881,"SINAPI",90778,5.4999999999999997E-3]
[104870,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104864,"SINAPI",88297,7.6200000000000004E-2]
[104876,"SINAPI",5795,0.17530000000000001]
[105940,"SINAPI-I",45293,1]
[96121]
[96114,"SINAPI-I",39443,1.2266999999999999]
[104757,"SINAPI-I",39430,0.94099999999999995]
[96111,"SINAPI-I",39430,2.0446]
[101807,"SINAPI",101616,0.81]
[101807,"SINAPI-I",650,21.637699999999999]
[98058,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98088]
[98088,"SINAPI",5679,0.28689999999999999]
[98090]
[98090,"SINAPI",5679,1.4113]
[98092,"SINAPI-I",6193,2.8980000000000001]
[98093,"SINAPI-I",660,159.6]
[98072,"SINAPI",5679,0.50319999999999998]
[98074,"SINAPI",96536,3.84]
[98076,"SINAPI",89998,16.288799999999998]
[98077]
[98063]
[98094,"SINAPI-I",660,27.3]
[98101]
[98078]
[98080,"SINAPI",88316,50.989699999999999]
[98054,"SINAPI",97740,0.24]
[98055,"SINAPI-I",12567,5]
[98083]
[98084,"SINAPI",88628,0.93600000000000005]
[98085,"SINAPI",97735,0.67200000000000004]
[98087,"SINAPI",88309,73.575299999999999]
[98066,"SINAPI-I",7258,1403.8646000000001]
[98067,"SINAPI",89995,0.16]
[98068,"SINAPI-I",4491,0.59940000000000004]
[98070,"SINAPI",96536,2.72]
[98070,"SINAPI-I",4491,0.79920000000000002]
[96543,"SINAPI-I",39017,1.143]
[96557,"SINAPI",90586,9.1999999999999998E-2]
[96556,"SINAPI",90586,0.59799999999999998]
[96521]
[96540,"SINAPI-I",1358,0.33400000000000002]
[96534,"SINAPI-I",4517,0.92400000000000004]
[104929]
[104926,"SINAPI-I",4517,1.224]
[96529,"SINAPI-I",40304,4.7E-2]
[96532,"SINAPI-I",4517,6.9550000000000001]
[96542,"SINAPI-I",20247,8.9999999999999993E-3]
[105518,"SINAPI-I",2692,6.4000000000000001E-2]
[101792,"SINAPI-I",40304,1.0999999999999999E-2]
[101791,"SINAPI-I",4448,1.006]
[92269,"SINAPI",91693,0.20100000000000001]
[92269,"SINAPI",91692,0.05]
[92528,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92508]
[92526,"SINAPI",88239,9.1999999999999998E-2]
[103762,"SINAPI",92267,0.245]
[103763,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92482,"SINAPI",92271,1.02]
[92500,"SINAPI-I",2692,8.0000000000000002E-3]
[92498,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[92506,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92445,"SINAPI-I",40271,0.19600000000000001]
[92429,"SINAPI",88262,1.1439999999999999]
[92431,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92415,"SINAPI",88239,0.20599999999999999]
[92413]
[92469,"SINAPI",92272,1.861]
[92453]
[92475,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92451,"SINAPI",88239,0.20499999999999999]
[92446,"SINAPI",88262,2.4820000000000002]
[92474,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92478,"SINAPI-I",40275,1.7390000000000001]
[92462,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92480,"SINAPI-I",4491,0.13200000000000001]
[92460,"SINAPI-I",40275,9.0499999999999997E-2]
[105403]
[96253,"SINAPI",88239,0.14899999999999999]
[105404]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92749,"SINAPI",5631,0.16170000000000001]
[92746,"SINAPI-I",4460,0.56669999999999998]
[92744,"SINAPI",88316,1.6028]
[92755,"SINAPI",88316,1.0265]
[104503,"SINAPI",5940,4.99E-2]
[104509,"SINAPI",88908,9.7699999999999995E-2]
[104512,"SINAPI",5946,8.2000000000000003E-2]
[104505,"SINAPI",5632,7.8E-2]
[104491,"SINAPI",88316,0.86260000000000003]
[104492,"SINAPI",5631,0.13600000000000001]
[104497,"SINAPI",5944,4.99E-2]
[104498]
[104634,"SINAPI-I",3315,17.073789999999999]
[104632,"SINAPI",88269,0.96199999999999997]
[87414,"SINAPI",88316,0.11529]
[103088,"SINAPI",88238,4.9000000000000002E-2]
[90282]
[90280,"SINAPI-I",367,0.57979999999999998]
[90281]
[99859,"SINAPI",88315,1.91]
[99855,"SINAPI",88315,0.94799999999999995]
[99839,"SINAPI-I",21012,0.9]
[99851,"SINAPI-I",11002,7.4999999999999997E-2]
[99850,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99852,"SINAPI-I",44186,9.9000000000000005E-2]
[99840,"SINAPI-I",5104,2E-3]
[99838,"SINAPI-I",44182,6.25]
[99846,"SINAPI-I",13246,5]
[94273,"SINAPI",88316,0.2296]
[94288,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[94290,"SINAPI",88309,0.3705]
[94289,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94264,"SINAPI",92961,0.10970000000000001]
[94266,"SINAPI-I",34492,5.33E-2]
[94270,"SINAPI",92960,3.85E-2]
[105555,"SINAPI",88247,6.5250000000000002E-2]
[105553,"SINAPI",88264,2.6484000000000001]
[97607,"SINAPI-I",38775,1]
[100907,"SINAPI-I",43990,1]
[103786,"SINAPI",88247,0.15763759999999999]
[103784,"SINAPI",88264,0.53103829999999996]
[105554,"SINAPI-I",39386,1]
[98562,"SINAPI-I",123,0.4405]
[98548,"SINAPI",102811,7.0000000000000007E-2]
[98567,"SINAPI-I",38365,1.04]
[98568]
[98576]
[98551,"SINAPI",102810,0.20449999999999999]
[91926,"SINAPI",88264,2.9000000000000001E-2]
[91931,"SINAPI",88264,5.0999999999999997E-2]
[104623,"SINAPI",88247,0.22900000000000001]
[92867,"SINAPI",88629,8.9999999999999998E-4]
[92870,"SINAPI",88264,0.56899999999999995]
[97562,"SINAPI",88247,0.16200000000000001]
[91913,"SINAPI",88264,0.27200000000000002]
[91910]
[91896,"SINAPI",88264,0.27800000000000002]
[91982,"SINAPI",88264,0.23200000000000001]
[91837]
[91831,"SINAPI",88247,0.08]
[91849,"SINAPI",88247,8.5999999999999993E-2]
[91851,"SINAPI-I",43132,2.3E-3]
[91865]
[92028,"SINAPI",88264,0.57199999999999995]
[91954]
[92022,"SINAPI",88247,0.48599999999999999]
[91953,"SINAPI",91952,1]
[92027,"SINAPI",91946,1]
[91971,"SINAPI",91950,1]
[91879,"SINAPI",88247,0.108]
[91885,"SINAPI",88264,0.219]
[91949,"SINAPI",88264,0.222]
[92006]
[92018,"SINAPI-I",38101,4]
[91997]
[95783]
[95785,"SINAPI",88264,0.2898]
[95794,"SINAPI-I",44078,1]
[95797,"SINAPI-I",2575,1]
[95804,"SINAPI-I",12010,1]
[104401,"SINAPI-I",39330,1]
[95811]
[104405,"SINAPI",88247,0.53620000000000001]
[95816]
[104394,"SINAPI",88264,0.42699999999999999]
[95739,"SINAPI",88264,8.2199999999999995E-2]
[95726]
[104452]
[101938,"SINAPI",88247,1.119613]
[101938,"SINAPI",87367,8.6E-3]
[97417,"SINAPI-I",44698,1]
[97413,"SINAPI",88264,0.64400000000000002]
[93663,"SINAPI-I",34616,1]
[93655,"SINAPI-I",34653,1]
[101891,"SINAPI-I",1574,1]
[101897,"SINAPI-I",1581,3]
[93669,"SINAPI-I",1571,3]
[106027]
[97421]
[101875]
[101882,"SINAPI-I",12043,1]
[106023,"SINAPI",88247,1.9456]
[101877,"SINAPI-I",39794,1]
[97359,"SINAPI-I",43090,1]
[101554,"SINAPI",88264,0.157]
[101539,"SINAPI",88247,8.2969399999999999E-2]
[101568,"SINAPI-I",1017,1.0401]
[101501]
[101501,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101503,"SINAPI-I",39997,2]
[101504,"SINAPI-I",1094,1]
[101497,"SINAPI-I",39996,0.16639999999999999]
[101499,"SINAPI-I",39997,2]
[101500,"SINAPI-I",3398,1]
[101494,"SINAPI",91935,11]
[101494,"SINAPI-I",4346,3]
[101496,"SINAPI-I",11267,2]
[101489,"SINAPI",88264,3.5078]
[101490,"SINAPI-I",11267,2]
[101492,"SINAPI-I",11950,4]
[101509,"SINAPI",91872,6.05]
[101510,"SINAPI-I",11267,2]
[101512,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101506,"SINAPI",100578,1]
[101506,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101508,"SINAPI-I",34643,1]
[101526,"SINAPI-I",39809,1]
[101528]
[101522,"SINAPI",93666,1]
[101523,"SINAPI",91872,1.3]
[101519]
[101513,"SINAPI",93659,1]
[101514,"SINAPI",91872,1.3]
[101534]
[101536,"SINAPI",93673,1]
[101529,"SINAPI",91872,1.3]
[101531,"SINAPI-I",11950,4]
[94767]
[94783]
[94706,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[94658]
[94664,"SINAPI-I",113,1]
[94668,"SINAPI-I",122,1.7600000000000001E-2]
[105234,"SINAPI-I",20083,1.4999999999999999E-2]
[105141]
[105169,"SINAPI",88248,0.39889999999999998]
[94609]
[94738,"SINAPI",88267,0.40129999999999999]
[94726,"SINAPI-I",21114,5.33E-2]
[94736,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[94481,"SINAPI-I",10408,1]
[94481,"SINAPI-I",3148,0.36120000000000002]
[94474,"SINAPI-I",7307,7.1999999999999998E-3]
[94620,"SINAPI",88267,0.72119999999999995]
[94616,"SINAPI",88248,0.63759999999999994]
[105198,"SINAPI",88267,0.64780000000000004]
[94747,"SINAPI",88248,0.1077]
[105210,"SINAPI",88267,0.64780000000000004]
[105202,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[94675,"SINAPI-I",1957,1]
[94685,"SINAPI",88267,0.34799999999999998]
[94615,"SINAPI",88248,0.61119999999999997]
[105154,"SINAPI",88248,5.7599999999999998E-2]
[105159,"SINAPI-I",1922,1]
[94631,"SINAPI-I",38383,5.0999999999999997E-2]
[94740,"SINAPI-I",37956,1]
[96748,"SINAPI",104091,7.5899999999999995E-2]
[96751,"SINAPI",104091,0.13239999999999999]
[94674,"SINAPI-I",38383,8.3999999999999995E-3]
[94678,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[105220,"SINAPI",88248,6.4600000000000005E-2]
[105152,"SINAPI",88267,0.1933]
[105162,"SINAPI",104098,0.1386]
[105180,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[105143,"SINAPI",88248,5.8599999999999999E-2]
[105145,"SINAPI",88267,6.59E-2]
[94608,"SINAPI",88248,0.42509999999999998]
[94729,"SINAPI-I",21114,0.1333]
[94467,"SINAPI-I",3913,1]
[96736,"SINAPI",104092,2.12E-2]
[94671,"SINAPI",88267,0.375]
[94667,"SINAPI-I",20083,0.05]
[105177,"SINAPI-I",3148,2.9700000000000001E-2]
[105226,"SINAPI",88267,0.1033]
[94622,"SINAPI-I",39897,8.9999999999999993E-3]
[94624,"SINAPI-I",38383,0.16650000000000001]
[94760,"SINAPI-I",38014,1]
[94723,"SINAPI",88267,0.48459999999999998]
[94720,"SINAPI",88267,0.1275]
[96718,"SINAPI",88267,8.1199999999999994E-2]
[96722,"SINAPI",88248,0.15559999999999999]
[96725]
[94655,"SINAPI-I",38383,5.0299999999999997E-2]
[94702]
[94698,"SINAPI-I",38383,3.8600000000000002E-2]
[94477,"SINAPI-I",6298,1]
[96758,"SINAPI",104091,0.1172]
[94688,"SINAPI-I",122,1.06E-2]
[94694]
[105167,"SINAPI",88248,1.3515999999999999]
[96816,"SINAPI-I",38848,1]
[96827,"SINAPI-I",39280,1]
[104527,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104528,"SINAPI-I",3148,3.3E-3]
[96878,"SINAPI",88248,0.36599999999999999]
[96874,"SINAPI-I",3148,8.0000000000000002E-3]
[96838,"SINAPI-I",3148,2.0999999999999999E-3]
[96841]
[104536]
[104568]
[96843,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96806,"SINAPI-I",39357,1]
[104577,"SINAPI",88248,0.1226]
[96823]
[104586,"SINAPI-I",45013,1]
[104543,"SINAPI",88267,0.34200000000000003]
[104592]
[104553,"SINAPI-I",45030,1]
[104562,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[96866,"SINAPI",88248,0.3533]
[96865,"SINAPI-I",38910,1]
[96662,"SINAPI",88267,8.4900000000000003E-2]
[104191,"SINAPI",88267,0.1232]
[96657,"SINAPI",88248,8.2699999999999996E-2]
[96687,"SINAPI",88248,0.2112]
[96695,"SINAPI",104097,0.3044]
[96697,"SINAPI-I",38440,1]
[96690,"SINAPI",88248,0.30890000000000001]
[96698]
[96701]
[96707,"SINAPI",104098,9.3399999999999997E-2]
[96635,"SINAPI",104091,0.36849999999999999]
[96647]
[96646,"SINAPI",104091,0.1225]
[96681,"SINAPI-I",38984,1.0667]
[96643,"SINAPI",88267,0.2465]
[96710,"SINAPI",88267,0.23089999999999999]
[96715,"SINAPI",104097,0.40589999999999998]
[89708]
[104326,"SINAPI",88267,0.16520000000000001]
[89811,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89733,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89812]
[89743,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[89726,"SINAPI-I",38383,7.1000000000000004E-3]
[89732,"SINAPI-I",296,2]
[89854]
[89801,"SINAPI",88248,3.4299999999999997E-2]
[104345,"SINAPI",88248,0.23250000000000001]
[89861]
[89827,"SINAPI",88248,4.5699999999999998E-2]
[89779,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89778,"SINAPI-I",3899,1]
[89752,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[95693,"SINAPI",88248,0.24030000000000001]
[89829,"SINAPI-I",20078,0.1125]
[104352,"SINAPI-I",296,1]
[104348,"SINAPI",88248,1.14E-2]
[89712,"SINAPI-I",38383,1.77E-2]
[89383,"SINAPI-I",122,5.8999999999999999E-3]
[89436,"SINAPI-I",108,1]
[104002,"SINAPI",88267,0.13059999999999999]
[89613,"SINAPI-I",20083,0.04]
[103952,"SINAPI-I",828,1]
[103959,"SINAPI",88267,9.2399999999999996E-2]
[103964,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[103966,"SINAPI-I",813,1]
[103969,"SINAPI",88267,7.8799999999999995E-2]
[89490,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89365,"SINAPI-I",1927,1]
[103983,"SINAPI",88267,0.192]
[89406,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89494]
[89369,"SINAPI",88267,0.1812]
[89517,"SINAPI-I",20083,0.05]
[89430]
[89555,"SINAPI",88267,5.7700000000000001E-2]
[89409,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89498]
[89502,"SINAPI",88267,0.12709999999999999]
[89523,"SINAPI-I",20083,0.06]
[89362]
[89492,"SINAPI",88267,8.5900000000000004E-2]
[103980,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[103950]
[103950,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89381,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89979,"SINAPI-I",38383,3.7100000000000001E-2]
[89418]
[89432,"SINAPI-I",38383,3.5999999999999997E-2]
[89560,"SINAPI-I",38383,1.5699999999999999E-2]
[89419]
[89433,"SINAPI-I",38383,3.9399999999999998E-2]
[89981,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[89434]
[89378,"SINAPI-I",38383,3.3799999999999997E-2]
[89558,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[103995]
[103976,"SINAPI-I",38383,2.5600000000000001E-2]
[89438,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89440]
[89398,"SINAPI-I",38383,6.0499999999999998E-2]
[89629,"SINAPI-I",122,3.8800000000000001E-2]
[89355,"SINAPI",88248,0.32790000000000002]
[89357,"SINAPI-I",38383,0.1056]
[89396,"SINAPI",88267,0.17480000000000001]
[89442,"SINAPI-I",20083,1.0500000000000001E-2]
[89622,"SINAPI-I",7136,1]
[89626,"SINAPI",88267,0.1547]
[89375]
[89428,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89594]
[89615,"SINAPI-I",38383,3.0700000000000002E-2]
[89663,"SINAPI",88267,9.2999999999999999E-2]
[89689,"SINAPI",88248,0.11940000000000001]
[89831,"SINAPI",88248,6.7699999999999996E-2]
[89721,"SINAPI",88248,0.12470000000000001]
[89664,"SINAPI-I",38000,1]
[89787,"SINAPI-I",37967,1]
[89719,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89646,"SINAPI-I",21114,0.1067]
[89640,"SINAPI-I",21114,5.33E-2]
[89672]
[89682]
[89651]
[89651,"SINAPI",88267,7.3499999999999996E-2]
[104025,"SINAPI",88267,0.13300000000000001]
[104016,"SINAPI",88248,0.20269999999999999]
[104020,"SINAPI",88248,0.1353]
[104022,"SINAPI",88248,0.26600000000000001]
[89636]
[89772,"SINAPI-I",38029,1.0492999999999999]
[89847,"SINAPI",88267,0.2883]
[104027,"SINAPI",88248,0.13300000000000001]
[89661]
[89684,"SINAPI",88248,0.12909999999999999]
[89587]
[89592,"SINAPI-I",20098,1]
[95694,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89524]
[89514,"SINAPI",88267,4.7500000000000001E-2]
[89581,"SINAPI-I",20156,1]
[89699,"SINAPI-I",20078,0.23250000000000001]
[89563,"SINAPI",88248,8.09E-2]
[89565,"SINAPI-I",298,3]
[89669,"SINAPI-I",122,2.4500000000000001E-2]
[89544,"SINAPI-I",20167,1]
[89599,"SINAPI-I",38383,3.2000000000000001E-2]
[89557,"SINAPI",88248,7.4300000000000005E-2]
[104166,"SINAPI-I",9840,1.0353000000000001]
[89576,"SINAPI-I",9839,1.0353000000000001]
[89667,"SINAPI",88267,0.1158]
[104175,"SINAPI",88267,0.31790000000000002]
[104177,"SINAPI-I",20181,1]
[102250,"SINAPI",88278,0.78500000000000003]
[102238,"SINAPI",88316,0.65200000000000002]
[102253,"SINAPI",91692,8.8999999999999996E-2]
[102257,"SINAPI",91693,1.2230000000000001]
[102236,"SINAPI",91693,0.76900000000000002]
[102246,"SINAPI-I",44370,0.34599999999999997]
[102251,"SINAPI-I",44368,0.14000000000000001]
[102252,"SINAPI",88278,1.8220000000000001]
[96765,"SINAPI-I",20963,1]
[97432,"SINAPI",88267,0.46700000000000003]
[97437,"SINAPI",88267,0.70099999999999996]
[97548,"SINAPI-I",40381,1]
[97452,"SINAPI",88317,0.76600000000000001]
[97525,"SINAPI",88267,0.313]
[97489,"SINAPI-I",11002,8.8999999999999996E-2]
[97549]
[97522,"SINAPI",88248,0.22600000000000001]
[97524]
[97490,"SINAPI",88317,0.72099999999999997]
[101905,"SINAPI-I",4350,2]
[92698,"SINAPI",88248,0.25900000000000001]
[92702,"SINAPI-I",3148,1.2999999999999999E-2]
[92381,"SINAPI",88248,0.73499999999999999]
[92352,"SINAPI-I",12402,1]
[92699]
[92678,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[92386,"SINAPI-I",3458,1]
[92353,"SINAPI",88267,1.052]
[97541,"SINAPI",88267,0.19600000000000001]
[97503,"SINAPI",88267,0.13200000000000001]
[97509,"SINAPI",88317,0.17399999999999999]
[97478,"SINAPI",88267,0.48099999999999998]
[92945,"SINAPI-I",3148,1.9E-2]
[92926,"SINAPI",88248,0.53300000000000003]
[92938,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92950]
[92932,"SINAPI",88267,0.64400000000000002]
[92909,"SINAPI-I",3925,1]
[92937,"SINAPI",88267,0.82799999999999996]
[101922,"SINAPI",88248,0.8387]
[101923,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[97499]
[97508,"SINAPI",88248,0.17399999999999999]
[97511]
[101929,"SINAPI",88267,0.95450000000000002]
[92664,"SINAPI-I",3912,1]
[92370,"SINAPI",88267,0.49]
[92347,"SINAPI",88248,0.70199999999999996]
[92694]
[92694,"SINAPI",88267,0.29699999999999999]
[92667,"SINAPI-I",4182,1]
[92373,"SINAPI",88267,0.58199999999999996]
[92348,"SINAPI",88248,0.75800000000000001]
[92654,"SINAPI",88248,0.313]
[92655,"SINAPI-I",7701,1.0389999999999999]
[92366,"SINAPI",88248,0.215]
[92360,"SINAPI",88267,6.4000000000000001E-2]
[92649,"SINAPI",88248,0.15]
[92650,"SINAPI",88248,0.18]
[97529,"SINAPI",88317,0.23200000000000001]
[97458,"SINAPI",88267,1.022]
[97532,"SINAPI-I",11002,5.8999999999999997E-2]
[97534]
[92681,"SINAPI-I",7307,5.0000000000000001E-3]
[92639]
[92685,"SINAPI",88267,0.79700000000000004]
[101928,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[92906,"SINAPI",88267,0.48199999999999998]
[92902,"SINAPI",88248,0.39800000000000002]
[92890,"SINAPI-I",3148,0.03]
[100825]
[100820,"SINAPI-I",41058,1]
[100831]
[100789,"SINAPI-I",9886,1]
[100788,"SINAPI-I",4179,4]
[100795]
[100808,"SINAPI",88267,0.48420000000000002]
[100791]
[100794,"SINAPI",88248,0.1203]
[103279,"SINAPI-I",11976,10]
[103281]
[103253]
[103260,"SINAPI-I",13348,6]
[103265,"SINAPI",93287,0.2059]
[103268,"SINAPI-I",13348,4]
[103276,"SINAPI-I",13348,4]
[103271,"SINAPI-I",37591,2]
[103273,"SINAPI-I",1570,10]
[103252,"SINAPI-I",11976,6]
[103252,"SINAPI-I",7568,9]
[103257,"SINAPI-I",13246,8]
[103264,"SINAPI-I",43188,1]
[103266,"SINAPI-I",4374,6]
[103292,"SINAPI",97330,1]
[106046,"SINAPI",100308,0.45991100000000001]
[106038,"SINAPI",88243,0.91982200000000003]
[97327,"SINAPI",88243,4.4526000000000003E-2]
[103892,"SINAPI-I",39897,3.8E-3]
[103856,"SINAPI-I",39886,1]
[103864]
[93071,"SINAPI-I",39897,6.4000000000000003E-3]
[103887,"SINAPI-I",39897,3.5E-4]
[103893,"SINAPI",88248,0.13250000000000001]
[93110,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[103825,"SINAPI-I",39864,1]
[93111,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[93114]
[103807,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93098,"SINAPI-I",12732,1.4E-3]
[103810,"SINAPI-I",38383,6.9400000000000003E-2]
[103811,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[93101,"SINAPI",88267,0.1721]
[103838,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[103841,"SINAPI-I",12715,1]
[92313]
[92328,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[103885,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[93089,"SINAPI",88248,0.1149]
[103822,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103828,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103806,"SINAPI",88248,0.24279999999999999]
[93097,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93099,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103846,"SINAPI",88248,0.36969999999999997]
[93123,"SINAPI-I",39897,2.0999999999999999E-3]
[93063,"SINAPI-I",12732,8.3999999999999995E-3]
[93083,"SINAPI-I",39872,1]
[93052,"SINAPI",88248,5.9299999999999999E-2]
[103854,"SINAPI-I",38383,0.10150000000000001]
[93058,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93116,"SINAPI",88248,0.20119999999999999]
[92293,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103888,"SINAPI-I",12724,1]
[92316,"SINAPI",88248,0.12809999999999999]
[92296,"SINAPI-I",12732,1.7600000000000001E-2]
[92298,"SINAPI-I",12729,1]
[93103,"SINAPI",88248,0.1031]
[93107,"SINAPI-I",38383,7.8E-2]
[103860,"SINAPI",88267,0.2465]
[93061,"SINAPI",88248,9.6600000000000005E-2]
[92317,"SINAPI-I",39897,1.1000000000000001E-3]
[103833,"SINAPI-I",12732,7.1999999999999998E-3]
[92319]
[103835,"SINAPI-I",39747,1.0225]
[92320,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92321,"SINAPI",88267,0.55589999999999995]
[103804,"SINAPI",88248,0.309]
[92277]
[97340,"SINAPI",88267,0.13730000000000001]
[103866,"SINAPI-I",12734,1]
[105113,"SINAPI",91693,0.74250000000000005]
[98461,"SINAPI-I",2747,59.4]
[105126,"SINAPI",88309,0.12]
[98454,"SINAPI-I",5061,0.17299999999999999]
[98455,"SINAPI",88262,0.67200000000000004]
[98441,"SINAPI",94974,2.8999999999999998E-3]
[98443,"SINAPI",88239,0.28799999999999998]
[105125]
[105124,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[105131,"SINAPI-I",4491,1.2307999999999999]
[105121,"SINAPI-I",44673,1.05]
[98458,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[106057,"SINAPI-I",40304,2.1000000000000001E-2]
[101959,"SINAPI",92767,1.2110000000000001]
[101960,"SINAPI-I",6193,1]
[106050,"SINAPI-I",43343,1]
[106051]
[106067,"SINAPI",92273,1.58]
[106071]
[106068,"SINAPI",88316,0.55200000000000005]
[101964,"SINAPI",88316,0.39]
[101963,"SINAPI-I",3737,1]
[101948,"SINAPI",88262,0.45900000000000002]
[101952,"SINAPI",88262,0.36299999999999999]
[101954,"SINAPI-I",43356,1]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[95241]
[104050]
[104037,"SINAPI",88316,0.21590000000000001]
[104051]
[104064,"SINAPI-I",1865,1]
[104082,"SINAPI-I",303,1]
[104061,"SINAPI",88316,5.4899999999999997E-2]
[104041,"SINAPI-I",44703,1]
[99821]
[99813]
[99807,"SINAPI",88316,7.2999999999999995E-2]
[88239,"SINAPI",95309,1]
[101375,"SINAPI-I",40862,1]
[88242,"SINAPI-I",37370,1]
[88243,"SINAPI-I",43491,1]
[101380,"SINAPI-I",40861,1]
[88245,"SINAPI-I",43489,1]
[93570,"SINAPI",95420,1]
[101382,"SINAPI-I",43500,1]
[101383,"SINAPI-I",40863,1]
[101385,"SINAPI",101297,1]
[101387]
[101388]
[88255,"SINAPI-I",43486,1]
[88257,"SINAPI-I",647,1]
[88260,"SINAPI-I",37372,1]
[88262,"SINAPI-I",37372,1]
[95308]
[101289,"SINAPI-I",41086,8.6899999999999998E-3]
[95419]
[95316,"SINAPI-I",247,3.7319999999999999E-2]
[101309]
[95401,"SINAPI-I",4083,2.12E-2]
[95337]
[95344,"SINAPI-I",44497,1.154E-2]
[95352]
[101341,"SINAPI-I",40978,6.2599999999999999E-3]
[95363]
[95374,"SINAPI-I",4785,1.4760000000000001E-2]
[95379]
[100299,"SINAPI-I",40943,1.7979999999999999E-2]
[88266,"SINAPI-I",43484,1]
[101402,"SINAPI-I",40863,1]
[93572,"SINAPI-I",40863,1]
[88269,"SINAPI",95337,1]
[101408,"SINAPI-I",40864,1]
[101409,"SINAPI-I",43500,1]
[88273,"SINAPI-I",37372,1]
[101412,"SINAPI-I",40864,1]
[100308,"SINAPI-I",43484,1]
[90780,"SINAPI-I",4069,1]
[101418,"SINAPI",101308,1]
[105535,"SINAPI-I",37371,1]
[93558,"SINAPI-I",43500,1]
[101422,"SINAPI-I",43500,1]
[88284,"SINAPI-I",4095,1]
[101425,"SINAPI-I",40864,1]
[88377,"SINAPI-I",37371,1]
[101430,"SINAPI-I",43500,1]
[88294,"SINAPI-I",4234,1]
[101433,"SINAPI-I",40861,1]
[101437,"SINAPI-I",43476,1]
[88300]
[101435,"SINAPI-I",40998,1]
[88303,"SINAPI-I",37373,1]
[88304,"SINAPI",95367,1]
[88307,"SINAPI-I",37372,1]
[88310,"SINAPI-I",37372,1]
[88311,"SINAPI-I",43490,1]
[101448,"SINAPI-I",40863,1]
[88313,"SINAPI-I",43464,1]
[101452,"SINAPI-I",40861,1]
[101453,"SINAPI-I",40863,1]
[100533,"SINAPI-I",43469,1]
[90781,"SINAPI-I",43493,1]
[100321,"SINAPI-I",43470,1]
[101459,"SINAPI-I",43501,1]
[100289,"SINAPI-I",34345,1]
[105009,"SINAPI-I",7356,2.5600000000000001E-2]
[105007,"SINAPI-I",4433,2.75E-2]
[105010,"SINAPI-I",5068,3.3999999999999998E-3]
[86889,"SINAPI-I",7568,6]
[86894,"SINAPI-I",37591,2]
[93442]
[100866,"SINAPI",88316,0.29880000000000001]
[86936,"SINAPI",86900,1]
[86938,"SINAPI",86877,1]
[86885,"SINAPI",88316,4.8099999999999997E-2]
[86943,"SINAPI",86906,1]
[100858]
[95545]
[86920,"SINAPI",86913,1]
[86875,"SINAPI",88316,0.4582]
[86876]
[100854,"SINAPI-I",3146,2.1000000000000001E-2]
[95469]
[95471,"SINAPI-I",4384,2]
[100878,"SINAPI-I",6138,1]
[101635,"SINAPI",88247,0.57399999999999995]
[101637,"SINAPI-I",2512,1]
[101659,"SINAPI",88264,0.2064]
[105923,"SINAPI-I",21127,4.2000000000000003E-2]
[105922,"SINAPI-I",21127,4.2000000000000003E-2]
[101633,"SINAPI-I",2510,1]
[87795,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[87791]
[87816,"SINAPI",88309,1.2789999999999999]
[87807]
[87807,"SINAPI",88316,0.65500000000000003]
[104238,"SINAPI",88316,0.53200000000000003]
[104250,"SINAPI",88316,1.0760000000000001]
[87827]
[104205,"SINAPI",90668,0.12970000000000001]
[104207,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104208,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104212,"SINAPI",88309,1.2789999999999999]
[104221]
[104233]
[104256,"SINAPI",88316,1.133]
[87784]
[87809,"SINAPI",88316,1.216]
[87557,"SINAPI",87407,1.9400000000000001E-2]
[87528]
[104965,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[87535,"SINAPI",88309,0.374]
[104956,"SINAPI",87369,3.04E-2]
[104973,"SINAPI",88309,0.46029999999999999]
[104978,"SINAPI",88316,0.32490000000000002]
[103300,"SINAPI",88316,0.57869999999999999]
[103293]
[103311]
[103299,"SINAPI",88309,5.4642999999999997]
[103315,"SINAPI-I",20204,0.64649999999999996]
[87853,"SINAPI",88309,0.55600000000000005]
[87851]
[105108]
[105106]
[98508,"SINAPI",88316,0.1812]
[98515]
[100065,"SINAPI",88238,1.4909999999999999E-3]
[100063,"SINAPI-I",39481,0.58216369999999995]
[100067,"SINAPI-I",43059,1.1100000000000001]
[91595,"SINAPI",88238,3.0286000000000002E-3]
[91600,"SINAPI-I",21141,0.77220080000000002]
[103183,"SINAPI",88309,2.004]
[99438,"SINAPI-I",34872,1.151]
[99437]
[104421]
[104423,"SINAPI-I",37595,1.7350000000000001]
[104415]
[91520,"SINAPI-I",34353,8.5000000000000006E-2]
[104412,"SINAPI",88309,0.09]
[103083]
[96368,"SINAPI",88278,0.80100000000000005]
[96364,"SINAPI-I",39437,10.093400000000001]
[104723,"SINAPI-I",39422,9.1079000000000008]
[96361,"SINAPI",88278,0.72599999999999998]
[104719,"SINAPI-I",39434,1.0978000000000001]
[104718]
[104724,"SINAPI-I",39419,1.0686]
[104721,"SINAPI-I",39443,1.2755000000000001]
[96363,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[103206,"SINAPI",88309,1.9205000000000001]
[103197,"SINAPI",102486,0.1177]
[103202,"SINAPI",102486,0.1013]
[103201,"SINAPI",88316,0.92549999999999999]
[103214,"SINAPI",5795,0.23330000000000001]
[103219,"SINAPI",5795,5.8299999999999998E-2]
[103205,"SINAPI",87298,1.6000000000000001E-3]
[103187]
[103209]
[95000,"SINAPI",88316,0.23100000000000001]
[95003,"SINAPI-I",7156,1.0815999999999999]
[95006,"SINAPI",88262,0.13009999999999999]
[104313,"SINAPI-I",44788,4.2700000000000002E-2]
[104626]
[101169,"SINAPI",5685,0.13089999999999999]
[101167,"SINAPI",88316,0.33050000000000002]
[92402,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[104436,"SINAPI",88316,0.66839999999999999]
[104432]
[104439,"SINAPI",91285,9.2799999999999994E-2]
[104430]
[104431,"SINAPI",88316,0.21290000000000001]
[92391,"SINAPI",88260,9.6299999999999997E-2]
[93680,"SINAPI",91285,9.7000000000000003E-2]
[93680,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[92400,"SINAPI-I",40524,1.0041]
[92393,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[97116,"SINAPI",88245,0.33790999999999999]
[97112,"SINAPI",97117,0.33811000000000002]
[97112,"SINAPI-I",6193,0.19583]
[103905,"SINAPI",88316,0.26291199999999998]
[103911,"SINAPI",88262,9.6933000000000005E-2]
[103906,"SINAPI",90586,9.3559999999999997E-3]
[97105,"SINAPI",97113,1]
[97107,"SINAPI",90586,1.495E-2]
[97109,"SINAPI",97120,0.56735999999999998]
[97109,"SINAPI-I",6189,0.19433]
[103915,"SINAPI-I",5069,1.7700000000000001E-3]
[103917,"SINAPI-I",42409,0.4]
[103918,"SINAPI",88309,0.20655000000000001]
[103920,"SINAPI",95283,3.1585000000000002E-2]
[103922,"SINAPI-I",44787,0.95367559999999996]
[103923,"SINAPI",90586,2.1458000000000001E-2]
[103909]
[101979,"SINAPI-I",142,9.1999999999999998E-2]
[101978,"SINAPI",91692,3.5000000000000003E-2]
[101968,"SINAPI",88316,0.435]
[103615]
[103637,"SINAPI",5901,1.9E-3]
[103593,"SINAPI-I",44526,1]
[103594,"SINAPI",103224,5.2910800000000001E-2]
[103617,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103639,"SINAPI",5901,5.1999999999999998E-3]
[103609,"SINAPI-I",43366,0.16388800000000001]
[103618,"SINAPI",88316,1.1656]
[103618,"SINAPI",5901,1.295E-2]
[103596,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103597,"SINAPI-I",44689,0.2467743]
[103642,"SINAPI",91285,0.44219999999999998]
[103598,"SINAPI",103231,0.1486016]
[103643,"SINAPI",5928,2.76E-2]
[103622,"SINAPI",90776,0.4511]
[103644,"SINAPI",103230,0.27891529999999998]
[103610,"SINAPI",5903,4.65E-2]
[103610,"SINAPI",5901,1.6000000000000001E-3]
[103623,"SINAPI-I",44436,1]
[103601,"SINAPI",91285,0.37769999999999998]
[103624]
[103602,"SINAPI",88297,0.88629999999999998]
[103647,"SINAPI",103242,0.4448491]
[103647,"SINAPI",5678,6.9999999999999999E-4]
[103633,"SINAPI-I",44521,1]
[103626,"SINAPI",88316,3.5411000000000001]
[103648,"SINAPI",91285,1.1577999999999999]
[103604,"SINAPI",5679,1.1900000000000001E-2]
[103605,"SINAPI",90776,0.61460000000000004]
[103612,"SINAPI",103242,1.9230899999999999E-2]
[103590,"SINAPI",103225,2.1750100000000001E-2]
[103650,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103629,"SINAPI",91283,2E-3]
[103651,"SINAPI",90776,1.4724999999999999]
[103613,"SINAPI-I",44524,1]
[103591,"SINAPI-I",44689,5.5767499999999998E-2]
[103630,"SINAPI",88316,4.8047000000000004]
[103608,"SINAPI",5901,0.42520000000000002]
[103636,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103592,"SINAPI",5903,2.93E-2]
[96126,"SINAPI",88310,0.3836]
[88432,"SINAPI",88310,0.48080000000000001]
[88416,"SINAPI",88316,2.2200000000000001E-2]
[95623]
[104647]
[104645,"SINAPI",88316,0.12959999999999999]
[104639,"SINAPI-I",35693,0.26779999999999998]
[102202]
[102196,"SINAPI-I",43939,0.15029999999999999]
[102217,"SINAPI-I",43776,0.21299999999999999]
[102218,"SINAPI-I",7288,0.13]
[102204,"SINAPI",88310,0.2359]
[102215]
[100717,"SINAPI-I",3768,0.3]
[100744,"SINAPI-I",7292,0.1242]
[100759,"SINAPI",88310,1.0530999999999999]
[100720]
[100751,"SINAPI-I",5330,8.3000000000000004E-2]
[100731,"SINAPI-I",44306,0.1905]
[102505,"SINAPI-I",12815,0.04]
[102500,"SINAPI",88310,8.3000000000000004E-2]
[102512,"SINAPI-I",7343,4.2999999999999997E-2]
[102491]
[102804,"SINAPI",88316,3.9E-2]
[102496,"SINAPI",88316,5.3999999999999999E-2]
[102515,"SINAPI-I",7348,0.09]
[101730,"SINAPI-I",43868,1.4E-2]
[98679,"SINAPI-I",1379,0.5]
[101734,"SINAPI-I",1379,5.93]
[101747]
[104162,"SINAPI-I",6085,0.04]
[101093,"SINAPI-I",34357,0.14000000000000001]
[98683,"SINAPI",88309,0.42199999999999999]
[101728,"SINAPI",88316,0.16200000000000001]
[98686]
[98689,"SINAPI-I",20232,1]
[100604,"SINAPI",88264,4.5451636000000004]
[100607]
[100611,"SINAPI",5928,7.7299999999999994E-2]
[100583]
[100586,"SINAPI",5928,0.1124]
[100589,"SINAPI-I",863,13.5]
[100591,"SINAPI-I",863,14]
[100597,"SINAPI",88247,2.1506908999999998]
[105975]
[105972,"SINAPI-I",45366,2]
[105974]
[105968,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100621,"SINAPI-I",14163,1]
[105962,"SINAPI",88264,4.1809909000000003]
[105958,"SINAPI",88264,2.8166726999999998]
[105955]
[105947,"SINAPI",88247,0.60938179999999997]
[100619,"SINAPI-I",12388,1]
[99278,"SINAPI",5678,0.13089999999999999]
[99288]
[97989,"SINAPI",88309,17.832899999999999]
[98409,"SINAPI",88309,0.46279999999999999]
[99241,"SINAPI",88316,14.6778]
[99291,"SINAPI",88309,29.669499999999999]
[99261,"SINAPI",88628,0.40629999999999999]
[99266,"SINAPI-I",25067,80.325000000000003]
[99289,"SINAPI-I",660,28.35]
[99299,"SINAPI",87316,0.1075]
[99307,"SINAPI",89998,2.7147999999999999]
[99325,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99304,"SINAPI",88628,0.92659999999999998]
[99306,"SINAPI",89995,0.1061]
[98009,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98017,"SINAPI",89998,3.3317999999999999]
[98019,"SINAPI",88316,25.624099999999999]
[97999,"SINAPI",89995,5.2299999999999999E-2]
[98007,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98031,"SINAPI-I",25067,127.575]
[98037,"SINAPI",88309,38.188400000000001]
[98027,"SINAPI",87316,9.9099999999999994E-2]
[98047,"SINAPI",88316,34.386200000000002]
[98039,"SINAPI-I",660,33.6]
[101809,"SINAPI-I",25067,12.0129]
[99292,"SINAPI",97740,0.1885]
[99292,"SINAPI-I",5069,3.1199999999999999E-2]
[99248,"SINAPI",92767,16.573799999999999]
[102457,"SINAPI",88309,1.9429000000000001]
[102142,"SINAPI-I",7258,289.58659999999998]
[98405,"SINAPI",92767,9.8963000000000001]
[97992,"SINAPI",88316,16.2864]
[97978,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[102139,"SINAPI",5678,0.33379999999999999]
[99244,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99256,"SINAPI-I",6193,1.9872000000000001]
[99271,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99294,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99252,"SINAPI-I",6193,1.1592]
[99259,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99267,"SINAPI",89998,4.8125999999999998]
[99267,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99279,"SINAPI",89998,6.0465999999999998]
[99286,"SINAPI",88309,37.124699999999997]
[99326,"SINAPI",89998,6.6635999999999997]
[99298,"SINAPI",92767,58.598399999999998]
[99300,"SINAPI",88316,40.466099999999997]
[99301,"SINAPI",92767,31.784400000000002]
[99312,"SINAPI",87316,7.5200000000000003E-2]
[99322,"SINAPI",88628,1.4440999999999999]
[99324,"SINAPI",94970,2.0842999999999998]
[99310,"SINAPI",88628,2.2801]
[99303,"SINAPI",88907,0.47860000000000003]
[99305,"SINAPI",97736,1.9466000000000001]
[99308,"SINAPI",88907,0.6038]
[98008,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98010,"SINAPI-I",5069,5.0299999999999997E-2]
[98012,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98016,"SINAPI",89995,0.1661]
[98018,"SINAPI-I",6193,2.6082000000000001]
[97994,"SINAPI",89995,7.3800000000000004E-2]
[98407,"SINAPI",92767,20.0124]
[98408,"SINAPI-I",6193,1.7802]
[98002,"SINAPI",89998,5.4295999999999998]
[98406,"SINAPI",87316,7.9200000000000007E-2]
[98030,"SINAPI",88309,37.240499999999997]
[98032,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[98034,"SINAPI",88309,46.748399999999997]
[98020,"SINAPI",87316,6.6799999999999998E-2]
[98022,"SINAPI-I",2692,2.7E-2]
[98024,"SINAPI",88316,30.407499999999999]
[98028,"SINAPI",88907,0.44169999999999998]
[98044,"SINAPI-I",4491,0.86580000000000001]
[98046,"SINAPI",88907,0.68479999999999996]
[98040,"SINAPI",88908,1.1029]
[98042,"SINAPI-I",4517,1.0296000000000001]
[98048,"SINAPI",88908,1.5607]
[97955,"SINAPI-I",4491,0.25900000000000001]
[97953,"SINAPI",5679,4.3799999999999999E-2]
[97947,"SINAPI",88309,10.8462]
[97961,"SINAPI",87316,5.8799999999999998E-2]
[97951,"SINAPI",96536,1.08]
[97973,"SINAPI-I",43440,2]
[97957,"SINAPI",87316,6.9000000000000006E-2]
[97950,"SINAPI",96536,1.28]
[97956,"SINAPI",88628,0.47460000000000002]
[97935,"SINAPI",88628,2.1499999999999998E-2]
[99319,"SINAPI",88309,9.1904000000000003]
[99272,"SINAPI",92767,5.7870999999999997]
[99268,"SINAPI",5678,7.3899999999999993E-2]
[97976,"SINAPI-I",4491,0.22670000000000001]
[97977,"SINAPI-I",6193,0.84540000000000004]
[102487,"SINAPI",88309,1.6701999999999999]
[94963,"SINAPI",88377,1.4695]
[102475,"SINAPI",88830,0.85140000000000005]
[102476,"SINAPI",88831,0.69020000000000004]
[102483,"SINAPI-I",1379,424.00880000000001]
[94972,"SINAPI-I",4721,0.5927]
[94973,"SINAPI",88316,2.0266999999999999]
[102479,"SINAPI-I",370,0.84689999999999999]
[104834,"SINAPI",88393,0.82269999999999999]
[104839,"SINAPI-I",44956,1.0998000000000001]
[103768]
[103769,"SINAPI",97064,6]
[103764,"SINAPI-I",44657,4]
[103779,"SINAPI-I",4408,2.3409]
[103775,"SINAPI-I",44684,1]
[97090,"SINAPI-I",43132,1.0999999999999999E-2]
[97083,"SINAPI",95264,2.5000000000000001E-2]
[103077,"SINAPI",97090,4.4000000000000004]
[103077,"SINAPI",96624,0.1]
[103080,"SINAPI",97083,1]
[103066,"SINAPI",97087,1]
[103074,"SINAPI",97087,1]
[103061,"SINAPI",96624,0.1]
[97103,"SINAPI",97083,1]
[103073,"SINAPI",97086,0.16]
[97086,"SINAPI-I",6193,1.38]
[91192,"SINAPI",88629,2.1299999999999999E-2]
[91192,"SINAPI",88267,0.23400000000000001]
[91186,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[91172,"SINAPI-I",398,1.2345999999999999]
[91175,"SINAPI",88248,4.3700000000000003E-2]
[104762,"SINAPI",88247,0.22009999999999999]
[104774]
[104773]
[104783,"SINAPI-I",40304,2.1399999999999999E-2]
[104780,"SINAPI",91692,4.9099999999999998E-2]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[104765]
[96559,"SINAPI",100308,0.32519999999999999]
[96563]
[102097,"SINAPI",91285,2.2608999999999999]
[101868,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101861,"SINAPI",91278,0.10199999999999999]
[101863,"SINAPI",91277,4.1000000000000003E-3]
[101852]
[104386,"SINAPI",88316,0.59319999999999995]
[101849]
[101846]
[101840]
[101838,"SINAPI",88316,0.1333]
[101832]
[101823,"SINAPI",88316,4.2000999999999999]
[101819,"SINAPI",88316,1.9013]
[101820,"SINAPI",91277,1.1299999999999999E-2]
[92994,"SINAPI-I",1017,1.0149999999999999]
[93000,"SINAPI-I",1015,1.0149999999999999]
[103491]
[97667,"SINAPI",88264,6.7199999999999996E-2]
[103492]
[93014,"SINAPI-I",1894,1]
[98297,"SINAPI-I",39599,1.05]
[98281,"SINAPI",88247,9.4424999999999995E-2]
[98263,"SINAPI",88264,5.9200000000000003E-2]
[98266,"SINAPI",88247,4.7399999999999998E-2]
[98272,"SINAPI",88264,0.16880000000000001]
[98279]
[106081,"SINAPI-I",45329,1]
[106080,"SINAPI-I",45329,1]
[100555,"SINAPI-I",43837,1]
[106077,"SINAPI",88247,0.3237912]
[103403,"SINAPI",88246,0.51959999999999995]
[103411,"SINAPI",88246,0.11550000000000001]
[103432]
[103433,"SINAPI-I",37430,1]
[103484]
[103470,"SINAPI",93422,1.7624]
[103462]
[103477,"SINAPI",103158,4.1398999999999999]
[103459,"SINAPI",93421,1.5283]
[103446,"SINAPI",103170,1.0387]
[103448,"SINAPI",93421,0.7571]
[103454,"SINAPI",103176,1.9573]
[103458]
[103428,"SINAPI-I",37428,1]
[103378]
[103383,"SINAPI",5928,1.0999999999999999E-2]
[103385,"SINAPI",5930,6.0199999999999997E-2]
[103390,"SINAPI",88316,0.13139999999999999]
[106122]
[106125]
[104589,"SINAPI-I",37595,5.24]
[104613,"SINAPI-I",34357,0.42199999999999999]
[87275,"SINAPI-I",34357,0.222]
[104616,"SINAPI-I",34357,3.38]
[104599,"SINAPI",88316,0.2351]
[104607,"SINAPI",88256,0.34279999999999999]
[87256,"SINAPI-I",1292,1.0864]
[87261,"SINAPI",88256,1.1135999999999999]
[88649,"SINAPI-I",34357,0.09]
[103741]
[103754]
[103757,"SINAPI-I",44756,1.7]
[103756]
[103747,"SINAPI-I",44775,0.5]
[103744,"SINAPI-I",44776,2.75]
[103748,"SINAPI-I",44773,0.25]
[103751,"SINAPI-I",44742,8]
[103735]
[103737,"SINAPI",88316,0.25990000000000002]
[103701]
[103704,"SINAPI",5928,4.6199999999999998E-2]
[103711]
[103718,"SINAPI-I",44640,1]
[103722,"SINAPI",5930,1.1817]
[103725,"SINAPI",88316,13.843299999999999]
[103730,"SINAPI",88316,7.0041000000000002]
[103694,"SINAPI",102486,2.24E-2]
[103693,"SINAPI-I",44622,2.8]
[104755]
[96973,"SINAPI",88264,0.24840000000000001]
[96974,"SINAPI",98463,0.66669999999999996]
[96976]
[104748,"SINAPI",88247,0.31059999999999999]
[104828]
[104995]
[104992,"SINAPI",88248,0.85360000000000003]
[95648,"SINAPI-I",37957,2]
[95651]
[95654,"SINAPI-I",38008,6]
[95657,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[95659]
[95662,"SINAPI",88248,4.6390000000000002]
[95664,"SINAPI-I",44174,8]
[95665,"SINAPI-I",38979,3.0400999999999998]
[95667,"SINAPI-I",6016,3]
[95671,"SINAPI",104091,5.0342000000000002]
[95672,"SINAPI",88267,9.5684000000000005]
[95641,"SINAPI-I",9868,5.8235999999999999]
[95644,"SINAPI-I",9869,2.9904999999999999]
[95645,"SINAPI-I",7142,1]
[95647,"SINAPI-I",9875,1.3641000000000001]
[95639,"SINAPI-I",7307,5.04E-2]
[98749,"SINAPI-I",10998,0.89]
[98524]
[100434,"SINAPI",93282,1.83E-2]
[100434,"SINAPI",93281,1.32E-2]
[94219,"SINAPI",87337,1.17E-2]
[94451,"SINAPI",93282,2.5999999999999999E-3]
[100325]
[94231,"SINAPI",88323,0.112]
[94201,"SINAPI",93282,5.16E-2]
[94447,"SINAPI",88316,0.39900000000000002]
[94442,"SINAPI",93282,3.3300000000000003E-2]
[94444,"SINAPI",93282,3.3300000000000003E-2]
[94216,"SINAPI",93282,1.1999999999999999E-3]
[102109,"SINAPI",88264,0.44359999999999999]
[103654,"SINAPI",88264,11.024100000000001]
[105473]
[105451,"SINAPI-I",45147,4.7000000000000002E-3]
[105456,"SINAPI-I",45148,3.8E-3]
[105445,"SINAPI-I",45147,5.1000000000000004E-3]
[105488]
[105428,"SINAPI",5928,0.68689999999999996]
[105425,"SINAPI",67826,2.3E-3]
[105435,"SINAPI",5930,5.5300000000000002E-2]
[105493,"SINAPI-I",45150,4.0000000000000002E-4]
[105431]
[105466,"SINAPI",88908,6.9999999999999999E-4]
[105489,"SINAPI",67826,1.38E-2]
[105458,"SINAPI-I",45149,8.0999999999999996E-3]
[105434,"SINAPI-I",45148,2.6599999999999999E-2]
[105408,"SINAPI",88316,11.394600000000001]
[100210]
[100214,"SINAPI",88316,0.19570000000000001]
[100281]
[100208,"SINAPI",88316,0.90369999999999995]
[100254]
[100245,"SINAPI",88316,0.37269999999999998]
[100234]
[100988,"SINAPI",89884,1.44E-2]
[101007,"SINAPI",6260,8.3000000000000001E-3]
[101009]
[100995,"SINAPI",88908,4.4999999999999997E-3]
[100980,"SINAPI",88908,5.5999999999999999E-3]
[100973,"SINAPI",5940,8.3000000000000001E-3]
[101014,"SINAPI",88316,0.32179999999999997]
[101469,"SINAPI",5930,4.3200000000000002E-2]
[101016,"SINAPI",88316,0.30590000000000001]
[101485]
[102568]
[100939]
[93593]
[95427,"SINAPI",89884,8.0000000000000004E-4]
[100945,"SINAPI",5826,5.0000000000000001E-3]
[100950,"SINAPI",5930,5.0000000000000001E-3]
[100955,"SINAPI",6259,1.7500000000000002E-2]
[97804,"SINAPI-I",4721,1.4999999999999999E-2]
[104389,"SINAPI",91386,5.0000000000000001E-4]
[97801,"SINAPI",89035,2.9999999999999997E-4]
[97808,"SINAPI-I",4718,1.4999999999999999E-2]
[104380,"SINAPI",91486,3.3999999999999998E-3]
[103138,"SINAPI",88248,6.2600000000000003E-2]
[103142,"SINAPI",5930,0.34939999999999999]
[103150,"SINAPI",5930,1.0269999999999999]
[103120,"SINAPI",5930,2.5133999999999999]
[103112,"SINAPI",5928,0.44069999999999998]
[103135,"SINAPI",5928,1.5573999999999999]
[103124,"SINAPI",5928,0.2356]
[103131]
[103092]
[103098,"SINAPI",88267,0.98599999999999999]
[103089,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[101098,"SINAPI",88309,0.52100000000000002]
[101110,"SINAPI",95576,1.798]
[101099,"SINAPI",90776,1.4119999999999999]
[101096,"SINAPI",95576,2.585]
[101108]
[101097,"SINAPI",97913,0.375]
[101101,"SINAPI",88316,1.464]
[104363,"SINAPI",100647,9.5829999999999995E-3]
[104360,"SINAPI",100642,9.4540000000000006E-3]
[104362,"SINAPI",104688,9.5829999999999995E-3]
[104359,"SINAPI-I",370,2.7009999999999999E-2]
[96395]
[104373,"SINAPI",88316,9.0073799999999996E-2]
[104374,"SINAPI",88316,9.0073799999999996E-2]
[105530,"SINAPI",5940,1.0773400000000001E-2]
[105532,"SINAPI-I",4718,0.17203769999999999]
[105533,"SINAPI-I",1379,126]
[105523,"SINAPI",93428,5.9508E-3]
[105526,"SINAPI",5940,1.05442E-2]
[105031,"SINAPI",92802,0.79]
[105030,"SINAPI",92802,0.79]
[105028,"SINAPI-I",2692,5.0000000000000001E-3]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI",94964,4.2999999999999997E-2]
[105021,"SINAPI",87294,1.5E-3]
[102149,"SINAPI",88316,0.78400000000000003]
[102147,"SINAPI",88316,0.187]
[102160,"SINAPI-I",39961,0.56499999999999995]
[102174,"SINAPI-I",44120,0.69199999999999995]
[102173,"SINAPI-I",34391,1]
[102159,"SINAPI",88325,0.25700000000000001]
[102154,"SINAPI",88316,0.502]
[102156,"SINAPI-I",10491,1]
[102189,"SINAPI",88316,1.994]
[102186,"SINAPI-I",11950,9.6]
[102190,"SINAPI",88325,0.40100000000000002]
[103036]
[94490,"SINAPI",88248,7.9500000000000001E-2]
[94492,"SINAPI-I",38383,1.14E-2]
[94495]
[94501]
[89985]
[103049,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[94797,"SINAPI",88267,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[95248,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":58,"n_cols":4,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]
[]
["V2.7"]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D55<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar TXT(s)] para incluir o autoajuste da altura das linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D56<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Excluir Linhas Vazias] para execução mais rápida e para informar, na barra de status, o nº da linha que está sendo excluída."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D58<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Adicionar Linhas] para corrigir a numeração automática dos índices e empresas."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":15796,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.7",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":"planilha ginásio.xlsm"}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":"planilha ginásio"}]
[null,"09/2025",null,"CURITIBA",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":"xlsm"}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":"Nome arquivo: Referência 09-2025"},null,"10/10/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 09-2025"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição COMP01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TST BASE SINAPI 09-2025"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":52.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":52.36},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP02",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"IMPLIMAÇÃO IMPERMEÁVEL BASE SINAPI 09-2025"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":23.03},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":23.13},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA DE LIGAÇÃO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.51},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0.51},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição COMP04",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PLACA DE SINALIZAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":371.96},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":379.51},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Cotação 01"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONTROLE TECNOLÓGICO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.6},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.6},"Cotações"]
["Cotação 02",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":" Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (589520)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.41},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.41},"Cotações"]
["Cotação 03",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e\ntransporte da emulsão (560100)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.51},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.51},"Cotações"]
["Cotação 04",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TST exclusive fornecimento e transporte da emulsão (584200)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.69},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":7.69},"Cotações"]
["Cotação 05",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e\ntransporte da emulsão. (561120)"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.51},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.51},"Cotações"]
["Cotação 00",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"00"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical em chapa de aço #16 com película refletiva."},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":530},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":530},"Cotações"]
["Cotação 06",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte, INCLUINDO SUPORTES E FERRAGENS"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":20},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B18,\" \",$C18)","v":"Cotação 07"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":219.78},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":219.78},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B19,\" \",$C19)","v":"Cotação 08"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DR tetrapolar 100A"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":297.58},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":297.58},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B25,\" \",$C25)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",152.82,152.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",2.36,2.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.02,1.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.15,0.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.2,0.2,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",0.99,0.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.3899999999999997,4.3899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.96,3.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.44,2.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.5499999999999998,2.5499999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.08,2.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.14,2.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.29,6.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.55,4.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.59,7.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.99,6.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",9.0299999999999994,9.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",24.25,24.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.6,1.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.32,1.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",3.63,3.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.6,2.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",6.97,6.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",7.05,7.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",8.08,8.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",12.5,12.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",32.549999999999997,32.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",4.33,4.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",107.5,107.5,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",16.399999999999999,16.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.5399999999999991,8.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.48,10.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.42,10.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",11.1,11.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.6300000000000008,9.6300000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",6.89,6.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",7.94,7.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.73,8.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",9.33,9.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.44,8.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.88,7.88,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B89,\" \",$C89)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.53,7.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.34,8.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.56,6.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",30.09,30.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",33.35,33.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",37.659999999999997,37.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",59.59,59.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",68.099999999999994,68.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",93.48,93.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",17.93,17.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",23.99,23.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",126.17,126.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",98.74,98.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",40.1,40.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.66,1.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",5.77,5.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.43,3.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",7.8,7.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",10.35,10.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",24.85,24.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.5,10.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",25.72,25.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",24.31,24.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",46.62,46.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.79,28.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.07,15.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",14.42,14.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",42.47,42.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",247.63,247.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",197.97,197.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",283.05,283.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",357.93,357.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",188.36,188.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",266.89999999999998,266.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",198.15,198.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",44.57,44.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",37.74,37.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",138.21,138.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",49.21,49.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",42.08,42.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",39.06,39.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.9,9.9,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",76.17,76.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.86,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",16.23,16.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B153,\" \",$C153)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",15.16,15.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",31.12,31.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.64,6.64,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.35,7.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.82,10.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3",37,37,null,"C"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",19.48,21.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3416.16,3821.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",19.48,21.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3416.16,3821.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",8.1199999999999992,8.1199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 45208","SINAPI-I",45208,"ALICATE AMPERIMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A","UN",279.10000000000002,279.10000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",25.59,25.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",26.2,26.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",173.93,173.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",145.47,145.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",181.58,181.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",166.08,166.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",132.44999999999999,132.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",177.62,177.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",35.090000000000003,35.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",4.76,4.76,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",897.94,897.94,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",2.89,2.89,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.39,3.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",11.73,11.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.14,2.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.6,2.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",9.67,9.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",19.48,19.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",30.55,30.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.2,3.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.07,10.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.27,15.27,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B217,\" \",$C217)","v":"SINAPI-I 307"},"SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",38.590000000000003,38.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",63.21,63.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",87.61,87.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",86.13,86.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.66,7.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.13,4.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.4,6.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.84,2.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.16,5.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.66,5.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",19.78,19.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",29.89,29.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.23,11.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",21.26,21.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",25.37,25.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",30.26,30.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",35.89,35.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",48.93,48.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",60.29,60.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",69.930000000000007,69.930000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",87.87,87.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",3666.13,3666.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",66.88,66.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",22.84,25.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",4008.64,4484.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",3845.1,3845.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",5550.48,5550.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4100,4100,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",8924.67,8924.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",11206.13,11206.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",14516.3,14516.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B281,\" \",$C281)","v":"SINAPI-I 34476"},"SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2592.86,2592.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3849.19,3849.19,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5319.95,5319.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2315.65,2315.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9982.51,9982.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11191.21,11191.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",12643.69,12643.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",17377.810000000001,17377.810000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",21083.75,21083.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7321.91,7321.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7884.1,7884.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11651.19,11651.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13479.29,13479.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",14101.05,14101.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6118.97,6118.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7583.59,7583.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11269.03,11269.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11681.97,11681.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",13405.91,13405.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2080.94,2080.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2251.04,2251.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2994.2,2994.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3338.99,3338.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3922.13,3922.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4415.32,4415.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1782.68,1782.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1962.92,1962.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5578.27,5578.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5883.95,5883.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",7808.06,7808.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9460.5,9460.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10641.49,10641.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",83859.3,83859.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",26247.78,26247.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",33873.279999999999,33873.279999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",49282.97,49282.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6052.84,6052.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",31.86,31.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",28.22,28.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",26.9,26.9,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",35.36,35.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",38.369999999999997,38.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",31.25,31.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",36.32,36.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",26.9,26.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",28.14,28.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",120.63,120.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",119.08,119.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",59.54,59.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1366.67,1366.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.75,0.75,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.2999999999999998,2.2999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.53,1.53,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B345,\" \",$C345)","v":"SINAPI-I 37552"},"SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.46,2.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.78,3.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.77,0.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",492.49,492.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN",22.12,22.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN",15.47,15.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN",32.89,32.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",25.45,25.45,null,"C"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN",59.43,59.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",42.55,42.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN",76.58,76.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN",65.010000000000005,65.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",111.34,124.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19528.68,21846.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",117.96,131.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20688.759999999998,23144.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",123.63,138.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21682.49,24255.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.64,0.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.07,3.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.76,0.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.03,11.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",13.98,13.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",16.559999999999999,16.559999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",18.579999999999998,18.579999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",13.44,15.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2359.7800000000002,2639.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",39.950000000000003,39.950000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",85.01,85.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",48.8,48.8,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",18.28,20.440000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",3206.71,3587.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",20.73,23.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3639.36,4071.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",27.66,30.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4852.4799999999996,5428.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",18.3,20.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",3209.21,3590.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",11.64,13.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",2044.21,2286.81,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B409,\" \",$C409)","v":"SINAPI-I 532"},"SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",40.14,44.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",7041.69,7877.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",49.08,49.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",14.61,14.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",511.13,511.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",707.53,707.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",860.28,860.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",770.86,770.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",273.45,273.45,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",300.49,300.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",605.9,605.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",3338.68,3338.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",19.73,19.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",229,229,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",287.05,287.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",646.87,646.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",985.32,985.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",517.22,517.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",295.89999999999998,295.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",393.47,393.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",570.07000000000005,570.07000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",289.24,289.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",343.94,343.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",803.75,803.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1280.6199999999999,1280.6199999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1604.54,1604.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",253.91,253.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",531.65,531.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1328.92,1328.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1465.95,1465.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",592.38,592.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",904.72,904.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",969.03,969.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",9.73,9.73,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",9.15,9.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",11.93,11.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",37.44,37.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",18.57,18.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",27.91,27.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",50.23,50.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",99.47,99.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",24.86,24.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",31.11,31.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",37.25,37.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",235.48,235.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",270.25,270.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",292.39999999999998,292.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",103.67,103.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",115.14,115.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",122.77,122.77,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",128.62,128.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",136.26,136.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",156.24,156.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",169,169,null,"C"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",176.97,176.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",414.43,414.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B473,\" \",$C473)","v":"SINAPI-I 39380"},"SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",6.66,6.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",279.89999999999998,279.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",173.35,173.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",373.8,373.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",216.69,216.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",391.2,391.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",4987.78,4987.78,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6801.97,6801.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",6238.95,6238.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",5706.35,5706.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR","UN",20289.27,20289.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",24659.919999999998,24659.919999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",27136.9,27136.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",28.37,31.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",4978.67,5569.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.9,15.9,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.63,0.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.76,0.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.8,0.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.84,1.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.85,1.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.94,1.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.96,2.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.03,4.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.0999999999999996,4.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.36,3.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.39,3.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",4.42,4.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",4.93,4.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.71,3.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",3.94,3.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",5.2,5.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.74,5.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.99,5.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.5,6.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.6399999999999997,4.6399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B537,\" \",$C537)","v":"SINAPI-I 44171"},"SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",19,19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",8.2799999999999994,8.2799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",59.93,59.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",43.95,43.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.03,4.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.6,2.6,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.26,15.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",55.75,55.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",61.33,61.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",63.72,63.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",101.03,101.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",60.36,60.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",47.79,47.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",72.099999999999994,72.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",54.5,54.5,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",60.57,60.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",86.44,86.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",54.5,54.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",65.400000000000006,65.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",52.02,52.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",130.24,130.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",870,870,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",12571.42,12571.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",846.72,846.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1321.37,1321.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1446.75,1446.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1427.29,1427.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",2539.08,2539.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",8003.86,8003.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2134.91,2134.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",3711.33,3711.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",7529.52,7529.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1530.06,1530.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",60802.559999999998,60802.559999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",65142.41,65142.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",4738.74,4738.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",6813.37,6813.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",11549.24,11549.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",10965.08,10965.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",44995.38,44995.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",16548.47,16548.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",49073.49,49073.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",4919.41,4919.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",5942,5942,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",7982.7,7982.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",44565,44565,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",7018.98,7018.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",11141.25,11141.25,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B601,\" \",$C601)","v":"SINAPI-I 757"},"SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",22282.5,22282.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",216281.61,216281.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",93397.119999999995,93397.119999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",26.63,26.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",52.58,52.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",92.55,92.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",43.64,43.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",23.3,23.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",7.79,7.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.49,0.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.04,0.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.05,0.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.08,0.08,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.15,0.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.33,0.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.22,33.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.88,0.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.32,6.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.97,2.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B665,\" \",$C665)","v":"SINAPI-I 834"},"SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.38,3.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.93,3.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.29,5.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.72,11.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.3,15.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.489999999999998,17.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",24.65,24.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",25.75,25.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",27.25,27.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",20.059999999999999,20.059999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",24.38,24.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",21.03,21.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.21,7.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",80.86,80.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",84.47,84.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",87.11,87.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",77.81,77.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",44.91,44.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",48.06,48.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",52.68,52.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",54.8,54.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",96.67,96.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",97.45,97.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",78.69,78.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",92.43,92.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.63,6.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",154.21,154.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",157.94,157.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",149.84,149.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.25,3.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",29.29,29.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.69,33.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",60.49,60.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.17,5.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",16.32,16.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",28.47,28.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",21.28,21.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.41,2.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.58,1.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.24,7.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.47,1.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.1399999999999999,1.1399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",13.65,13.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",11.42,11.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",8.74,8.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",37.68,37.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",19.440000000000001,19.440000000000001,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B729,\" \",$C729)","v":"SINAPI-I 39679"},"SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",75.099999999999994,75.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",56.19,56.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",4.66,4.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",81.680000000000007,81.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",57.67,57.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",25.37,25.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",2.36,2.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",90.03,90.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",85.92,85.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",85.1,85.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.6,51.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.23,52.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.47,57.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",56.62,56.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.43,57.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",122.37,122.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",243.65,243.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",51.62,51.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.09,6.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.16,11.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",141.88,141.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",171.74,171.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",198.7,198.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.62,26.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.200000000000003,39.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",55.85,55.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",73.77,73.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",106.11,106.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.95,0.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",114.86,114.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",144.86000000000001,144.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.43,15.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",175.01,175.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",230.18,230.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.16,24.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.21,35.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.93,3.93,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.01,49.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.290000000000006,72.290000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.8,95.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.29,10.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",126.17,126.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",152.85,152.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.39,16.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",187.75,187.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",249.49,249.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.42,25.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",323.70999999999998,323.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.92,35.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.32,4.32,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B793,\" \",$C793)","v":"SINAPI-I 39249"},"SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",435.25,435.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",53.12,53.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",520.66,520.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.28,6.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.31,74.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.48,96.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",127.84,127.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",169.99,169.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",211.64,211.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",277.20999999999998,277.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.44,26.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.19,36.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.1,50.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.36,6.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.08,69.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",95.36,95.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.84,4.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.7,3.7,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",6.86,6.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",5.0599999999999996,5.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",9.8699999999999992,9.8699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",26,26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.59,15.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.78,14.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",21.95,21.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.96,7.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.2,19.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.33,29.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.17,34.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",534.16999999999996,534.16999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.42,54.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",94.1,94.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",130.36000000000001,130.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.85,13.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",176.98,176.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.21,21.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",267.06,267.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",333.9,333.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.89,0.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.7,1.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.8,1.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.73,2.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",4.24,4.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",14.74,14.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",123.78,123.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",21.57,21.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",34.89,34.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",51.07,51.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",10.62,10.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",76.52,76.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",18.7,18.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",22.19,22.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",72933.56,72933.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",82820.509999999995,82820.509999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",54685.31,54685.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",65895.8,65895.8,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B857,\" \",$C857)","v":"SINAPI-I 5090"},"SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",19.55,19.55,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",29.1,29.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",41.58,41.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",970,970,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.01,5.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",28.53,28.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",34.08,34.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",16.7,16.7,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",32.659999999999997,32.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",26.58,26.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",41.89,41.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5421.71,5421.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1084.3399999999999,1084.3399999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8170.47,8170.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1360.87,1360.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12907.29,12907.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2016.78,2016.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",505.46,505.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3110.11,3110.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3873.31,3873.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",727.75,727.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",703.81,703.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",499.8,499.8,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1153.6300000000001,1153.6300000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1308.6099999999999,1308.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2255.96,2255.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",302.25,302.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",467.53,467.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",443.64,443.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",471.46,471.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1102.6099999999999,1102.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",49.88,49.88,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",368.5,368.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",375.61,375.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",475.1,475.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",393.5,393.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",480.69,480.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",42.44,42.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",49.2,49.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",78.599999999999994,78.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",67.069999999999993,67.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",146.85,146.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",59.87,59.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",73.23,73.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",120.41,120.41,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B921,\" \",$C921)","v":"SINAPI-I 43096"},"SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",399.13,399.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",242.7,242.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",357.38,357.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",135.19999999999999,135.19999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",80.099999999999994,80.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",947.49,947.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",4.28,4.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",8.52,8.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",263.01,263.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.66,7.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",137.31,137.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",325.69,325.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",23.33,23.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",98.12,98.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",66.84,66.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43.65,43.65,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",52.62,52.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",0.82,0.82,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",1.37,1.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",0.69,0.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",21.99,24.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",3859.27,4317.2700000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",160.99,160.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",14.99,14.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",18.32,18.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",23.96,23.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",38.89,38.89,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B985,\" \",$C985)","v":"SINAPI-I 10544"},"SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",50.3,50.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",93.99,93.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",284444,284444,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",131.24,131.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",17.829999999999998,17.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",21.07,21.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.4,2.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.88,2.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.62,1.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5,5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.1500000000000004,4.1500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.3,5.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",9.56,9.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",12.34,12.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",32.44,32.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",68.349999999999994,68.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",45.7,45.7,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",26.87,26.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",42.5,42.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",42.65,42.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",45.39,45.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",71.84,71.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",3.05,3.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.62,1.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.13,2.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",60.72,60.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.1599999999999999,1.1599999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.89,1.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.64,3.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.58,6.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1049,\" \",$C1049)","v":"SINAPI-I 1195"},"SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.07,11.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.36,19.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",9.31,9.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.76,7.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",62.93,62.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",69.31,69.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",25.17,25.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",16.899999999999999,16.899999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",177.46,177.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",301.52,301.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",34.5,34.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2",219,219,null,"C"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2",269.05,269.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2",274.74,274.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2",84.78,84.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2",144.34,144.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",19.82,22.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",24.37,27.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",4277.3599999999997,4784.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",19.09,19.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",3057.8,3057.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",149.9,149.9,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",965.77,965.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",17000,17000,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",23062.93,23062.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",24965.03,24965.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",26867.13,26867.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",28769.23,28769.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",32811.18,32811.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",140.6,140.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7763.71,7763.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",708321.63,708321.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",716924.61,716924.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",815000,815000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",825897.12,825897.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",999392.93,999392.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",20.6,23.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",3616.06,4045.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",10985.49,10985.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",14647.32,14647.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2552.71,2552.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",5633.58,5633.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",22.54,22.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1720.65,1720.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1147.08,1147.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1113,\" \",$C1113)","v":"SINAPI-I 1318"},"SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",67.760000000000005,67.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",39.409999999999997,39.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",48.84,48.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",56.65,56.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",81.61,81.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",28.64,28.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",32.590000000000003,32.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",40.01,40.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",49.64,49.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",15.22,15.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",25.21,25.21,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",47.31,47.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",152.97999999999999,152.97999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",26.83,26.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",124.34,124.34,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1177,\" \",$C1177)","v":"SINAPI-I 20971"},"SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",27.42,27.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 45247","SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",18.03,18.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",74.42,74.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",18.84,18.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",9.76,9.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.0900000000000001,1.0900000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",21.39,21.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",99.9,99.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",323.14999999999998,323.14999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.72,0.72,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.65,0.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",3.83,3.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN",23.08,23.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN",27.49,27.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",186.24,186.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",135.01,135.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",34.11,34.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",116.01,116.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",14.39,14.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",56.15,56.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",60.62,60.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",69.42,69.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",83.75,83.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",95.13,95.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",113.12,113.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",30.85,30.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",35.99,35.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 45300","SINAPI-I",45300,"COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO","UN",2985.84,2985.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",28.17,28.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.14,20.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",507.88,507.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",527.75,527.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",533.67999999999995,533.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",549.15,549.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",535.95000000000005,535.95000000000005,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1241,\" \",$C1241)","v":"SINAPI-I 1518"},"SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",546.4,546.4,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",479.1,479.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",487.27,487.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",451.35,451.35,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",467.51,467.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",535.77,535.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",543.54,543.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",502.74,502.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",464.07,464.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",481.93,481.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",533.45000000000005,533.45000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",518.21,518.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",479.54,479.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",508.88,508.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",537.08000000000004,537.08000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",560.02,560.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",533.67999999999995,533.67999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",495,495,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",549.15,549.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",516.38,516.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",573.79,573.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",613.05999999999995,613.05999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",655.6,655.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",426.17,426.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",433.13,433.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",20.52,20.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.02,16.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",21.23,21.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",12.06,12.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.98,16.98,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",281.49,281.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",37.65,37.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",28.33,28.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.1,23.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.73,13.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",55.23,55.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",153.36000000000001,153.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",13.76,13.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",255.49,255.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",43.54,43.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",34.590000000000003,34.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.34,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.33,13.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",66.319999999999993,66.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",196.12,196.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",14.21,14.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",305.99,305.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",52.16,52.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",39.21,39.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",26.4,26.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",16.28,16.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",70.680000000000007,70.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",220.68,220.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",16.39,16.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",302.82,302.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",162.47,162.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",48.38,48.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",41.47,41.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.26,25.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",19.739999999999998,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",74.709999999999994,74.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",181.72,181.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",21.64,21.64,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1305,\" \",$C1305)","v":"SINAPI-I 2584"},"SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",302.51,302.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",18.829999999999998,18.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",18,18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.14,22.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.809999999999999,19.809999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",17.62,17.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.88,19.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.8,15.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",23.09,23.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.84,19.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",23.09,23.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",19.84,19.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.14,22.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",19.809999999999999,19.809999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",17.62,17.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",28.86,28.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",21.19,21.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",28.86,28.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",21.88,21.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",32.97,32.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",24.37,24.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",23.56,23.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",42.44,42.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",90.03,90.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",37.9,37.9,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",13.73,13.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",34.71,34.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",24.53,24.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",23.86,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",39.049999999999997,39.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",35.090000000000003,35.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",19.399999999999999,19.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",41.15,41.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",30.14,30.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",19.48,19.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.98,11.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",143.47,143.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",61.07,61.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",172.99,172.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.02,13.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",318.39,318.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",51.63,51.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",46.02,46.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",20.100000000000001,20.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",13.62,13.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",77.95,77.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",15.8,15.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",12.8,12.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",2.0499999999999998,2.0499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",4.38,4.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",10.51,10.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",17.22,17.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",23.11,23.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",6.89,6.89,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",36.26,36.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",45,45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",8.09,8.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",61.23,61.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1369,\" \",$C1369)","v":"SINAPI-I 1550"},"SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",8.5399999999999991,8.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",6.04,6.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",22.35,22.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",33.79,33.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",10.79,10.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",6.91,6.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",4.92,4.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.36,2.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.95,11.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",39.43,39.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.76,2.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",61.8,61.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1652.44,1652.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",19.649999999999999,19.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",26.11,26.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",23.38,23.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",30.12,30.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",48.2,48.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",59.01,59.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",96.19,96.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",371.12,371.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",538.94000000000005,538.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",176.32,176.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",77.260000000000005,77.260000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.43,9.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.1,13.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",16500,16500,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1781.14,1781.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2663.91,2663.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",186.06,186.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",6011.36,6011.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",391.95,391.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",14630.23,14630.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",749.2,749.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",151.74,151.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",208.73,208.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",4595.8100000000004,4595.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7068.44,7068.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",323.05,323.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",8438.19,8438.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",577.77,577.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",20741.48,20741.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1084.96,1084.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",142.9,142.9,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1490.9,1490.9,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1433,\" \",$C1433)","v":"SINAPI-I 14211"},"SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",40.770000000000003,40.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",13.32,13.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",480.76,480.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.42,1.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.45,3.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.16,9.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",694.95,694.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",31.99,31.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",71.03,71.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",7387.46,7387.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",168338.47,168338.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1497,\" \",$C1497)","v":"SINAPI-I 12720"},"SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 43917","SINAPI-I",43917,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41808","SINAPI-I",41808,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA # 22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41817","SINAPI-I",41817,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41819","SINAPI-I",41819,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41815","SINAPI-I",41815,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41816","SINAPI-I",41816,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41812","SINAPI-I",41812,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41813","SINAPI-I",41813,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41806","SINAPI-I",41806,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41807","SINAPI-I",41807,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41809","SINAPI-I",41809,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41814","SINAPI-I",41814,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41818","SINAPI-I",41818,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43919","SINAPI-I",43919,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43914","SINAPI-I",43914,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43916","SINAPI-I",43916,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43912","SINAPI-I",43912,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43913","SINAPI-I",43913,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43908","SINAPI-I",43908,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43909","SINAPI-I",43909,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43910","SINAPI-I",43910,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43911","SINAPI-I",43911,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43915","SINAPI-I",43915,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43918","SINAPI-I",43918,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43907","SINAPI-I",43907,"COTOVELO HORIZONTAL RETO, 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",148.71,148.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",26.9,26.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",216.94,216.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",163.49,163.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",214.69,214.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",236.03,236.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",12.26,12.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",65.86,65.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.95,52.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",9.7200000000000006,9.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",64.319999999999993,64.319999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",233.54,233.54,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1561,\" \",$C1561)","v":"SINAPI-I 2622"},"SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.41,22.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",32.83,32.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",49.94,49.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",87.97,87.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",118.98,118.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.89,5.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",18.8,18.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",12.35,12.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",11.13,11.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",30.05,30.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.52,8.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.84,6.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.29,19.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",13.55,13.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1625,\" \",$C1625)","v":"SINAPI-I 1797"},"SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",165.01,165.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",4.67,4.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.18,7.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",16.34,16.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.93,19.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",29.27,29.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",74.099999999999994,74.099999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",97.29,97.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",6.43,6.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.6500000000000004,4.6500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",10.28,10.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.49,8.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.9000000000000004,4.9000000000000004,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",42.6,42.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",16.7,16.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",42.66,42.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",4.97,4.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",85.71,85.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.34,5.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.57,7.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",14.23,14.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.1399999999999997,4.1399999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.0199999999999996,5.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.6,8.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.87,13.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",28.7,28.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",35.03,35.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",170.19,170.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.96,1.96,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1689,\" \",$C1689)","v":"SINAPI-I 1956"},"SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.09,12.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.6,31.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",48.53,48.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",62.17,62.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",34.19,34.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9,9,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",10.51,10.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.5599999999999996,4.5599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.29,15.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43955","SINAPI-I",43955,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43957","SINAPI-I",43957,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43950","SINAPI-I",43950,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43954","SINAPI-I",43954,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43945","SINAPI-I",43945,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43947","SINAPI-I",43947,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43920","SINAPI-I",43920,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43921","SINAPI-I",43921,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43922","SINAPI-I",43922,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43923","SINAPI-I",43923,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43924","SINAPI-I",43924,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43956","SINAPI-I",43956,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",52.98,52.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",121.34,121.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",56.38,56.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",146.9,146.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",13.03,13.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",20.96,20.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",30.88,30.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.4700000000000006,8.4700000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",22.48,22.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.84,4.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.09,11.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.13,23.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",56.2,56.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.19,13.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",42.94,42.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",412.68,412.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",288.32,288.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",552.25,552.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",23.94,23.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",97.86,97.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.78,24.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",13.99,13.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",9.44,9.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",28.57,28.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",14.86,14.86,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1753,\" \",$C1753)","v":"SINAPI-I 2358"},"SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",21.22,23.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",3724.14,4166.1099999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",10.19,10.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",34.700000000000003,34.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 45299","SINAPI-I",45299,"DETECTOR DE TENSAO 90 V A 1000 V (CAT IV)","UN",95.19,95.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",13.36,13.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",21.6,21.6,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",49.23,49.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",14.35,14.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",49.19,49.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",214.31,214.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",17.55,17.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",18.559999999999999,18.559999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",18.829999999999998,18.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",3.69,3.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1319.99,1319.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2043.76,2043.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4774.87,4774.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",57.22,57.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",58.11,58.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",81.96,81.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",15.03,15.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",10.14,10.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",18.37,18.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",71.2,71.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",85.03,85.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",388.35,388.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",440.58,440.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",618.29999999999995,618.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1035.43,1035.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",905.63,905.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1678.15,1678.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1677.98,1677.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1422.3,1422.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1422.3,1422.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2342.52,2342.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",5007.88,5007.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",70.66,70.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",108.39,108.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",13.13,13.13,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",22.02,22.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",34.51,34.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",88.14,88.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",124.18,124.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",75.86,75.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",85.34,85.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",109.16,109.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",194.03,194.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",79.040000000000006,79.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",97.11,97.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",116.71,116.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",202.78,202.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",131,131,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",139.65,139.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",158.44,158.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",298.26,298.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",146.13999999999999,146.13999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",150.66,150.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",177.51,177.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",366.29,366.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",310.89,310.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",156.1,156.1,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1817,\" \",$C1817)","v":"SINAPI-I 39446"},"SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",158.88,158.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",169.9,169.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",289.70999999999998,289.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",176.75,176.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",192.79,192.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",193.94,193.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",324.55,324.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",359.42,359.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",177.85,177.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",177.98,177.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",194.03,194.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",362.07,362.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",582.24,582.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",220.83,220.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",258.76,258.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",249.38,249.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",577.72,577.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",786.28,786.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",655.44,655.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",182578.59,182578.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",28.67,28.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.3,13.3,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",9.7100000000000009,9.7100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",16.68,16.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",32.96,32.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",88.38,88.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",796.02,796.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",1652.49,1652.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",161.55000000000001,161.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",340.34,340.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.94,11.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",136.04,136.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN"]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA *12* CM","UN"]
["SINAPI-I 11650","SINAPI-I",11650,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1500* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 15 CM","UN"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",4.55,4.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",14.59,14.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",17.61,17.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",20.51,20.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",22.81,22.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",30.51,30.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",27.06,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",14.06,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",24.5,24.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",12.38,12.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 44046","SINAPI-I",44046,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44047","SINAPI-I",44047,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44043","SINAPI-I",44043,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1881,\" \",$C1881)","v":"SINAPI-I 44044"},"SINAPI-I",44044,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44041","SINAPI-I",44041,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44042","SINAPI-I",44042,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43961","SINAPI-I",43961,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43959","SINAPI-I",43959,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43962","SINAPI-I",43962,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43960","SINAPI-I",43960,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43963","SINAPI-I",43963,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 43958","SINAPI-I",43958,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 41549","SINAPI-I",41549,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",42.45,42.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",38.89,38.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",37.369999999999997,37.369999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",40.5,40.5,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",15.69,15.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",14.27,14.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",5.51,5.51,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",37.409999999999997,37.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",25.64,25.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",46.91,46.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",6.86,6.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",73.92,73.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",3.2,3.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",4.01,4.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",8.61,8.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",15.18,15.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",10.81,10.81,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",11.99,11.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",15.73,15.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",23.73,23.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",30.54,30.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",40.69,40.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",63.41,63.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",25.62,25.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",21.76,21.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",13.56,13.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",56.54,56.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",34.520000000000003,34.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",63.67,63.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",6.17,6.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.07,4.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39244","SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",5.5,5.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",10.58,10.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",29.28,29.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",15.82,15.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",20.170000000000002,20.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.21,5.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",8.58,8.58,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",16.75,16.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",32.57,36.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5715.17,6393.43,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1945,\" \",$C1945)","v":"SINAPI-I 36486"},"SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 44342","SINAPI-I",44342,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44343","SINAPI-I",44343,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44340","SINAPI-I",44340,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44341","SINAPI-I",44341,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44338","SINAPI-I",44338,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44339","SINAPI-I",44339,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44336","SINAPI-I",44336,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 41834","SINAPI-I",41834,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44337","SINAPI-I",44337,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 43964","SINAPI-I",43964,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44334","SINAPI-I",44334,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44344","SINAPI-I",44344,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44335","SINAPI-I",44335,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",30.91,30.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",36.6,40.93,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",6418.42,7180.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",0.87,0.87,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",61.89,61.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",67.75,67.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",113.45,126.9,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19896.419999999998,22257.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",126.57,141.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",22197.040000000001,24831.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",139.80000000000001,156.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",24518.86,27428.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",48.12,48.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2009,\" \",$C2009)","v":"SINAPI-I 43505"},"SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1094888.1299999999,1094888.1299999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",53.96,53.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",170.05,170.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.82,2.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN"]
["SINAPI-I 39618","SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN"]
["SINAPI-I 13","SINAPI-I",13,"ESTOPA","KG",17.53,17.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38474","SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM (N4)","UN",61.5,61.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10891","SINAPI-I",10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN",190.38,190.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11480","SINAPI-I",11480,"FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO","CJ",141.49,141.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38153","SINAPI-I",38153,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ",60.15,60.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3090","SINAPI-I",3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ",68.28,68.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 3108","SINAPI-I",3108,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN",101.67,101.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43458","SINAPI-I",43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.06,0.06,null,"C"]
["SINAPI-I 43471","SINAPI-I",43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",82.31,82.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43474","SINAPI-I",43474,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",2.35,2.35,null,"C"]
["SINAPI-I 43477","SINAPI-I",43477,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",147.87,147.87,null,"C"]
["SINAPI-I 3121","SINAPI-I",3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43583","SINAPI-I",43583,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN",9.31,9.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 43587","SINAPI-I",43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)","UN",12,12,null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 406","SINAPI-I",406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)","UN",101.99,101.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39634","SINAPI-I",39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM","M",8.77,8.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 3146","SINAPI-I",3146,"FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)","UN",4.5,4.5,null,"C"]
["SINAPI-I 3272","SINAPI-I",3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3266","SINAPI-I",3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN"]
["SINAPI-I 39511","SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2"]
["SINAPI-I 3286","SINAPI-I",3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2",97.27,97.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39364","SINAPI-I",39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)","UN",13325.54,13325.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 12344","SINAPI-I",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN",4.49,4.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3302","SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V","UN",25.44,25.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 40453","SINAPI-I",40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","M2",162.79,162.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 3309","SINAPI-I",3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M","M3",571.08000000000004,571.08000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34635","SINAPI-I",34635,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN",1330.06,1330.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 4315","SINAPI-I",4315,"GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN",1.47,1.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 4222","SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM","L",6.47,6.47,null,"C"]
["SINAPI-I 36498","SINAPI-I",36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV","UN",6783.47,6783.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 36529","SINAPI-I",36529,"GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN"]
["SINAPI-I 415","SINAPI-I",415,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN",27.12,27.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 426","SINAPI-I",426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4\", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN",33.89,33.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 4824","SINAPI-I",4824,"GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO","KG",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4229","SINAPI-I",4229,"GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)","KG",44.02,44.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36492","SINAPI-I",36492,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M","UN"]
["SINAPI-I 39584","SINAPI-I",39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",108016.18,108016.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 14254","SINAPI-I",14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",98495,98495,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2329,\" \",$C2329)","v":"SINAPI-I 39831"},"SINAPI-I",39831,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG",306.17,306.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 40527","SINAPI-I",40527,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO)","UN",1995.86,1995.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10712","SINAPI-I",10712,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 11991","SINAPI-I",11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"","UN",75.33,75.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 4316","SINAPI-I",4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO","UN",1.28,1.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 37772","SINAPI-I",37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 12768","SINAPI-I",12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN"]
["SINAPI-I 140","SINAPI-I",140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS","KG",17.46,17.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 38115","SINAPI-I",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN",18.41,18.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38073","SINAPI-I",38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",22.57,22.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 38070","SINAPI-I",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",16.2,16.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 45279","SINAPI-I",45279,"INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM","UN",993.8,993.8,null,"C"]
["SINAPI-I 3406","SINAPI-I",3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV","UN",29.5,29.5,null,"C"]
["SINAPI-I 3428","SINAPI-I",3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2",1153.96,1153.96,null,"C"]
["SINAPI-I 599","SINAPI-I",599,"JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE","M2",1263.3499999999999,1263.3499999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO","UN",2804.05,2804.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 37966","SINAPI-I",37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",15.79,15.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",9.69,9.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 37958","SINAPI-I",37958,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",17.510000000000002,17.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 36348","SINAPI-I",36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38433","SINAPI-I",38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",9.11,9.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38440","SINAPI-I",38440,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",384.04,384.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10835","SINAPI-I",10835,"JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.46,5.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 3531","SINAPI-I",3531,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.49,3.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 3529","SINAPI-I",3529,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 3517","SINAPI-I",3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO","UN",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 3518","SINAPI-I",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37949","SINAPI-I",37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.14,2.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 20157","SINAPI-I",20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",18.71,18.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3502","SINAPI-I",3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.52,5.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 3511","SINAPI-I",3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",79.14,79.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39302","SINAPI-I",39302,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39306","SINAPI-I",39306,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45196","SINAPI-I",45196,"JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS ISOLADAS, 1000 V - *6* PECAS","UN",74.739999999999995,74.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 10909","SINAPI-I",10909,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",21.4,21.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3659","SINAPI-I",3659,"JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",18.04,18.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 20145","SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",128.91,128.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39876","SINAPI-I",39876,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39874","SINAPI-I",39874,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2\", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 39488","SINAPI-I",39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",619.69000000000005,619.69000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39495","SINAPI-I",39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",759.89,759.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43628","SINAPI-I",43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",1100.94,1100.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",1416.59,1416.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3746","SINAPI-I",3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 39387","SINAPI-I",39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13","UN",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)","UN",227.55,227.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 10425","SINAPI-I",10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM","UN",123.8,123.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 37768","SINAPI-I",37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 3767","SINAPI-I",3767,"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA","UN",1.65,1.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 10527","SINAPI-I",10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)","MXMES",30,30,null,"C"]
["SINAPI-I 4085","SINAPI-I",4085,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)","H",2.2599999999999998,2.2599999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40290","SINAPI-I",40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM","UNXMES",14.4,14.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 7252","SINAPI-I",7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X","H"]
["SINAPI-I 38769","SINAPI-I",38769,"LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 42246","SINAPI-I",42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",318.45999999999998,318.45999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38773","SINAPI-I",38773,"LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 12267","SINAPI-I",12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1","UN"]
["SINAPI-I 43543","SINAPI-I",43543,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 37978","SINAPI-I",37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",34.340000000000003,34.340000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12730","SINAPI-I",12730,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3886","SINAPI-I",3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",17.239999999999998,17.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3825","SINAPI-I",3825,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 37982","SINAPI-I",37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",10.58,10.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 3848","SINAPI-I",3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.85,10.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 3914","SINAPI-I",3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 3916","SINAPI-I",3916,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN"]
["SINAPI-I 3922","SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3919","SINAPI-I",3919,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3928","SINAPI-I",3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40364","SINAPI-I",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3889","SINAPI-I",3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.54,3.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 3868","SINAPI-I",3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.3,1.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40372","SINAPI-I",40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 1896","SINAPI-I",1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",27.72,27.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2639","SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN",4.0999999999999996,4.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39857","SINAPI-I",39857,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 3867","SINAPI-I",3867,"LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",69.03,69.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 3866","SINAPI-I",3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",40.65,40.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3884","SINAPI-I",3884,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38444","SINAPI-I",38444,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",28.62,28.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 3837","SINAPI-I",3837,"LUVA SIMPLES PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 38676","SINAPI-I",38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",31.62,31.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 3859","SINAPI-I",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3905","SINAPI-I",3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.57,9.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39292","SINAPI-I",39292,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39297","SINAPI-I",39297,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39308","SINAPI-I",39308,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 4244","SINAPI-I",4244,"MACARIQUEIRO (HORISTA)","H",25.59,28.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37461","SINAPI-I",37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM","M",15.97,15.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M",3.39,3.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37527","SINAPI-I",37527,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",472.18,472.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 44909","SINAPI-I",44909,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 1\" (25 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M",19.420000000000002,19.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 44907","SINAPI-I",44907,"MANGUEIRA PARA AR E AGUA DE PVC/BORRACHA, PRESSAO 300 PSI, DIAMETRO DE 1 POLEGADA","M",20.58,20.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 42528","SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM","M2",6.4,6.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 4017","SINAPI-I",4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2",119.32,119.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44504","SINAPI-I",44504,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44513","SINAPI-I",44513,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44517","SINAPI-I",44517,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 40637","SINAPI-I",40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)","H",23.75,26.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 14531","SINAPI-I",14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG","UN",16844.009999999998,16844.009999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 10747","SINAPI-I",10747,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR","UN",20960.419999999998,20960.419999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS","KG",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 41387","SINAPI-I",41387,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M"]
["SINAPI-I 41383","SINAPI-I",41383,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40925","SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)","MES",5046.96,5645.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 34774","SINAPI-I",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",1.98,1.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)","UN",33.42,33.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 41679","SINAPI-I",41679,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)","UN",30.26,30.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 4061","SINAPI-I",4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)","UN",41.61,41.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 11698","SINAPI-I",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN",983.75,983.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 41419","SINAPI-I",41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM","UN"]
["SINAPI-I 37514","SINAPI-I",37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG","UN"]
["SINAPI-I 36793","SINAPI-I",36793,"MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO","UN",822.58,822.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 36800","SINAPI-I",36800,"MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2\" OU 3/4\", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",218.43,218.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 40924","SINAPI-I",40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES",3846.99,4303.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 36502","SINAPI-I",36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H","UN",3593.15,3593.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39404","SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN",2166.34,2166.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20020","SINAPI-I",20020,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)","H",27.64,30.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 4114","SINAPI-I",4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS","UN",76.599999999999994,76.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2747","SINAPI-I",2747,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M",46.47,46.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 359","SINAPI-I",359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M","UN",86.91,86.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 4208","SINAPI-I",4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 4185","SINAPI-I",4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN"]
["SINAPI-I 4190","SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 4204","SINAPI-I",4204,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40365","SINAPI-I",40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 41094","SINAPI-I",41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)","MES",3479.73,3892.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38175","SINAPI-I",38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA","UN",19.84,19.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44501","SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)","H",25.22,28.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41036","SINAPI-I",41036,"OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)","MES",6032.38,6748.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 4257","SINAPI-I",4257,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)","H",22.59,25.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 41024","SINAPI-I",41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)","MES",5702.74,6379.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 4238","SINAPI-I",4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)","H",20.96,23.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38402","SINAPI-I",38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN",48.85,48.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39745","SINAPI-I",39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2"]
["SINAPI-I 38366","SINAPI-I",38366,"PAPEL KRAFT BETUMADO","M2",6.85,6.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 4377","SINAPI-I",4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM","UN",0.17,0.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11964","SINAPI-I",11964,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",2.17,2.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39442","SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 4334","SINAPI-I",4334,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 15\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN",17.190000000000001,17.190000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN"]
["SINAPI-I 428","SINAPI-I",428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2\")","UN",0.22,0.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 4299","SINAPI-I",4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",0.9,0.9,null,"C"]
["SINAPI-I 40547","SINAPI-I",40547,"PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM","CENTO",24.87,24.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO",103.04,103.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 45236","SINAPI-I",45236,"PASTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE MAOS","KG",18.309999999999999,18.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4751","SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)","H",25.9,28.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39597","SINAPI-I",39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA","UN",2737.19,2737.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM","M2"]
["SINAPI-I 10734","SINAPI-I",10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM","M2"]
["SINAPI-I 41975","SINAPI-I",41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM","M2"]
["SINAPI-I 39573","SINAPI-I",39573,"PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL","UN",1.84,1.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 10966","SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M","M",7,7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39419","SINAPI-I",39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39428","SINAPI-I",39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M",4.8,4.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 38543","SINAPI-I",38543,"PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",1419773.08,1419773.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43886","SINAPI-I",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP","UN",3218478.98,3218478.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 40435","SINAPI-I",40435,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10\"","UN",1017842.76,1017842.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 37396","SINAPI-I",37396,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO"]
["SINAPI-I 37397","SINAPI-I",37397,"PINO DE ACO LISO 1/4\", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO"]
["SINAPI-I 4801","SINAPI-I",4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA","M2",71.38,71.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 10840","SINAPI-I",10840,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",470,470,null,"C"]
["SINAPI-I 45191","SINAPI-I",45191,"PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2","M2",111.8,111.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40647","SINAPI-I",40647,"PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 40654","SINAPI-I",40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIAVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 39566","SINAPI-I",39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",46.56,46.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39413","SINAPI-I",39413,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2",20.98,20.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39516","SINAPI-I",39516,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN"]
["SINAPI-I 4813","SINAPI-I",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2"]
["SINAPI-I 37556","SINAPI-I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN",15.61,15.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 42438","SINAPI-I",42438,"PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 4888","SINAPI-I",4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 4889","SINAPI-I",4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3411","SINAPI-I",3411,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE","KG"]
["SINAPI-I 45238","SINAPI-I",45238,"PONTEIRO DE ACO, LISO, REDONDO, 3/4\" X 10\"","UN",17.14,17.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN",2.3199999999999998,2.3199999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4330","SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"","UN",0.13,0.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 4989","SINAPI-I",4989,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",394.83,394.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)","M2",839.67,839.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 4911","SINAPI-I",4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2"]
["SINAPI-I 4977","SINAPI-I",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",413.19,413.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",257.20999999999998,257.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 5028","SINAPI-I",5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",1011.02,1011.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 21102","SINAPI-I",21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN",103.61,103.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 14163","SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN"]
["SINAPI-I 5045","SINAPI-I",5045,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14","UN"]
["SINAPI-I 41183","SINAPI-I",41183,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29","UN"]
["SINAPI-I 41201","SINAPI-I",41201,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN"]
["SINAPI-I 41206","SINAPI-I",41206,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0","UN"]
["SINAPI-I 41208","SINAPI-I",41208,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D","UN"]
["SINAPI-I 41216","SINAPI-I",41216,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN"]
["SINAPI-I 5033","SINAPI-I",5033,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN"]
["SINAPI-I 41458","SINAPI-I",41458,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES","UN"]
["SINAPI-I 35273","SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",66.34,66.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 5065","SINAPI-I",5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)","KG",28.83,28.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 5071","SINAPI-I",5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)","KG",15.16,15.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 5062","SINAPI-I",5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)","KG",15.35,15.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 42431","SINAPI-I",42431,"PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN",2.52,2.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39015","SINAPI-I",39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA","UN"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",9.1999999999999993,9.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39763","SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39761","SINAPI-I",39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",409.28,409.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN",75.2,75.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM","UN",138.71,138.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11711","SINAPI-I",11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11739","SINAPI-I",11739,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN",9.19,9.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44025","SINAPI-I",44025,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, (600 X 500 MM) X 50 MM, SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43969","SINAPI-I",43969,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, (200 X 150 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 20046","SINAPI-I",20046,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",17.760000000000002,17.760000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 6036","SINAPI-I",6036,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2\"","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11670","SINAPI-I",11670,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",20.190000000000001,20.190000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11675","SINAPI-I",11675,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",38.950000000000003,38.950000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 6010","SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\"","UN",107.87,107.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 6012","SINAPI-I",6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3\"","UN",377.27,377.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 6006","SINAPI-I",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\"","UN",85.9,85.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 45394","SINAPI-I",45394,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 M X *25,5* MM","UN",26.58,26.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 7353","SINAPI-I",7353,"RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA","L",33.11,33.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 6046","SINAPI-I",6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M","UN",440000,440000,null,"C"]
["SINAPI-I 34682","SINAPI-I",34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2"]
["SINAPI-I 20205","SINAPI-I",20205,"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",4.25,4.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 20231","SINAPI-I",20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM","M",69.95,69.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11575","SINAPI-I",11575,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER","UN",54.76,54.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 14513","SINAPI-I",14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","UN"]
["SINAPI-I 38390","SINAPI-I",38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO","UN",43.21,43.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 11757","SINAPI-I",11757,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO","UN",84.9,84.9,null,"C"]
["SINAPI-I 13110","SINAPI-I",13110,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8 POLEGADAS","UN"]
["SINAPI-I 4460","SINAPI-I",4460,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",11.78,11.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43143","SINAPI-I",43143,"SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS","L",25.49,25.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 42699","SINAPI-I",42699,"SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",31.13,31.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39394","SINAPI-I",39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN"]
["SINAPI-I 41084","SINAPI-I",41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",3209.21,3590.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 6136","SINAPI-I",6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2\"","UN",269.89999999999998,269.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 42433","SINAPI-I",42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO","KG",14.25,14.25,null,"C"]
["SINAPI-I 20232","SINAPI-I",20232,"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM","M",99.02,99.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 12294","SINAPI-I",12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 21047","SINAPI-I",21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4\")","UN",88.14,88.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 38099","SINAPI-I",38099,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN",1.46,1.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11033","SINAPI-I",11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO","UN",4.71,4.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 42436","SINAPI-I",42436,"SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 6182","SINAPI-I",6182,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM","M2",325.2,325.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 45239","SINAPI-I",45239,"TALHADEIRA CHATA, DE ACO, 10\"","UN",18.22,18.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 38465","SINAPI-I",38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM","UN",50.34,50.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN"]
["SINAPI-I 39352","SINAPI-I",39352,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL","UN",5.96,5.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 38837","SINAPI-I",38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4057,\" \",$C4057)","v":"SINAPI-I 11241"},"SINAPI-I",11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",303.44,303.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11299","SINAPI-I",11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",998.1,998.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11688","SINAPI-I",11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN",590.44000000000005,590.44000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 10423","SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L","UN",523.74,523.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 3588","SINAPI-I",3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 3587","SINAPI-I",3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 38012","SINAPI-I",38012,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",39.26,39.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12740","SINAPI-I",12740,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 6322","SINAPI-I",6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN"]
["SINAPI-I 7105","SINAPI-I",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",39.57,39.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",28.34,28.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 6309","SINAPI-I",6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39324","SINAPI-I",39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",5.37,5.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 11379","SINAPI-I",11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 7131","SINAPI-I",7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.77,16.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 37443","SINAPI-I",37443,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37448","SINAPI-I",37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",10.98,10.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 44033","SINAPI-I",44033,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44039","SINAPI-I",44039,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 39000","SINAPI-I",39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN",41.02,41.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36362","SINAPI-I",36362,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",4.58,4.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 7094","SINAPI-I",7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.61,11.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.49,8.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37947","SINAPI-I",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.92,3.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11655","SINAPI-I",11655,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",16.399999999999999,16.399999999999999,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4249,\" \",$C4249)","v":"SINAPI-I 11658"},"SINAPI-I",11658,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",16.010000000000002,16.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 7144","SINAPI-I",7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",53.24,53.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39291","SINAPI-I",39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 20178","SINAPI-I",20178,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",50.59,50.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40943","SINAPI-I",40943,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)","H",34.58,38.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34558","SINAPI-I",34558,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM","M",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39507","SINAPI-I",39507,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2",15.88,15.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44529","SINAPI-I",44529,"TELA DE ANIAGEM (JUTA)","M2",12.79,12.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 7162","SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",72.77,72.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36887","SINAPI-I",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2",9.06,9.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 7175","SINAPI-I",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34480","SINAPI-I",34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",315.29000000000002,315.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 7195","SINAPI-I",7195,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",53.7,53.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 7224","SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN",247.93,247.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 7212","SINAPI-I",7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)","UN",354.81,354.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 7220","SINAPI-I",7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)","UN",655.65,655.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 7246","SINAPI-I",7246,"TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM","UN",32.159999999999997,32.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1575","SINAPI-I",1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1577","SINAPI-I",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN",3.26,3.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39320","SINAPI-I",39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",16.920000000000002,16.920000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38196","SINAPI-I",38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",27.45,27.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1589","SINAPI-I",1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",10.3,10.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38128","SINAPI-I",38128,"TERRA VEGETAL (ENSACADA)","KG",0.92,0.92,null,"C"]
["SINAPI-I 34401","SINAPI-I",34401,"TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C), COM 21 FUROS","UN",1.56,1.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 7343","SINAPI-I",7343,"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L",26.95,26.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 43649","SINAPI-I",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO","L",45.14,45.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 7288","SINAPI-I",7288,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO","L",42.89,42.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 7342","SINAPI-I",7342,"TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA","KG",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12147","SINAPI-I",12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN",13.57,13.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 38105","SINAPI-I",38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN",10.61,10.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 40820","SINAPI-I",40820,"TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",4542.42,5081.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 7606","SINAPI-I",7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4\", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN",64.489999999999995,64.489999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 44045","SINAPI-I",44045,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA","UN",306.82,306.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO","UN",1653.42,1653.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11772","SINAPI-I",11772,"TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\"","UN",116.22,116.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11822","SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"","UN",28.29,28.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 7620","SINAPI-I",7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7615","SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7622","SINAPI-I",7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3","UN",1029778.95,1029778.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG","UN"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO","UN",30.43,30.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 45231","SINAPI-I",45231,"TRINCHA DE 1\" COM CERDAS SINTETICAS","UN",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 21001","SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M","M"]
["SINAPI-I 21147","SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)","M"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)","M"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)","M",38.700000000000003,38.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",2216.9699999999998,2216.9699999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",44.74,44.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",59.89,59.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39738","SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",51.05,51.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4633,\" \",$C4633)","v":"SINAPI-I 12748"},"SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M"]
["SINAPI-I 7763","SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M",30.79,30.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",43,43,null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",48,48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M","UN",15.12,15.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM","M",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)","M"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA","M"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM","M"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M",18.48,18.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",18.71,18.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M",138.11000000000001,138.11000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",395.8,395.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M"]
["SINAPI-I 36375","SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M",14.37,14.37,null,"C"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M",56.26,56.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M",7.36,7.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",8.31,8.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",54.27,54.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.25,6.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.14,6.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",160.27000000000001,160.27000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",128.32,128.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\"","UN",131.1,131.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO","UN"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"","UN",92.17,92.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)","UN",46.35,46.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",51.32,51.32,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4953,\" \",$C4953)","v":"SINAPI-I 10478"},"SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO","L",43.32,43.32,null,"C"]
["SINAPI-I 11652","SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN",3734.37,3734.37,null,"C"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)","H",26.28,29.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO","M2",1618.28,1618.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO","M2",298.76,298.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2",174.27,174.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2",341.84,341.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",42.73,42.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 35272","SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",63.78,63.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 44212","SINAPI-I",44212,"BLOCO TIPO CANALETA DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *25 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 43830","SINAPI-I",43830,"ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30","KG"]
["SINAPI-I 44014","SINAPI-I",44014,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 20 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3\" X 2\", VAZAO *40,7* A *98,2* M3/H, PRESSAO MAXIMA *55* MCA","UN"]
["SINAPI-I 45374","SINAPI-I",45374,"GRELHA DE PISO PRE-MOLDADA DE CONCRETO, COM FUROS, ESPESSURA DE 0,05 M, DIMENSOES: L = *0,25* M; C = *0,60* M","UN"]
["SINAPI-I 44164","SINAPI-I",44164,"TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44482","SINAPI-I",44482,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *15 X 15 CM*, *H= 2,30 M*","UN"]
["SINAPI-I 44877","SINAPI-I",44877,"TROMBETA OU FUNIL, DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 12 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44864","SINAPI-I",44864,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44875","SINAPI-I",44875,"TROMBETA OU FUNIL, DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44856","SINAPI-I",44856,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44871","SINAPI-I",44871,"BLOCO DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 7 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44883","SINAPI-I",44883,"PLACA DE ACO CALANDRADA PARA ANCORAGEM PASSIVA, TIPO LACO OU \"U\",DE CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS","UN"]
["SINAPI-I 44891","SINAPI-I",44891,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM","M"]
["SINAPI-I 44839","SINAPI-I",44839,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 15,20 MM","KG"]
["SINAPI-I 44758","SINAPI-I",44758,"BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO","UN"]
["SINAPI-I 41701","SINAPI-I",41701,"CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 44851","SINAPI-I",44851,"MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR","UN"]
["SINAPI-I 43984","SINAPI-I",43984,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL","UN"]
["SINAPI-I 44000","SINAPI-I",44000,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T","UN"]
["SINAPI-I 44010","SINAPI-I",44010,"MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD","UN"]
["SINAPI-I 41316","SINAPI-I",41316,"PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN","UN"]
["SINAPI-I 44830","SINAPI-I",44830,"CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO, *29 X 14 X 6* CM (L X A X E)","UN"]
["SINAPI-I 43856","SINAPI-I",43856,"PAINEL RIGIDO EM POLIURETANO (PU) PRE-ISOLADO, REVESTIDO EM ALUMINIO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 20 MM","M2"]
["SINAPI-I 43905","SINAPI-I",43905,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 314 MM (12\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43854","SINAPI-I",43854,"MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 2,5 CM, ROLO COM LARGURA DE 1,20 M","M2"]
["SINAPI-I 43860","SINAPI-I",43860,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 185 MM (7\")","M"]
["SINAPI-I 44719","SINAPI-I",44719,"CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 4 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS","M"]
["SINAPI-I 44727","SINAPI-I",44727,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B5201,\" \",$C5201)","v":"SINAPI-I 44711"},"SINAPI-I",44711,"RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 600 L (NAO INCLUI PLACAS E ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 45139","SINAPI-I",45139,"PROTECAO COMPLETA PARA PORTA DE POCO DE ELEVADOR, VAO DE *120 X 240* CM","UN"]
["SINAPI-I 45136","SINAPI-I",45136,"LOCACAO DE SISTEMA DE PROTECAO PERIFERICA (GUARDA CORPO) PARA FIXACAO EM FORMA, INCLUI SUPORTES PARA FORMA DE MADEIRA, MONTANTES E TELAS METALICAS","MXMES"]
["SINAPI-I 44301","SINAPI-I",44301,"MONTANTE METALICO PARA FIXACAO EM VIGA DE BORDA H = 1,20, COM ACESSORIOS","UN"]
["SINAPI-I 41950","SINAPI-I",41950,"GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2\") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)","UN"]
["SINAPI-I 45143","SINAPI-I",45143,"REDE DE PROTECAO DE POLIAMIDA, FIO 2,5 MM, MALHA 7 CM X 7 CM","M2"]
["SINAPI-I 44050","SINAPI-I",44050,"ESTRUTURA METALICA DE SUPORTE PARA SISTEMA LIMITADOR DE QUEDA DE ALTURA - SLQA PESADO, 7 M, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO (CHUMBADOR, BARRA ROSCADA, PORCA, ARRUELA E PINO DE TRAVAMENTO)","UN"]
["SINAPI-I 44283","SINAPI-I",44283,"ESTACA PRANCHA METALICA COM CHAPA DE *10* MM (*600* MM X *71* KG/M)","M"]
["SINAPI-I 45193","SINAPI-I",45193,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 100 X 120 CM, 2 FOLHAS MOVEIS, COM BANDEIRAS FIXAS OU MOVEIS","M2"]
["SINAPI-I 44209","SINAPI-I",44209,"JANELA DE CORRER, DE PVC, COM 2 FOLHAS DE VIDRO E PERSIANA INTEGRADA, DIMENSOES 1,20 X 1,20 M (A X L), VIDROS INCLUSOS, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN"]
["SINAPI-I 43359","SINAPI-I",43359,"LAJE TT (PI) PRE-FABRICADA *250 X 30* CM","M2"]
["SINAPI-I 45122","SINAPI-I",45122,"VIGA CALHA DE CONCRETO PROTENDIDO PRE-FABRICADO, SECAO U, 30 X 40 X 1100 CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 45158","SINAPI-I",45158,"PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 100 MM","UN"]
["SINAPI-I 45081","SINAPI-I",45081,"LUVA DE EMENDA PARA BARRAS ROSQUEAVEIS, DIAMETRO 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 44233","SINAPI-I",44233,"SUPORTE NIVELADOR PARA FORRO","UN"]
["SINAPI-I 44232","SINAPI-I",44232,"CHAPA METALICA PERFURADA PARA FORRO 625 X 625 MM","M2"]
["SINAPI-I 44932","SINAPI-I",44932,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44930","SINAPI-I",44930,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44931","SINAPI-I",44931,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RENTAGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44186","SINAPI-I",44186,"BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2\" (12,7 MM), 0,994 KG/M","M"]
["SINAPI-I 44180","SINAPI-I",44180,"TUBO QUADRADO DE ACO GALVANIZADO, 30 X 30 MM, E = 1,20 MM","M"]
["SINAPI-I 43987","SINAPI-I",43987,"CAMERA DE MONITORAMENTO DOME, ALCANCE DO INFRAVERMELHO DE ATE 25 METROS, RESOLUCAO DE 1 OU 2 MEGA PIXELS, LENTE DE 2,8 MM OU 3,6 MM, SENSOR DIGITAL DE 1/4\" OU 1/3\", COMPATIVEL COM AHD, CVI, TVI E ANALOGICO","UN"]
["SINAPI-I 45214","SINAPI-I",45214,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 W A 48 W) E DRIVER BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 43990","SINAPI-I",43990,"LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 1 LAMPADA T8 FLUORESCENTE OU LED DE *18* W, BIVOLT, COM DIFUSOR LEITOSO, 60 CM (NAO INCLUI LAMPADA E REATOR)","UN"]
["SINAPI-I 43993","SINAPI-I",43993,"LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES OU LED DE *36* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)","UN"]
["SINAPI-I 45218","SINAPI-I",45218,"LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)","UN"]
["SINAPI-I 44077","SINAPI-I",44077,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44083","SINAPI-I",44083,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44088","SINAPI-I",44088,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 32 MM (1 1/4\")","UN"]
["SINAPI-I 41494","SINAPI-I",41494,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", ESPESSURA DE 1,50 MM","M"]
["SINAPI-I 44103","SINAPI-I",44103,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1000 A","UN"]
["SINAPI-I 44108","SINAPI-I",44108,"COTOVELO VERTICAL DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 450 A","UN"]
["SINAPI-I 44348","SINAPI-I",44348,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 1250A - L = 3M","M"]
["SINAPI-I 44354","SINAPI-I",44354,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 450A - L = 3M","M"]
["SINAPI-I 43877","SINAPI-I",43877,"BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 12/ 16 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44215","SINAPI-I",44215,"CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS","UN"]
["SINAPI-I 44137","SINAPI-I",44137,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 79 MM X 3\"","UN"]
["SINAPI-I 44145","SINAPI-I",44145,"FLANGE CURTA EM COBRE, 66 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45071","SINAPI-I",45071,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45075","SINAPI-I",45075,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45068","SINAPI-I",45068,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45049","SINAPI-I",45049,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM X 1\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45041","SINAPI-I",45041,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45016","SINAPI-I",45016,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 X 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45020","SINAPI-I",45020,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45038","SINAPI-I",45038,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45032","SINAPI-I",45032,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44371","SINAPI-I",44371,"PAINEL DE VIDRO INCOLOR PARA DIVISORIA DE ESCRITORIO 1,20 X 1,05 METROS, E = 4 MM, INCLUSO FERRAGENS","M2"]
["SINAPI-I 44278","SINAPI-I",44278,"DIVISORIA (N2) - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO DIVISORIA (N2) - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 43884","SINAPI-I",43884,"TRINCO E CONTRA TRINCO CROMADO PARA VIDRO / VIDRO, SEM MIOLO, EM ZAMAC CROMADO","CJ"]
["SINAPI-I 41049","SINAPI-I",41049,"ADAPTADOR RETO, FIXO, FEMEA, PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 MM X 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 44277","SINAPI-I",44277,"ABRACADEIRA PARA FIXACAO DE ATE 6 TUBOS VERTICAIS EM PAREDE EXTERNA, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM, PARA INST.MULTICAMADA PEX","UN"]
["SINAPI-I 44270","SINAPI-I",44270,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, 32 MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41000","SINAPI-I",41000,"LUVA / UNIAO DE REDUCAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 X 26 MM","UN"]
["SINAPI-I 40995","SINAPI-I",40995,"LUVA / UNIAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 32 MM","UN"]
["SINAPI-I 41009","SINAPI-I",41009,"TE CRIMPADO PARA TUBO MULTICAMADA PEX GAS, *26* MM","UN"]
["SINAPI-I 44411","SINAPI-I",44411,"PORCA PARA CONEXAO DO TUBO DE COBRE NO AR CONDICIONADO, 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 44407","SINAPI-I",44407,"DIFUSOR PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM","UN"]
["SINAPI-I 43342","SINAPI-I",43342,"LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43349","SINAPI-I",43349,"LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H8, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45313","SINAPI-I",45313,"LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-*25*, COM TRELICA DE 20 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 9,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43353","SINAPI-I",43353,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43357","SINAPI-I",43357,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), *H8*, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44706","SINAPI-I",44706,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA TUBOS LISOS, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN"]
["SINAPI-I 45152","SINAPI-I",45152,"LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS","H"]
["SINAPI-I 44217","SINAPI-I",44217,"BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 3,50 M","UN"]
["SINAPI-I 44452","SINAPI-I",44452,"BALIZADOR PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 30 CM X 60 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 44449","SINAPI-I",44449,"LIXEIRA PRE-FABRICADA DE CONCRETO, VOLUME MINIMO DE 120 L, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, INSTALACAO POR APOIO SOBRE O PISO","UN"]
["SINAPI-I 44321","SINAPI-I",44321,"PLANTA COMIGO-NINGUEM-PODE OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM H = 0,50 M","UN"]
["SINAPI-I 44787","SINAPI-I",44787,"MACROFIBRA POLIMERICA PARA CONCRETO ESTRUTURAL","KG"]
["SINAPI-I 42490","SINAPI-I",42490,"FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM","M2"]
["SINAPI-I 44421","SINAPI-I",44421,"BALANCO DE 2 LUGARES PARA PARQUINHO, COM ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, ASSENTOS EM MADEIRA PINTADA, CORRENTES EM ACO","UN"]
["SINAPI-I 44220","SINAPI-I",44220,"PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR","KG"]
["SINAPI-I 43875","SINAPI-I",43875,"CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO \"CAPELINHA\", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM","M"]
["SINAPI-I 43874","SINAPI-I",43874,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM","M"]
["SINAPI-I 44433","SINAPI-I",44433,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 225 MM X 20,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 43940","SINAPI-I",43940,"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 44374","SINAPI-I",44374,"TINTA POLIURETANO DE ACABAMENTO, BICOMPONENTE (TINTA E ENDURECEDOR)","L"]
["SINAPI-I 43986","SINAPI-I",43986,"GABARITO /MOLDE DE PICTOGRAMA \"GESTANTE\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (OS), E = 1 MM, *120X120*","UN"]
["SINAPI-I 43866","SINAPI-I",43866,"MASSA F12 PARA MADEIRA (REJUNTAMENTO)","KG"]
["SINAPI-I 44357","SINAPI-I",44357,"MANTA VINILICA FLEXIVEL PARA PISOS, E = 2 MM, LARGURA 2 M","M2"]
["SINAPI-I 45366","SINAPI-I",45366,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA ESTAIS OU CABOS DE ACO DE 9,5 MM","UN"]
["SINAPI-I 45345","SINAPI-I",45345,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *110* MM","UN"]
["SINAPI-I 45344","SINAPI-I",45344,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR *120* MM","UN"]
["SINAPI-I 45348","SINAPI-I",45348,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *100* MM","UN"]
["SINAPI-I 45335","SINAPI-I",45335,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR *159* MM","UN"]
["SINAPI-I 44659","SINAPI-I",44659,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA APOIADA NO PISO PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, FORMATO EM L, DIAMETRO 1\" E AVANCO 2,2 M, DIMENSOES DA BASE 1,8 M X 1,05 M, FIXACAO COM CHUMBADOR MECANICO, NAO INCLUI TABELA","UN"]
["SINAPI-I 44662","SINAPI-I",44662,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM ACRILICO, ESPESSURA DE 10 MM, DIMENSOES 1,80 M X 1,05 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)","UN"]
["SINAPI-I 44681","SINAPI-I",44681,"COLA BICOMPONENTE PARA PISO ESPORTIVO COM CATALISADOR","KG"]
["SINAPI-I 44670","SINAPI-I",44670,"PISO DE POLIPROPILENO OUTDOOR PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DIMENSOES 250 MM X 250 MM X 12 MM","M2"]
["SINAPI-I 44685","SINAPI-I",44685,"REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM","M2"]
["SINAPI-I 44485","SINAPI-I",44485,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 6\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 45328","SINAPI-I",45328,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR)","UN"]
["SINAPI-I 45326","SINAPI-I",45326,"RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE ACO, 19\", PROFUNDIDADE DE 570 MM","UN"]
["SINAPI-I 44736","SINAPI-I",44736,"BALIZADOR CILINDRICO COM UM PINO DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44752","SINAPI-I",44752,"PLAQUETA PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL)","UN"]
["SINAPI-I 44742","SINAPI-I",44742,"ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M16, DIAMETRO EXTERNO 30 MM, DIAMETRO DO FURO 17 MM","UN"]
["SINAPI-I 44754","SINAPI-I",44754,"CALCO PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) SEMI MALEAVEL","UN"]
["SINAPI-I 44760","SINAPI-I",44760,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO B PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 44759","SINAPI-I",44759,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO D PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL)","UN"]
["SINAPI-I 44628","SINAPI-I",44628,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 10,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44633","SINAPI-I",44633,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 15,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44640","SINAPI-I",44640,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 23,7 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44644","SINAPI-I",44644,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 2,7 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44653","SINAPI-I",44653,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 6,0 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44359","SINAPI-I",44359,"CONJUNTO DE ESTAIS FLEXIVEIS COM CORDOALHAS, 2 METROS CADA ESTAI, DN = 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 44122","SINAPI-I",44122,"PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150","UN"]
["SINAPI-I 45117","SINAPI-I",45117,"CAIXA OU ABRIGO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA ATE 4 HIDROMETROS (COLETIVA), COM PORTINHOLAS PARA ACESSO A INSTALACOES","UN"]
["SINAPI-I 45150","SINAPI-I",45150,"LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 600 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1500 A 2000 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO","DIA"]
["SINAPI-I 43937","SINAPI-I",43937,"ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE","UN"]
["SINAPI-I 43820","SINAPI-I",43820,"VALVULA ESFERA PARA GAS 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43828","SINAPI-I",43828,"VALVULA VENTOSA 1/2\", EXTREMIDADE COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44588","SINAPI-I",44588,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44593","SINAPI-I",44593,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 400 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44603","SINAPI-I",44603,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 400 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44596","SINAPI-I",44596,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 80 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44617","SINAPI-I",44617,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 300 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44556","SINAPI-I",44556,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44559","SINAPI-I",44559,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44564","SINAPI-I",44564,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44569","SINAPI-I",44569,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 500 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44576","SINAPI-I",44576,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B6014,\" \",$C6014)","v":"SINAPI 104658"},"SINAPI",104658,"PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024","M2",148.86000000000001,153.69999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 105001","SINAPI",105001,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M",1516.16,1576.9,null,null,0.41789999999999999,0.40179999999999999]
["SINAPI 89298","SINAPI",89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",90.11,94.09,null,null,0,0]
["SINAPI 89462","SINAPI",89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",114.38,118.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89453","SINAPI",89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2",84.64,87.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103331","SINAPI",103331,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",94.23,99.56,null,null,4.4000000000000003E-3,4.1000000000000003E-3]
["SINAPI 103369","SINAPI",103369,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",77.709999999999994,81.599999999999994,null,null,5.3E-3,5.0000000000000001E-3]
["SINAPI 103332","SINAPI",103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",140.75,150.22,null,null,2E-3,1.9E-3]
["SINAPI 103329","SINAPI",103329,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",110.43,117.5,null,null,1.8E-3,1.6999999999999999E-3]
["SINAPI 103345","SINAPI",103345,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",91.84,96.21,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 103325","SINAPI",103325,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",87.21,91.15,null,null,4.7000000000000002E-3,4.4999999999999997E-3]
["SINAPI 103339","SINAPI",103339,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",119.87,125.64,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3E-3]
["SINAPI 103319","SINAPI",103319,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",103.35,107.85,null,null,4.0000000000000001E-3,3.8E-3]
["SINAPI 101163","SINAPI",101163,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",621.71,639.66999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 101159","SINAPI",101159,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2",151.9,160.47,null,null,0,0]
["SINAPI 101157","SINAPI",101157,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020","M2",69.17,71.22,null,null,0,0]
["SINAPI 87395","SINAPI",87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",3186.14,3202.67,null,null,0,0]
["SINAPI 87404","SINAPI",87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",4695.8100000000004,4713.6400000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 87385","SINAPI",87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",1913.24,1928.34,null,null,0,0]
["SINAPI 88626","SINAPI",88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",567.72,578.74,null,null,0,0]
["SINAPI 87333","SINAPI",87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",577.42999999999995,592.66,null,null,0,0]
["SINAPI 87286","SINAPI",87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",593.91999999999996,608.57000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 87335","SINAPI",87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",566.22,580.29999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 87294","SINAPI",87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",544.64,556.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87323","SINAPI",87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",3367.85,3377.72,null,null,0,0]
["SINAPI 87353","SINAPI",87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",571.30999999999995,584.83000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 100491","SINAPI",100491,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",724.24,733.81,null,null,0,0]
["SINAPI 87299","SINAPI",87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",483.58,494.7,null,null,0,0]
["SINAPI 100467","SINAPI",100467,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 87296","SINAPI",87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",520.66,531.34,null,null,0,0]
["SINAPI 87364","SINAPI",87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",3237.41,3246.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87317","SINAPI",87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",494.59,504.69,null,null,0,0]
["SINAPI 100483","SINAPI",100483,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",708.6,725.67,null,null,0,0]
["SINAPI 87344","SINAPI",87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",596.82000000000005,605.99,null,null,0,0]
["SINAPI 100490","SINAPI",100490,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",517.91,526.01,null,null,0,0]
["SINAPI 87358","SINAPI",87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",3256.33,3271.58,null,null,0,0]
["SINAPI 87374","SINAPI",87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",751.49,776.02,null,null,0,0]
["SINAPI 87345","SINAPI",87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",682.29,703.42,null,null,0,0]
["SINAPI 87330","SINAPI",87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",461.78,471.03,null,null,0,0]
["SINAPI 87280","SINAPI",87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",490.15,503.84,null,null,0,0]
["SINAPI 87328","SINAPI",87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",436.15,444.97,null,null,0,0]
["SINAPI 95584","SINAPI",95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG",15.22,15.72,null,null,1.38E-2,1.34E-2]
["SINAPI 92916","SINAPI",92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",16.82,17.43,null,null,1.2500000000000001E-2,1.2E-2]
["SINAPI 92917","SINAPI",92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.91,15.32,null,null,1.0699999999999999E-2,1.04E-2]
["SINAPI 92768","SINAPI",92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.86,15.37,null,null,3.1E-2,2.9899999999999999E-2]
["SINAPI 104108","SINAPI",104108,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",13.79,14.14,null,null,8.0000000000000002E-3,7.7999999999999996E-3]
["SINAPI 104107","SINAPI",104107,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.56,11.83,null,null,6.8999999999999999E-3,6.7999999999999996E-3]
["SINAPI 92882","SINAPI",92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",14.49,14.98,null,null,1.4500000000000001E-2,1.4E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B6334,\" \",$C6334)","v":"SINAPI 92803"},"SINAPI",92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG",9.17,9.19,null,null,0,0]
["SINAPI 95448","SINAPI",95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022","KG",9.9700000000000006,9.9700000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 95603","SINAPI",95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN",60.26,65.12,null,null,0,0]
["SINAPI 95607","SINAPI",95607,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",27.98,29.28,null,null,0,0]
["SINAPI 96001","SINAPI",96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2",7.24,7.37,null,null,0.65190000000000003,0.64039999999999997]
["SINAPI 94876","SINAPI",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",30.63,31.71,null,null,0,0]
["SINAPI 90745","SINAPI",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",10.85,11.4,null,null,0,0]
["SINAPI 90737","SINAPI",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",6.48,6.98,null,null,0,0]
["SINAPI 90724","SINAPI",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",26.49,28.47,null,null,0,0]
["SINAPI 90730","SINAPI",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",63.21,67.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94871","SINAPI",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",262.38,262.51,null,null,0,0]
["SINAPI 90704","SINAPI",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",255.53,256.08,null,null,0,0]
["SINAPI 90696","SINAPI",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",140.96,141.35,null,null,0,0]
["SINAPI 105249","SINAPI",105249,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",125.25,131.37,null,null,0,0]
["SINAPI 105388","SINAPI",105388,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",13.4,14.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105318","SINAPI",105318,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",27.89,29.44,null,null,0,0]
["SINAPI 105261","SINAPI",105261,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",35.340000000000003,37.31,null,null,0,0]
["SINAPI 105372","SINAPI",105372,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",8.49,8.91,null,null,0,0]
["SINAPI 105315","SINAPI",105315,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",11.17,11.97,null,null,0,0]
["SINAPI 105276","SINAPI",105276,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",149.05000000000001,156.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105299","SINAPI",105299,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",24.54,25.93,null,null,0,0]
["SINAPI 105303","SINAPI",105303,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",45.55,48.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105305","SINAPI",105305,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",63.32,66.59,null,null,0,0]
["SINAPI 105340","SINAPI",105340,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",97.42,102.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105384","SINAPI",105384,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",19.79,21.21,null,null,0,0]
["SINAPI 105358","SINAPI",105358,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",250.52,262.77,null,null,0,0]
["SINAPI 105320","SINAPI",105320,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",41.19,43.45,null,null,0,0]
["SINAPI 105323","SINAPI",105323,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",63.11,66.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105326","SINAPI",105326,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",104.16,109.35,null,null,0,0]
["SINAPI 105345","SINAPI",105345,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",150.47999999999999,158.19999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 105366","SINAPI",105366,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",33.03,35.36,null,null,0,0]
["SINAPI 97189","SINAPI",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",107.74,114.15,null,null,0,0]
["SINAPI 97183","SINAPI",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",42.35,44.79,null,null,0,0]
["SINAPI 97186","SINAPI",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",66.87,70.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 97172","SINAPI",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",45.24,47.73,null,null,0,0]
["SINAPI 97164","SINAPI",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",14.23,15.09,null,null,0,0]
["SINAPI 97150","SINAPI",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",24.92,26.21,null,null,0,0]
["SINAPI 97168","SINAPI",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",26.84,28.3,null,null,0,0]
["SINAPI 97135","SINAPI",97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",8.2100000000000009,8.68,null,null,0,0]
["SINAPI 97137","SINAPI",97137,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",11.25,11.92,null,null,0,0]
["SINAPI 97139","SINAPI",97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",14.31,15.14,null,null,0,0]
["SINAPI 97124","SINAPI",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",2.69,2.9,null,null,0,0]
["SINAPI 105292","SINAPI",105292,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",56.5,57.98,null,null,0.64600000000000002,0.62949999999999995]
["SINAPI 105287","SINAPI",105287,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",31.51,32.31,null,null,0.64549999999999996,0.62949999999999995]
["SINAPI 105334","SINAPI",105334,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",278.11,278.58,null,null,0.97050000000000003,0.96879999999999999]
["SINAPI 106109","SINAPI",106109,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",88.87,89.14,null,null,0.95740000000000003,0.95450000000000002]
["SINAPI 105368","SINAPI",105368,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",41.88,42.5,null,null,0.70609999999999995,0.69579999999999997]
["SINAPI 104937","SINAPI",104937,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 104935","SINAPI",104935,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92844","SINAPI",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",61.53,63.36,null,null,0,0]
["SINAPI 92817","SINAPI",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",130.51,136.5,null,null,0,0]
["SINAPI 92809","SINAPI",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",37.06,38.85,null,null,0,0]
["SINAPI 92813","SINAPI",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",81.650000000000006,85.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95572","SINAPI",95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",119.79,122.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104932","SINAPI",104932,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92837","SINAPI",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",521.01,522.1,null,null,0.93430000000000002,0.93230000000000002]
["SINAPI 92843","SINAPI",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",858.92,860.75,null,null,0.9284,0.9264]
["SINAPI 92816","SINAPI",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1042.23,1048.22,null,null,0.87480000000000002,0.86980000000000002]
["SINAPI 92211","SINAPI",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",241.22,243.5,null,null,0.80169999999999997,0.79420000000000002]
["SINAPI 92224","SINAPI",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",701.59,706.43,null,null,0.85319999999999996,0.84740000000000004]
["SINAPI 94306","SINAPI",94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",71.84,72.55,null,null,0.76070000000000004,0.75329999999999997]
["SINAPI 94318","SINAPI",94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",67.42,68.08,null,null,0.81069999999999998,0.80289999999999995]
["SINAPI 94341","SINAPI",94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",96.28,96.94,null,null,8.6E-3,8.6E-3]
["SINAPI 93367","SINAPI",93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",24.88,25.78,null,null,3.3799999999999997E-2,3.2599999999999997E-2]
["SINAPI 93379","SINAPI",93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3",19.63,20.56,null,null,4.6399999999999997E-2,4.4299999999999999E-2]
["SINAPI 104734","SINAPI",104734,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",15.01,15.58,null,null,4.2000000000000003E-2,4.0399999999999998E-2]
["SINAPI 105737","SINAPI",105737,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",271.95,273.08,null,null,3.0300000000000001E-2,3.0200000000000001E-2]
["SINAPI 96399","SINAPI",96399,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",84.09,84.68,null,null,5.96E-2,5.9200000000000003E-2]
["SINAPI 100566","SINAPI",100566,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",144.01,145.01,null,null,5.8099999999999999E-2,5.7700000000000001E-2]
["SINAPI 105658","SINAPI",105658,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",182.12,183.43,null,null,5.9900000000000002E-2,5.9400000000000001E-2]
["SINAPI 105659","SINAPI",105659,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",212.07,213.38,null,null,5.1400000000000001E-2,5.11E-2]
["SINAPI 105705","SINAPI",105705,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",109,109.9,null,null,7.9399999999999998E-2,7.8700000000000006E-2]
["SINAPI 105699","SINAPI",105699,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",131.63,132.49,null,null,5.4199999999999998E-2,5.3800000000000001E-2]
["SINAPI 105673","SINAPI",105673,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",182.2,183.1,null,null,4.7500000000000001E-2,4.7199999999999999E-2]
["SINAPI 105686","SINAPI",105686,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",205.52,206.23,null,null,3.2300000000000002E-2,3.2199999999999999E-2]
["SINAPI 105714","SINAPI",105714,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",91.89,92.66,null,null,7.9100000000000004E-2,7.85E-2]
["SINAPI 105625","SINAPI",105625,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",150.22999999999999,150.97999999999999,null,null,4.3400000000000001E-2,4.3200000000000002E-2]
["SINAPI 105610","SINAPI",105610,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",139.74,140.33000000000001,null,null,3.5499999999999997E-2,3.5299999999999998E-2]
["SINAPI 105623","SINAPI",105623,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",87.8,88.55,null,null,7.4300000000000005E-2,7.3599999999999999E-2]
["SINAPI 105583","SINAPI",105583,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",115.5,116.62,null,null,9.7500000000000003E-2,9.6600000000000005E-2]
["SINAPI 105592","SINAPI",105592,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",86.85,88.55,null,null,0.15970000000000001,0.15659999999999999]
["SINAPI 105569","SINAPI",105569,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",7.98,8.1999999999999993,null,null,0.34589999999999999,0.33660000000000001]
["SINAPI 105757","SINAPI",105757,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105558","SINAPI",105558,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",14.82,15.3,null,null,0.28410000000000002,0.2752]
["SINAPI 105734","SINAPI",105734,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",192.32,193.42,null,null,5.5500000000000001E-2,5.5199999999999999E-2]
["SINAPI 105753","SINAPI",105753,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",120.95,122.16,null,null,3.6799999999999999E-2,3.6400000000000002E-2]
["SINAPI 105755","SINAPI",105755,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",118.73,119.85,null,null,3.49E-2,3.4500000000000003E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B6910,\" \",$C6910)","v":"SINAPI 105654"},"SINAPI",105654,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",165.47,166.37,null,null,5.16E-2,5.1299999999999998E-2]
["SINAPI 105671","SINAPI",105671,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",208.81,210.04,null,null,4.7399999999999998E-2,4.7100000000000003E-2]
["SINAPI 105644","SINAPI",105644,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",230.33,231.47,null,null,4.9299999999999997E-2,4.9099999999999998E-2]
["SINAPI 105693","SINAPI",105693,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",156.35,158.26,null,null,9.7199999999999995E-2,9.6000000000000002E-2]
["SINAPI 105682","SINAPI",105682,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",184.04,185,null,null,5.1200000000000002E-2,5.0999999999999997E-2]
["SINAPI 105688","SINAPI",105688,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",181.47,182.37,null,null,4.7100000000000003E-2,4.6800000000000001E-2]
["SINAPI 105638","SINAPI",105638,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",102.48,103.62,null,null,0.1109,0.1096]
["SINAPI 105627","SINAPI",105627,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",157.68,158.78,null,null,5.6899999999999999E-2,5.6500000000000002E-2]
["SINAPI 105630","SINAPI",105630,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",148.96,149.71,null,null,4.1300000000000003E-2,4.1099999999999998E-2]
["SINAPI 105573","SINAPI",105573,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",95.25,96.35,null,null,9.4200000000000006E-2,9.3100000000000002E-2]
["SINAPI 105589","SINAPI",105589,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",96.15,97.94,null,null,0.1467,0.14410000000000001]
["SINAPI 105594","SINAPI",105594,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",88.72,90.53,null,null,0.1633,0.16009999999999999]
["SINAPI 100575","SINAPI",100575,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024","M2",0.61,0.64,null,null,0.4098,0.3906]
["SINAPI 102732","SINAPI",102732,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",9.76,9.89,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 102734","SINAPI",102734,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",14.64,15.05,null,null,3.2099999999999997E-2,3.1199999999999999E-2]
["SINAPI 102768","SINAPI",102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",48234.96,49488.09,null,null,5.1999999999999998E-3,5.1000000000000004E-3]
["SINAPI 102745","SINAPI",102745,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",9726.5300000000007,10001.93,null,null,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3]
["SINAPI 102743","SINAPI",102743,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",4635.21,4772.5,null,null,6.1999999999999998E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 102793","SINAPI",102793,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",70843.600000000006,72314.600000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 102776","SINAPI",102776,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",13270.52,13608.12,null,null,0,0]
["SINAPI 102738","SINAPI",102738,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",2284.54,2354.14,null,null,5.7999999999999996E-3,5.5999999999999999E-3]
["SINAPI 102769","SINAPI",102769,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",19132.669999999998,19719,null,null,5.7000000000000002E-3,5.4999999999999997E-3]
["SINAPI 102801","SINAPI",102801,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",85813.94,87644.52,null,null,0,0]
["SINAPI 102758","SINAPI",102758,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",13754.89,14124.67,null,null,7.4000000000000003E-3,7.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102785","SINAPI",102785,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",10295.52,10556.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102113","SINAPI",102113,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",1611.54,1626.77,null,null,3.5000000000000001E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 102123","SINAPI",102123,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",259.17,280.88,null,null,2.2100000000000002E-2,2.0400000000000001E-2]
["SINAPI 102137","SINAPI",102137,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",90.59,94.15,null,null,0,0]
["SINAPI 102131","SINAPI",102131,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",1121.32,1159.78,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B7102,\" \",$C7102)","v":"SINAPI 104940"},"SINAPI",104940,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PROTETORA PARA CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIMENSÕES 100 CM X 78 CM X 50 CM. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98109","SINAPI",98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",895.72,946.07,null,null,8.0000000000000004E-4,8.0000000000000004E-4]
["SINAPI 98102","SINAPI",98102,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN",229.56,230.19,null,null,0.94589999999999996,0.94330000000000003]
["SINAPI 97887","SINAPI",97887,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",294.5,311.76,null,null,1.5E-3,1.4E-3]
["SINAPI 97885","SINAPI",97885,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN",1585.68,1602.27,null,null,0.81369999999999998,0.80530000000000002]
["SINAPI 97902","SINAPI",97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",637.14,672.03,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3]
["SINAPI 97905","SINAPI",97905,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",271.51,286.52,null,null,1.5E-3,1.5E-3]
["SINAPI 97896","SINAPI",97896,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",449.44,450.19,null,null,0.96630000000000005,0.9647]
["SINAPI 101796","SINAPI",101796,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,52X1,07X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 98114","SINAPI",98114,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN",848.64,854.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102622","SINAPI",102622,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",633.41999999999996,643.98,null,null,0,0]
["SINAPI 102620","SINAPI",102620,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",8813.9599999999991,8833.01,null,null,4.9099999999999998E-2,4.9000000000000002E-2]
["SINAPI 102618","SINAPI",102618,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",4516.8,4535.8500000000004,null,null,9.5899999999999999E-2,9.5500000000000002E-2]
["SINAPI 102597","SINAPI",102597,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN",7.97,8.66,null,null,0,0]
["SINAPI 102594","SINAPI",102594,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN",8.15,8.86,null,null,0,0]
["SINAPI 103005","SINAPI",103005,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025","UN",722.37,744.09,null,null,0,0]
["SINAPI 106004","SINAPI",106004,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",190.67,200.21,null,null,3.5999999999999999E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 106008","SINAPI",106008,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40 M; H=0,40 M. AF_05/2025","M",344.04,361.27,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 106013","SINAPI",106013,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,50 M. AF_05/2025","M",1123.82,1168.83,null,null,5.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105998","SINAPI",105998,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,7 M; B2=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",112.71,116.17,null,null,0,0]
["SINAPI 105992","SINAPI",105992,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,0* M; B2=0,40 M; H=*0,30* M. AF_05/2025","M",105.6,109.96,null,null,0,0]
["SINAPI 105991","SINAPI",105991,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025","M",98.12,102.19,null,null,0,0]
["SINAPI 105945","SINAPI",105945,"PREPARO DE SOLO E GABARITO DE MADEIRA PARA VALETA MOLDADA IN LOCO COM GEOMETRIA TRAPEZOIDAL. AF_05/2025","M2",9.0500000000000007,9.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102363","SINAPI",102363,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",197.35,202.59,null,null,0.42549999999999999,0.41449999999999998]
["SINAPI 101199","SINAPI",101199,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",107.34,111.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101201","SINAPI",101201,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",87.35,90.87,null,null,0,0]
["SINAPI 87905","SINAPI",87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",9.83,10.53,null,null,0,0]
["SINAPI 87892","SINAPI",87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",11.45,11.8,null,null,0,0]
["SINAPI 87879","SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2",5.22,5.52,null,null,0,0]
["SINAPI 87887","SINAPI",87887,"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2",16.809999999999999,17.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103671","SINAPI",103671,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",650.36,655.49,null,null,0,0]
["SINAPI 103675","SINAPI",103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",609.04,613.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103683","SINAPI",103683,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",1364.43,1428.59,null,null,0,0]
["SINAPI 91082","SINAPI",91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",235.86,242.47,null,null,9.2200000000000004E-2,8.9700000000000002E-2]
["SINAPI 91099","SINAPI",91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",224.05,229.94,null,null,8.5900000000000004E-2,8.3699999999999997E-2]
["SINAPI 91083","SINAPI",91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",316.27999999999997,329.48,null,null,0.1232,0.1182]
["SINAPI 91094","SINAPI",91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",173.11,177.03,null,null,7.1999999999999995E-2,7.0400000000000004E-2]
["SINAPI 91073","SINAPI",91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",227.82,238.39,null,null,0.10199999999999999,9.7500000000000003E-2]
["SINAPI 104292","SINAPI",104292,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104291","SINAPI",104291,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104270","SINAPI",104270,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104278","SINAPI",104278,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104307","SINAPI",104307,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104301","SINAPI",104301,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM CORDOALHA NUA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 104294","SINAPI",104294,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 210 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM LAJE. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90943","SINAPI",90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2",179.02,181.9,null,null,0,0]
["SINAPI 90952","SINAPI",90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",118.95,123.3,null,null,0,0]
["SINAPI 88471","SINAPI",88471,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",31.81,32.299999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 87769","SINAPI",87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",145.19,149.38999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 87758","SINAPI",87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",110.97,113.96,null,null,0,0]
["SINAPI 87633","SINAPI",87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",97.1,98.63,null,null,0,0]
["SINAPI 87737","SINAPI",87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",54.45,57.46,null,null,0,0]
["SINAPI 87755","SINAPI",87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",57.65,60.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87630","SINAPI",87630,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",43.78,45.42,null,null,0,0]
["SINAPI 103668","SINAPI",103668,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 93233","SINAPI",93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",5.95,5.95,null,null,0,0]
["SINAPI 88830","SINAPI",88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",1.78,1.78,null,null,0,0]
["SINAPI 106100","SINAPI",106100,"BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2025","CHP",0,0]
["SINAPI 89022","SINAPI",89022,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.54,0.54,null,null,0,0]
["SINAPI 92139","SINAPI",92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",51.39,54.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89876","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",328.89,332.17,null,null,0,0]
["SINAPI 5961","SINAPI",5961,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",69.88,73.16,null,null,0.42370000000000002,0.4047]
["SINAPI 5901","SINAPI",5901,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",322.52,325.7,null,null,0.30270000000000002,0.29980000000000001]
["SINAPI 5890","SINAPI",5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",209.07,212.25,null,null,0.29459999999999997,0.29020000000000001]
["SINAPI 5896","SINAPI",5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",65.73,68.91,null,null,0.47010000000000002,0.44840000000000002]
["SINAPI 90973","SINAPI",90973,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",8.93,8.93,null,null,1,1]
["SINAPI 90964","SINAPI",90964,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",32.46,32.46,null,null,0.54500000000000004,0.54500000000000004]
["SINAPI 102970","SINAPI",102970,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 91283","SINAPI",91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",10.56,10.56,null,null,0,0]
["SINAPI 102833","SINAPI",102833,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 92119","SINAPI",92119,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 5632","SINAPI",5632,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",94.56,97.76,null,null,0,0]
["SINAPI 102838","SINAPI",102838,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 89242","SINAPI",89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",1254.6099999999999,1257.6300000000001,null,null,0.62539999999999996,0.62390000000000001]
["SINAPI 5921","SINAPI",5921,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",4.96,4.96,null,null,1,1]
["SINAPI 95872","SINAPI",95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",287.73,287.73,null,null,0,0]
["SINAPI 93428","SINAPI",93428,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",6.78,6.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104913","SINAPI",104913,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHP DIURNO. AF_01/2024","CHP",0,0]
["SINAPI 104710","SINAPI",104710,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 102850","SINAPI",102850,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 105844","SINAPI",105844,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025","CHP",0,0]
["SINAPI 99833","SINAPI",99833,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.07,4.07,null,null,0,0]
["SINAPI 5952","SINAPI",5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",31.45,34.15,null,null,0,0]
["SINAPI 95258","SINAPI",95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",33.270000000000003,35.97,null,null,0,0]
["SINAPI 96156","SINAPI",96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",72.680000000000007,75.7,null,null,0.53890000000000005,0.51739999999999997]
["SINAPI 88386","SINAPI",88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 103242","SINAPI",103242,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 5934","SINAPI",5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",116.61,120.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102986","SINAPI",102986,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - CHI DIURNO. AF_06/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 103163","SINAPI",103163,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103181","SINAPI",103181,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 92112","SINAPI",92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",3.37,3.37,null,null,0,0]
["SINAPI 104696","SINAPI",104696,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",35.01,38.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102881","SINAPI",102881,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",657.73,660.78,null,null,0,0]
["SINAPI 103236","SINAPI",103236,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",1352.81,1355.86,null,null,0,0]
["SINAPI 90632","SINAPI",90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",101.96,105.01,null,null,0,0]
["SINAPI 91277","SINAPI",91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",10.87,10.87,null,null,0.14349999999999999,0.14349999999999999]
["SINAPI 88438","SINAPI",88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",8.48,8.48,null,null,0,0]
["SINAPI 5942","SINAPI",5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",91.56,94.58,null,null,0,0]
["SINAPI 102959","SINAPI",102959,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - CHI DIURNO. AF_02/2021","CHI",0,0]
["SINAPI 5679","SINAPI",5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",67.290000000000006,70.489999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 95632","SINAPI",95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",90.03,92.54,null,null,0.6754,0.65710000000000002]
["SINAPI 5879","SINAPI",5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",151.4,153.91,null,null,0.72889999999999999,0.71699999999999997]
["SINAPI 95271","SINAPI",95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.73,0.73,null,null,1,1]
["SINAPI 89027","SINAPI",89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",5.14,5.14,null,null,1,1]
["SINAPI 104092","SINAPI",104092,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0.04,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 89031","SINAPI",89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",79.95,83,null,null,0,0]
["SINAPI 5857","SINAPI",5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",229.72,232.77,null,null,0,0]
["SINAPI 96028","SINAPI",96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",141.02000000000001,144.07,null,null,0.2883,0.28220000000000001]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",51.43,54.48,null,null,0.3422,0.3231]
["SINAPI 5829","SINAPI",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",194.94,207.67,null,null,0.2185,0.2051]
["SINAPI 106095","SINAPI",106095,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - CHI DIURNO. AF_08/2025","CHI",116.69,119.87,null,null,0.37330000000000002,0.3634]
["SINAPI 103662","SINAPI",103662,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 5835","SINAPI",5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",352.09,355.11,null,null,0.65510000000000002,0.64949999999999997]
["SINAPI 97623","SINAPI",97623,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",226.17,244.45,null,null,0,0]
["SINAPI 97629","SINAPI",97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",108.78,117.62,null,null,0,0]
["SINAPI 97636","SINAPI",97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",24.82,25.97,null,null,0,0]
["SINAPI 104801","SINAPI",104801,"REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",18.5,20.059999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 97663","SINAPI",97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",16.47,17.829999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 104799","SINAPI",104799,"REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",13.88,15.02,null,null,0,0]
["SINAPI 97648","SINAPI",97648,"REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",2.67,2.88,null,null,0,0]
["SINAPI 97656","SINAPI",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",402.32,421.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97646","SINAPI",97646,"REMOÇÃO DE VIDRO, EM FACHADAS DE VIDRO, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",0,0]
["SINAPI 92713","SINAPI",92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H",0.05,0.05,null,null,0,0]
["SINAPI 87441","SINAPI",87441,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.43,0.43,null,null,0,0]
["SINAPI 93232","SINAPI",93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",4.9800000000000004,4.9800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 88826","SINAPI",88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.31,0.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89223","SINAPI",89223,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",1.42,1.42,null,null,0,0]
["SINAPI 90649","SINAPI",90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",8.27,8.27,null,null,0,0]
["SINAPI 90652","SINAPI",90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.89,3.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90661","SINAPI",90661,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.44,5.44,null,null,0,0]
["SINAPI 90639","SINAPI",90639,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",5.97,5.97,null,null,0,0]
["SINAPI 92140","SINAPI",92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",5,5,null,null,0,0]
["SINAPI 92136","SINAPI",92136,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",17.059999999999999,17.059999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91381","SINAPI",91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",11.21,11.21,null,null,0.90539999999999998,0.90539999999999998]
["SINAPI 89870","SINAPI",89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",37.020000000000003,37.020000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89873","SINAPI",89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",63.49,63.49,null,null,0,0]
["SINAPI 7059","SINAPI",7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",8.84,8.84,null,null,0.91059999999999997,0.91059999999999997]
["SINAPI 92237","SINAPI",92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",28.41,28.41,null,null,0.13450000000000001,0.13450000000000001]
["SINAPI 91643","SINAPI",91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",70.14,70.14,null,null,8.3799999999999999E-2,8.3799999999999999E-2]
["SINAPI 92103","SINAPI",92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",5.74,5.74,null,null,1,1]
["SINAPI 91359","SINAPI",91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.21,21.21,null,null,1,1]
["SINAPI 53882","SINAPI",53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",37.31,37.31,null,null,1,1]
["SINAPI 91391","SINAPI",91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",7.71,7.71,null,null,0.95069999999999999,0.95069999999999999]
["SINAPI 89266","SINAPI",89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",3.41,3.41,null,null,0.95309999999999995,0.95309999999999995]
["SINAPI 53827","SINAPI",53827,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",112.64,112.64,null,null,0,0]
["SINAPI 91027","SINAPI",91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H",10.01,10.01,null,null,0.96199999999999997,0.96199999999999997]
["SINAPI 91531","SINAPI",91531,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",1.1499999999999999,1.1499999999999999,null,null,1,1]
["SINAPI 95261","SINAPI",95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H",0.2,0.2,null,null,1,1]
["SINAPI 90993","SINAPI",90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,null,1,1]
["SINAPI 90958","SINAPI",90958,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.41,1.41,null,null,1,1]
["SINAPI 90961","SINAPI",90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.88,1.88,null,null,1,1]
["SINAPI 102968","SINAPI",102968,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102825","SINAPI",102825,"CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103941","SINAPI",103941,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022","H",0,0]
["SINAPI 91281","SINAPI",91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.6,0.6,null,null,0,0]
["SINAPI 95126","SINAPI",95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",145.44,145.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102831","SINAPI",102831,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102913","SINAPI",102913,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104715","SINAPI",104715,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H",88.82,88.82,null,null,0,0]
["SINAPI 88900","SINAPI",88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",53.3,53.3,null,null,0,0]
["SINAPI 88903","SINAPI",88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",66.63,66.63,null,null,0,0]
["SINAPI 91468","SINAPI",91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",27.38,27.38,null,null,1,1]
["SINAPI 89236","SINAPI",89236,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",253.92,253.92,null,null,1,1]
["SINAPI 89239","SINAPI",89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",436.51,436.51,null,null,0,0]
["SINAPI 93411","SINAPI",93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.27,0.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95211","SINAPI",95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",7.94,7.94,null,null,0,0]
["SINAPI 93271","SINAPI",93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",7.94,7.94,null,null,0,0]
["SINAPI 95870","SINAPI",95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H",7.16,7.16,null,null,0,0]
["SINAPI 73307","SINAPI",73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",5.03,5.03,null,null,0,0]
["SINAPI 93426","SINAPI",93426,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",158.32,158.32,null,null,0,0]
["SINAPI 93279","SINAPI",93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.23,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 102842","SINAPI",102842,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 89268","SINAPI",89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",18.260000000000002,18.260000000000002,null,null,1,1]
["SINAPI 104706","SINAPI",104706,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 102846","SINAPI",102846,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102853","SINAPI",102853,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93401","SINAPI",93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",156.19999999999999,156.19999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 105840","SINAPI",105840,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025","H",0,0]
["SINAPI 91632","SINAPI",91632,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",37.369999999999997,37.369999999999997,null,null,1,1]
["SINAPI 105983","SINAPI",105983,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025","H",155.9,155.9,null,null,0,0]
["SINAPI 99829","SINAPI",99829,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.17,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 104519","SINAPI",104519,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H",0.54,0.54,null,null,0,0]
["SINAPI 104652","SINAPI",104652,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102272","SINAPI",102272,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H",1.02,1.02,null,null,0,0]
["SINAPI 105914","SINAPI",105914,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025","H",0.19,0.19,null,null,0,0]
["SINAPI 103791","SINAPI",103791,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022","H",0,0]
["SINAPI 96242","SINAPI",96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",8.08,8.08,null,null,1,1]
["SINAPI 88402","SINAPI",88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.87,0.87,null,null,0,0]
["SINAPI 88391","SINAPI",88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",2.66,2.66,null,null,0,0]
["SINAPI 90633","SINAPI",90633,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",4,4,null,null,0,0]
["SINAPI 5692","SINAPI",5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.25,0.25,null,null,0,0]
["SINAPI 7047","SINAPI",7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",26.26,26.26,null,null,0,0]
["SINAPI 95130","SINAPI",95130,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H",21.02,21.02,null,null,1,1]
["SINAPI 102985","SINAPI",102985,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H",14.77,14.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102861","SINAPI",102861,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.06,1.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102938","SINAPI",102938,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103162","SINAPI",103162,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.56000000000000005,0.56000000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103172","SINAPI",103172,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103167","SINAPI",103167,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102867","SINAPI",102867,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.56999999999999995,0.56999999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 90672","SINAPI",90672,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",303.3,303.3,null,null,0,0]
["SINAPI 93223","SINAPI",93223,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H",154.31,154.31,null,null,0,0]
["SINAPI 90678","SINAPI",90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",138.54,138.54,null,null,0.3165,0.3165]
["SINAPI 102962","SINAPI",102962,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",160.91999999999999,160.91999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90623","SINAPI",90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.81,3.81,null,null,0,0]
["SINAPI 103222","SINAPI",103222,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",187.98,187.98,null,null,0,0]
["SINAPI 103226","SINAPI",103226,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",344.63,344.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102974","SINAPI",102974,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",85.89,85.89,null,null,0,0]
["SINAPI 95706","SINAPI",95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",67.89,67.89,null,null,0,0]
["SINAPI 102884","SINAPI",102884,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 95274","SINAPI",95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0.46,0.46,null,null,1,1]
[{"$f":"CONCATENATE($B8510,\" \",$C8510)","v":"SINAPI 88436"},"SINAPI",88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",8.6199999999999992,8.6199999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 95217","SINAPI",95217,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.53,0.53,null,null,0,0]
["SINAPI 53861","SINAPI",53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",79.59,79.59,null,null,0,0]
["SINAPI 102890","SINAPI",102890,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 88860","SINAPI",88860,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",6,6,null,null,0,0]
["SINAPI 5667","SINAPI",5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",28.39,28.39,null,null,0,0]
["SINAPI 53786","SINAPI",53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",50.41,50.41,null,null,0,0]
["SINAPI 7052","SINAPI",7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",12,12,null,null,1,1]
["SINAPI 95629","SINAPI",95629,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",60.01,60.01,null,null,1,1]
["SINAPI 73309","SINAPI",73309,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",33.33,33.33,null,null,1,1]
["SINAPI 93238","SINAPI",93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",2.59,2.59,null,null,1,1]
["SINAPI 5730","SINAPI",5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",40.36,40.36,null,null,0,0]
["SINAPI 91690","SINAPI",91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0]
["SINAPI 95138","SINAPI",95138,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",0.02,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 7032","SINAPI",7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",4.7,4.7,null,null,1,1]
["SINAPI 104087","SINAPI",104087,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",0.04,0.04,null,null,0,0]
["SINAPI 104093","SINAPI",104093,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",0.05,0.05,null,null,0,0]
["SINAPI 89029","SINAPI",89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",32.020000000000003,32.020000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 53817","SINAPI",53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",61.7,61.7,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8638,\" \",$C8638)","v":"SINAPI 89017"},"SINAPI",89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",41.26,41.26,null,null,0,0]
["SINAPI 96015","SINAPI",96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",22.27,22.27,null,null,1,1]
["SINAPI 96008","SINAPI",96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",22.47,22.47,null,null,1,1]
["SINAPI 96053","SINAPI",96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",17.41,17.41,null,null,1,1]
["SINAPI 89034","SINAPI",89034,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H",3.72,3.72,null,null,1,1]
["SINAPI 102906","SINAPI",102906,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 100643","SINAPI",100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",412.54,412.54,null,null,1,1]
["SINAPI 95116","SINAPI",95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",32.549999999999997,32.549999999999997,null,null,1,1]
["SINAPI 106089","SINAPI",106089,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025","H",51.91,51.91,null,null,0.53210000000000002,0.53210000000000002]
["SINAPI 100640","SINAPI",100640,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H",4255.2,4255.2,null,null,0,0]
["SINAPI 103657","SINAPI",103657,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103660","SINAPI",103660,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",12.55,12.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89240","SINAPI",89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",77.92,77.92,null,null,1,1]
["SINAPI 89253","SINAPI",89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",63.85,63.85,null,null,1,1]
["SINAPI 103929","SINAPI",103929,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",1241.83,1281.79,null,null,0,0]
["SINAPI 103795","SINAPI",103795,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2",89,93.73,null,null,0,0]
["SINAPI 104949","SINAPI",104949,"DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024","M3",10.220000000000001,10.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89866","SINAPI",89866,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",8.9499999999999993,9.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104323","SINAPI",104323,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.36,12.13,null,null,0,0]
["SINAPI 102722","SINAPI",102722,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",57.79,58.96,null,null,0.1857,0.182]
["SINAPI 102693","SINAPI",102693,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",114.96,116.16,null,null,0,0]
["SINAPI 102678","SINAPI",102678,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M",123.37,124.71,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 102674","SINAPI",102674,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",133.57,134.79,null,null,8.0299999999999996E-2,7.9600000000000004E-2]
["SINAPI 102665","SINAPI",102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M",19.829999999999998,20.46,null,null,0,0]
["SINAPI 102668","SINAPI",102668,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",111.06,112.08,null,null,0,0]
["SINAPI 102713","SINAPI",102713,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",14.81,14.86,null,null,0,0]
["SINAPI 98332","SINAPI",98332,"FABRICAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98326","SINAPI",98326,"FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98391","SINAPI",98391,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98352","SINAPI",98352,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98350","SINAPI",98350,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98387","SINAPI",98387,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 314 MM (12\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98403","SINAPI",98403,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98334","SINAPI",98334,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97286","SINAPI",97286,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97310","SINAPI",97310,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97293","SINAPI",97293,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97311","SINAPI",97311,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97284","SINAPI",97284,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97307","SINAPI",97307,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97243","SINAPI",97243,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97237","SINAPI",97237,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97250","SINAPI",97250,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97271","SINAPI",97271,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97261","SINAPI",97261,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97272","SINAPI",97272,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800X700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97322","SINAPI",97322,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103517","SINAPI",103517,"AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",3144.01,3156.47,null,null,0.95420000000000005,0.95040000000000002]
[{"$f":"CONCATENATE($B8958,\" \",$C8958)","v":"SINAPI 103503"},"SINAPI",103503,"CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103516","SINAPI",103516,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103523","SINAPI",103523,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",10467.84,10493.26,null,null,0.97289999999999999,0.97050000000000003]
["SINAPI 103511","SINAPI",103511,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103524","SINAPI",103524,"SUPORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 104988","SINAPI",104988,"FECHAMENTO METÁLICO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO (PROTEÇÃO DE GESSEIRO) - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97026","SINAPI",97026,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM CABOS DE AÇO E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO (SISTEMA DE BARREIRA COM REDE) PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97033","SINAPI",97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS","M",107.02,109.61,null,null,0,0]
["SINAPI 97038","SINAPI",97038,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM VIGA DE BORDA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97024","SINAPI",97024,"GUARDA-CORPO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, COM MONTANTE METÁLICO PARA DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97042","SINAPI",97042,"LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97063","SINAPI",97063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M2",23.08,25.06,null,null,0,0]
["SINAPI 96999","SINAPI",96999,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97005","SINAPI",97005,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 3 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97047","SINAPI",97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024","M2",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,null,0.71430000000000005,0.71430000000000005]
["SINAPI 97060","SINAPI",97060,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA INTERMEDIÁRIO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 104983","SINAPI",104983,"SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA PILARES DE PERIFERIA. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95944","SINAPI",95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG",22.95,24.1,null,null,7.7999999999999996E-3,7.4999999999999997E-3]
["SINAPI 102074","SINAPI",102074,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4703.87,4875.6000000000004,null,null,2.3999999999999998E-3,2.3E-3]
["SINAPI 102090","SINAPI",102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",131.19999999999999,135.16999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102088","SINAPI",102088,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2",272.12,275.97000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101992","SINAPI",101992,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",140.24,144.63999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101971","SINAPI",101971,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",136.9,140.16999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102070","SINAPI",102070,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",232.38,243.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102064","SINAPI",102064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",223.21,233.49,null,null,0,0]
["SINAPI 102048","SINAPI",102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",323.24,343.11,null,null,0,0]
["SINAPI 102045","SINAPI",102045,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",223.3,234.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102037","SINAPI",102037,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",231.63,243.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102007","SINAPI",102007,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",580.58000000000004,608.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102008","SINAPI",102008,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",482.41,504.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101982","SINAPI",101982,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",246.24,258.08999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101117","SINAPI",101117,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",3.32,3.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101124","SINAPI",101124,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",16.04,16.41,null,null,0.1721,0.16819999999999999]
["SINAPI 101135","SINAPI",101135,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3",15.93,16.260000000000002,null,null,0.18709999999999999,0.18329999999999999]
["SINAPI 101122","SINAPI",101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3",6.33,6.41,null,null,0,0]
["SINAPI 101129","SINAPI",101129,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",20.76,21.28,null,null,0.13819999999999999,0.13489999999999999]
["SINAPI 101150","SINAPI",101150,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",19.66,20.07,null,null,0,0]
["SINAPI 101215","SINAPI",101215,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",17.170000000000002,17.420000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101213","SINAPI",101213,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",25,25.37,null,null,0,0]
["SINAPI 101259","SINAPI",101259,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",27.76,28.21,null,null,0.2878,0.28320000000000001]
["SINAPI 101222","SINAPI",101222,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",20.65,20.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101224","SINAPI",101224,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",28.8,29.18,null,null,0,0]
["SINAPI 101231","SINAPI",101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.76,10.94,null,null,0,0]
["SINAPI 101235","SINAPI",101235,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",18.440000000000001,18.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101237","SINAPI",101237,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",22.82,23.13,null,null,0,0]
["SINAPI 101248","SINAPI",101248,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",27.55,27.91,null,null,0,0]
["SINAPI 101245","SINAPI",101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",17.11,17.34,null,null,0,0]
["SINAPI 101276","SINAPI",101276,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",25.04,25.42,null,null,0.28910000000000002,0.2848]
[{"$f":"CONCATENATE($B9278,\" \",$C9278)","v":"SINAPI 102315"},"SINAPI",102315,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.93,8.16,null,null,0,0]
["SINAPI 102279","SINAPI",102279,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.14,7.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102322","SINAPI",102322,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",20.22,21.03,null,null,0,0]
["SINAPI 102326","SINAPI",102326,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.73,13.25,null,null,0,0]
["SINAPI 102325","SINAPI",102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.66,16.3,null,null,0,0]
["SINAPI 90101","SINAPI",90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",13.69,14.24,null,null,0,0]
["SINAPI 102311","SINAPI",102311,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.72,12.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102309","SINAPI",102309,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.53,11.85,null,null,0,0]
["SINAPI 90086","SINAPI",90086,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",9.2200000000000006,9.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102297","SINAPI",102297,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.28,7.47,null,null,0,0]
["SINAPI 90106","SINAPI",90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.73,9.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102354","SINAPI",102354,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",167.89,174.67,null,null,0.15240000000000001,0.1464]
["SINAPI 102347","SINAPI",102347,"ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE RETIRADA CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102349","SINAPI",102349,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 101597","SINAPI",101597,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101588","SINAPI",101588,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",105.46,109.89,null,null,5.7999999999999996E-3,5.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101582","SINAPI",101582,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",86.04,89.86,null,null,0,0]
["SINAPI 101576","SINAPI",101576,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",52.57,54.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101571","SINAPI",101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",41.26,44.02,null,null,0,0]
["SINAPI 101574","SINAPI",101574,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",17.989999999999998,18.89,null,null,0,0]
["SINAPI 101615","SINAPI",101615,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101622","SINAPI",101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3",244.69,251.92,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 104188","SINAPI",104188,"INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO (GEOMECÂNICA E DE SUCÇÃO) PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS COM BOMBA SUBMERSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M",0,0]
["SINAPI 104464","SINAPI",104464,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES PARA OBRAS ITINERANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN",0,0]
["SINAPI 105812","SINAPI",105812,"GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024","M",53.98,54.25,null,null,0,0]
["SINAPI 105811","SINAPI",105811,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105810","SINAPI",105810,"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100672","SINAPI",100672,"JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",1006.75,1013.26,null,null,0,0]
["SINAPI 100661","SINAPI",100661,"JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100676","SINAPI",100676,"BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN",251.03,259.83,null,null,0,0]
["SINAPI 91306","SINAPI",91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",173.75,176.86,null,null,0,0]
["SINAPI 100687","SINAPI",100687,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1261.8800000000001,1292.3399999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100682","SINAPI",100682,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1072.83,1103.9100000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90841","SINAPI",90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1237.1600000000001,1267.6199999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 90843","SINAPI",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1305.67,1338.25,null,null,0,0]
["SINAPI 90845","SINAPI",90845,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1620.02,1655.03,null,null,0,0]
["SINAPI 91322","SINAPI",91322,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1267.03,1298.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100683","SINAPI",100683,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1359.47,1392.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100684","SINAPI",100684,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1130.78,1163.4000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100694","SINAPI",100694,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",2247.81,2282.86,null,null,0,0]
["SINAPI 90788","SINAPI",90788,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",970.55,972.41,null,null,0,0]
["SINAPI 90791","SINAPI",90791,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1177.8399999999999,1180.8800000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 94805","SINAPI",94805,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1380.07,1382.83,null,null,0,0]
["SINAPI 91296","SINAPI",91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",446.51,452.23,null,null,0,0]
["SINAPI 91010","SINAPI",91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",414.46,420.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91341","SINAPI",91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2",1122.5,1124.1199999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100697","SINAPI",100697,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",94.73,102.63,null,null,0,0]
["SINAPI 101183","SINAPI",101183,"ESTACA CIRCULAR ESCAVADA COM FLUIDO ESTABILIZANTE (ESTACÃO), DIÂMETRO DE 110CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9598,\" \",$C9598)","v":"SINAPI 101178"},"SINAPI",101178,"ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32CM, COM ARMADURA DE ARRANQUE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100896","SINAPI",100896,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",60.73,61.62,null,null,6.6000000000000003E-2,6.5100000000000005E-2]
["SINAPI 100891","SINAPI",100891,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X125 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",0,0]
["SINAPI 100656","SINAPI",100656,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M",126.22,127.99,null,null,0.79979999999999996,0.78869999999999996]
["SINAPI 102648","SINAPI",102648,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100374","SINAPI",100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3451.45,3574.82,null,null,6.8000000000000005E-2,6.5699999999999995E-2]
["SINAPI 100357","SINAPI",100357,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1306.83,1349.53,null,null,4.4699999999999997E-2,4.3299999999999998E-2]
["SINAPI 100361","SINAPI",100361,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2614.48,2719.33,null,null,2.23E-2,2.1499999999999998E-2]
["SINAPI 100379","SINAPI",100379,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",46.65,48.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100387","SINAPI",100387,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",66.53,68.739999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 92596","SINAPI",92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1961.72,1999.68,null,null,0.75109999999999999,0.73680000000000001]
["SINAPI 92582","SINAPI",92582,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",730.91,746.82,null,null,0.69679999999999997,0.68189999999999995]
["SINAPI 92610","SINAPI",92610,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1283.98,1307.0899999999999,null,null,0.75819999999999999,0.74480000000000002]
["SINAPI 92552","SINAPI",92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3126.04,3235.71,null,null,4.6899999999999997E-2,4.53E-2]
["SINAPI 92555","SINAPI",92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1238.29,1280.99,null,null,4.7199999999999999E-2,4.5600000000000002E-2]
["SINAPI 92559","SINAPI",92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2277.3200000000002,2368.4699999999998,null,null,2.5600000000000001E-2,2.47E-2]
["SINAPI 92262","SINAPI",92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",868.21,909.32,null,null,6.7299999999999999E-2,6.4199999999999993E-2]
["SINAPI 100393","SINAPI",100393,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",25.26,26.7,null,null,0,0]
["SINAPI 100392","SINAPI",100392,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",19.45,20.36,null,null,0,0]
["SINAPI 92572","SINAPI",92572,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",81.62,82.8,null,null,0.80840000000000001,0.79690000000000005]
["SINAPI 92571","SINAPI",92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",136.78,139.1,null,null,0.78059999999999996,0.76759999999999995]
["SINAPI 92539","SINAPI",92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",97.01,99.43,null,null,0,0]
["SINAPI 97724","SINAPI",97724,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINÉIS ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97740","SINAPI",97740,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",2130.5100000000002,2212.65,null,null,5.8200000000000002E-2,5.6000000000000001E-2]
["SINAPI 97735","SINAPI",97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024","M3",2787.01,2951.86,null,null,6.3E-3,6.0000000000000001E-3]
["SINAPI 98637","SINAPI",98637,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 30 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ATÉ 25 METROS. AF_02/2025","M3",0,0]
["SINAPI 100348","SINAPI",100348,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",10.49,10.57,null,null,1E-3,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 100342","SINAPI",100342,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",18.95,19.77,null,null,1.11E-2,1.06E-2]
["SINAPI 105808","SINAPI",105808,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",441.39,448.86,null,null,0.56389999999999996,0.55449999999999999]
["SINAPI 105096","SINAPI",105096,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105048","SINAPI",105048,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105057","SINAPI",105057,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105062","SINAPI",105062,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105066","SINAPI",105066,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105079","SINAPI",105079,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105100","SINAPI",105100,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024","M",148.30000000000001,152.09,null,null,0,0]
["SINAPI 105081","SINAPI",105081,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M",85.21,87.34,null,null,0,0]
["SINAPI 105088","SINAPI",105088,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024","M",211.1,213.68,null,null,0,0]
["SINAPI 93959","SINAPI",93959,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",252.48,267.29000000000002,null,null,7.3899999999999993E-2,6.9800000000000001E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B9854,\" \",$C9854)","v":"SINAPI 93967"},"SINAPI",93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",263.74,279.13,null,null,7.3099999999999998E-2,6.9099999999999995E-2]
["SINAPI 104854","SINAPI",104854,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",75.099999999999994,77.66,null,null,0.15129999999999999,0.14630000000000001]
["SINAPI 104855","SINAPI",104855,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M",65.61,67.77,null,null,0.14460000000000001,0.14000000000000001]
["SINAPI 104886","SINAPI",104886,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",51.55,52.86,null,null,9.6000000000000002E-2,9.3600000000000003E-2]
["SINAPI 104859","SINAPI",104859,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 150 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104871","SINAPI",104871,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104867","SINAPI",104867,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104870","SINAPI",104870,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 105942","SINAPI",105942,"REQUADRO DE VÃOS COM PLACAS DE PORCELANATO ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE. AF_03/2025","M",0,0]
["SINAPI 96121","SINAPI",96121,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023","M",13.07,13.65,null,null,0,0]
["SINAPI 96112","SINAPI",96112,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2",164.19,170.67,null,null,0,0]
["SINAPI 96486","SINAPI",96486,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",79.2,80.84,null,null,0,0]
["SINAPI 101806","SINAPI",101806,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN",621.75,657.17,null,null,1.5E-3,1.4E-3]
["SINAPI 98090","SINAPI",98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",8449.7999999999993,8850.2000000000007,null,null,4.1999999999999997E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 98076","SINAPI",98076,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",15326.22,16060.96,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 98065","SINAPI",98065,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",9251.61,9323.2900000000009,null,null,0.81920000000000004,0.81289999999999996]
["SINAPI 98080","SINAPI",98080,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",10115.75,10572.1,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 98084","SINAPI",98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7346.47,7696.74,null,null,4.1000000000000003E-3,3.8999999999999998E-3]
["SINAPI 98067","SINAPI",98067,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",6661.59,6977.25,null,null,3.2000000000000002E-3,3.0000000000000001E-3]
["SINAPI 104915","SINAPI",104915,"ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",10.32,10.38,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 104922","SINAPI",104922,"ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",11.61,11.78,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 96557","SINAPI",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",663.42,665.57,null,null,0,0]
["SINAPI 96527","SINAPI",96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",133.82,144.74,null,null,0,0]
["SINAPI 96537","SINAPI",96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",193.22,203.94,null,null,0,0]
["SINAPI 104929","SINAPI",104929,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",99.32,105.69,null,null,0,0]
["SINAPI 96535","SINAPI",96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",152.94999999999999,164.03,null,null,0,0]
["SINAPI 96536","SINAPI",96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",75.03,79.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92272","SINAPI",92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M",33.64,34.31,null,null,0,0]
["SINAPI 92269","SINAPI",92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2",123.51,126.51,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10046,\" \",$C10046)","v":"SINAPI 92532"},"SINAPI",92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",80.709999999999994,83.36,null,null,6.2600000000000003E-2,6.0600000000000001E-2]
["SINAPI 92526","SINAPI",92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",45.84,47.63,null,null,0.11020000000000001,0.106]
["SINAPI 92510","SINAPI",92510,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",68.489999999999995,71,null,null,7.3700000000000002E-2,7.1099999999999997E-2]
["SINAPI 92492","SINAPI",92492,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",121.62,126.69,null,null,4.1500000000000002E-2,3.9899999999999998E-2]
["SINAPI 92494","SINAPI",92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",78.17,81.8,null,null,6.4600000000000005E-2,6.1699999999999998E-2]
["SINAPI 92437","SINAPI",92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",81.98,86.19,null,null,0,0]
["SINAPI 92429","SINAPI",92429,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",91.07,95.91,null,null,0,0]
["SINAPI 92427","SINAPI",92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",72.819999999999993,76.069999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 92477","SINAPI",92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",107.87,112.33,null,null,0,0]
["SINAPI 92467","SINAPI",92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",100.88,105.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92446","SINAPI",92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",360.84,374.23,null,null,0,0]
["SINAPI 92454","SINAPI",92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",330.96,340.44,null,null,0,0]
["SINAPI 92472","SINAPI",92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",125.87,130.72,null,null,0,0]
["SINAPI 96264","SINAPI",96264,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, METÁLICA. AF_05/2024","M2",0,0]
["SINAPI 92751","SINAPI",92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",2267.33,2301.9499999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 92749","SINAPI",92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",1062.9100000000001,1084.19,null,null,0,0]
["SINAPI 92758","SINAPI",92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",753.24,762.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104509","SINAPI",104509,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104505","SINAPI",104505,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104495","SINAPI",104495,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87433","SINAPI",87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",31.89,33.53,null,null,0,0]
["SINAPI 87418","SINAPI",87418,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",22.22,23.42,null,null,0,0]
["SINAPI 104629","SINAPI",104629,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",43.28,46.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104636","SINAPI",104636,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2",74.16,78.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102923","SINAPI",102923,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",7.93,8.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102921","SINAPI",102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",8.1999999999999993,8.31,null,null,0,0]
["SINAPI 90280","SINAPI",90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3",617.79,627.99,null,null,0,0]
["SINAPI 99858","SINAPI",99858,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99849","SINAPI",99849,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99850","SINAPI",99850,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3\", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99845","SINAPI",99845,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3\", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94280","SINAPI",94280,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",51.62,52.98,null,null,0,0]
["SINAPI 94277","SINAPI",94277,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",40.450000000000003,41.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94292","SINAPI",94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M",62.19,64.25,null,null,0,0]
["SINAPI 94293","SINAPI",94293,"EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024","M",173.02,177.16,null,null,0,0]
["SINAPI 94265","SINAPI",94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",49.64,51.54,null,null,1.21E-2,1.1599999999999999E-2]
["SINAPI 97603","SINAPI",97603,"CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105553","SINAPI",105553,"CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105542","SINAPI",105542,"LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100918","SINAPI",100918,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100908","SINAPI",100908,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103785","SINAPI",103785,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97595","SINAPI",97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",100.31,102.79,null,null,0.71519999999999995,0.69789999999999996]
["SINAPI 97598","SINAPI",97598,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",67.400000000000006,69.22,null,null,0.68889999999999996,0.67079999999999995]
["SINAPI 98546","SINAPI",98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023","M2",146.36000000000001,149.78,null,null,0,0]
["SINAPI 98565","SINAPI",98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","M2",62.47,65.89,null,null,0,0]
["SINAPI 98568","SINAPI",98568,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023","M2",96.89,101.64,null,null,0,0]
["SINAPI 98577","SINAPI",98577,"TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023","M",56.77,60.95,null,null,0,0]
["SINAPI 91932","SINAPI",91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",18.46,18.899999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91931","SINAPI",91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.2,11.48,null,null,0,0]
["SINAPI 104621","SINAPI",104621,"CAIXA ELÉTRICA 4\"X4\" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",0,0]
["SINAPI 91941","SINAPI",91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.74,16.670000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 91987","SINAPI",91987,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",54.37,57.13,null,null,0,0]
["SINAPI 91986","SINAPI",91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",41.65,43.69,null,null,0,0]
["SINAPI 91895","SINAPI",91895,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",26.97,28.32,null,null,0,0]
["SINAPI 91890","SINAPI",91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",18.57,19.72,null,null,0,0]
["SINAPI 91902","SINAPI",91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",15.65,16.57,null,null,0,0]
["SINAPI 91843","SINAPI",91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",8.5299999999999994,8.8800000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 91838","SINAPI",91838,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",0,0]
["SINAPI 91840","SINAPI",91840,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",26.43,27.9,null,null,0,0]
["SINAPI 91839","SINAPI",91839,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",23.29,24.66,null,null,0,0]
["SINAPI 91870","SINAPI",91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",16.350000000000001,17.27,null,null,0,0]
["SINAPI 91864","SINAPI",91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",20.07,20.85,null,null,0,0]
["SINAPI 91979","SINAPI",91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",57.67,60.65,null,null,0,0]
["SINAPI 92033","SINAPI",92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",92.16,97.53,null,null,0,0]
["SINAPI 91960","SINAPI",91960,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",55.09,58.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92025","SINAPI",92025,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",83.43,88.32,null,null,0,0]
["SINAPI 92035","SINAPI",92035,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",84.53,89.42,null,null,0,0]
["SINAPI 91965","SINAPI",91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",77.989999999999995,82.41,null,null,0,0]
["SINAPI 91967","SINAPI",91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",70.42,74.37,null,null,0,0]
["SINAPI 91882","SINAPI",91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",13.4,14.42,null,null,0,0]
["SINAPI 91880","SINAPI",91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",11.65,12.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91946","SINAPI",91946,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.72,13.44,null,null,0,0]
["SINAPI 91990","SINAPI",91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",41.3,44.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92009","SINAPI",92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",59.89,62.98,null,null,0,0]
["SINAPI 92019","SINAPI",92019,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",100.44,105.74,null,null,0,0]
["SINAPI 91994","SINAPI",91994,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",28.49,30.27,null,null,0,0]
["SINAPI 92012","SINAPI",92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",89.96,95.33,null,null,0,0]
["SINAPI 95781","SINAPI",95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",42.84,44.65,null,null,0,0]
["SINAPI 95793","SINAPI",95793,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95789","SINAPI",95789,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",48.42,50.61,null,null,0,0]
["SINAPI 95798","SINAPI",95798,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104402","SINAPI",104402,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",37.21,38.86,null,null,0,0]
["SINAPI 95810","SINAPI",95810,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",25.26,25.72,null,null,0,0]
["SINAPI 95809","SINAPI",95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",53.05,55.58,null,null,0,0]
["SINAPI 104405","SINAPI",104405,"CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",64.58,67.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104391","SINAPI",104391,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95762","SINAPI",95762,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95741","SINAPI",95741,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95727","SINAPI",95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",24.86,26.32,null,null,0,0]
["SINAPI 104447","SINAPI",104447,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 101902","SINAPI",101902,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",199.41,200.2,null,null,0,0]
["SINAPI 97417","SINAPI",97417,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2000A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97413","SINAPI",97413,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 93663","SINAPI",93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",69.260000000000005,69.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 93654","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",13.52,13.72,null,null,0,0]
["SINAPI 101891","SINAPI",101891,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",32.159999999999997,32.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101899","SINAPI",101899,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",2459.83,2466.71,null,null,0,0]
["SINAPI 93670","SINAPI",93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",87.94,89.02,null,null,0,0]
["SINAPI 106029","SINAPI",106029,"DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97375","SINAPI",97375,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 1600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,0]
["SINAPI 101875","SINAPI",101875,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",406.56,415.03,null,null,0.74319999999999997,0.72799999999999998]
["SINAPI 101881","SINAPI",101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",898.43,910.47,null,null,0.83340000000000003,0.82240000000000002]
["SINAPI 106026","SINAPI",106026,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97361","SINAPI",97361,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",15107.13,15146.34,null,null,0,0]
["SINAPI 101537","SINAPI",101537,"APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",119.47,124.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101543","SINAPI",101543,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",58.13,60.29,null,null,9.8400000000000001E-2,9.4899999999999998E-2]
["SINAPI 101567","SINAPI",101567,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",100.45,100.46,null,null,0,0]
["SINAPI 101502","SINAPI",101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2216.7199999999998,2274.29,null,null,2.4299999999999999E-2,2.3699999999999999E-2]
["SINAPI 101497","SINAPI",101497,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2060.58,2116.48,null,null,2.6200000000000001E-2,2.5499999999999998E-2]
["SINAPI 101509","SINAPI",101509,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN",2077.6999999999998,2135.4499999999998,null,null,0.1348,0.13109999999999999]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2453.89,2511.23,null,null,2.1999999999999999E-2,2.1499999999999998E-2]
["SINAPI 101525","SINAPI",101525,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1263.02,1287.1300000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 101518","SINAPI",101518,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",1025.49,1047.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101536","SINAPI",101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1924.95,1951.72,null,null,0.11749999999999999,0.1158]
["SINAPI 101549","SINAPI",101549,"GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",20.53,21.22,null,null,0,0]
["SINAPI 94766","SINAPI",94766,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",48.27,49.01,null,null,0,0]
["SINAPI 94707","SINAPI",94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",54.3,55.14,null,null,0,0]
["SINAPI 94656","SINAPI",94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",3.94,4.1500000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 105215","SINAPI",105215,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.39,10.6,null,null,0,0]
["SINAPI 105213","SINAPI",105213,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",197.73,200.03,null,null,0.86470000000000002,0.8548]
["SINAPI 105172","SINAPI",105172,"BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",93.24,95.3,null,null,0.73660000000000003,0.72070000000000001]
["SINAPI 94607","SINAPI",94607,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM X 2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96740","SINAPI",96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",40.630000000000003,41.09,null,null,0,0]
["SINAPI 94736","SINAPI",94736,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",563.13,564.53,null,null,0,0]
["SINAPI 94481","SINAPI",94481,"CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2\") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",2203.2399999999998,2256.64,null,null,0.6,0.58579999999999999]
["SINAPI 105195","SINAPI",105195,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",230.02,233.6,null,null,0.81620000000000004,0.80369999999999997]
["SINAPI 105196","SINAPI",105196,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",244.46,247.5,null,null,0.85350000000000004,0.84299999999999997]
["SINAPI 94745","SINAPI",94745,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94753","SINAPI",94753,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105207","SINAPI",105207,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",354.67,358.25,null,null,0.88080000000000003,0.872]
["SINAPI 94675","SINAPI",94675,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.42,12.84,null,null,0,0]
["SINAPI 94617","SINAPI",94617,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",338.08,341.6,null,null,0.87909999999999999,0.87009999999999998]
["SINAPI 105154","SINAPI",105154,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",7.17,7.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94631","SINAPI",94631,"FLANGE CURTA EM COBRE, DN 54 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 94746","SINAPI",94746,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",40.049999999999997,40.64,null,null,0,0]
["SINAPI 96751","SINAPI",96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",30.71,31.77,null,null,0,0]
["SINAPI 96754","SINAPI",96754,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",137.79,140.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105219","SINAPI",105219,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.62,12.9,null,null,0,0]
["SINAPI 105222","SINAPI",105222,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",74.239999999999995,75.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105161","SINAPI",105161,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",119.22,121.05,null,null,0,0]
["SINAPI 105180","SINAPI",105180,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",14.03,14.59,null,null,0,0]
["SINAPI 105144","SINAPI",105144,"LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",22.01,22.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94610","SINAPI",94610,"LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",309.83999999999997,312.29000000000002,null,null,0.90790000000000004,0.90080000000000005]
["SINAPI 94727","SINAPI",94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",12.51,12.75,null,null,0,0]
["SINAPI 96746","SINAPI",96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",138.85,141.11000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 96743","SINAPI",96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",39.65,40.6,null,null,0,0]
["SINAPI 94663","SINAPI",94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",13.15,13.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94468","SINAPI",94468,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",80.23,82.25,null,null,0.69899999999999995,0.68179999999999996]
["SINAPI 94624","SINAPI",94624,"TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",752.01,756.91,null,null,0.92420000000000002,0.91820000000000002]
["SINAPI 94756","SINAPI",94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",14.18,14.56,null,null,0,0]
["SINAPI 94762","SINAPI",94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",285.87,288.66000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 94719","SINAPI",94719,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",68.36,68.84,null,null,0,0]
["SINAPI 94722","SINAPI",94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",252.88,254.56,null,null,0,0]
["SINAPI 96721","SINAPI",96721,"TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",27.64,28.32,null,null,0,0]
["SINAPI 96725","SINAPI",96725,"TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",139.38,141.34,null,null,0,0]
["SINAPI 94649","SINAPI",94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",12.57,12.9,null,null,0,0]
["SINAPI 94691","SINAPI",94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",14.27,14.78,null,null,0,0]
["SINAPI 96764","SINAPI",96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",384.84,389.37,null,null,0,0]
["SINAPI 96760","SINAPI",96760,"TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",51,52.42,null,null,0,0]
["SINAPI 94692","SINAPI",94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.260000000000002,21,null,null,0,0]
["SINAPI 105191","SINAPI",105191,"UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96813","SINAPI",96813,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",24.92,26.06,null,null,0.47349999999999998,0.45279999999999998]
["SINAPI 104525","SINAPI",104525,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96810","SINAPI",96810,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",22.81,23.88,null,null,0.45860000000000001,0.438]
["SINAPI 104532","SINAPI",104532,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96874","SINAPI",96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",63.72,66.069999999999993,null,null,0.57310000000000005,0.55269999999999997]
["SINAPI 96848","SINAPI",96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",57.59,59.47,null,null,0.62619999999999998,0.60640000000000005]
["SINAPI 96842","SINAPI",96842,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",35.880000000000003,37.6,null,null,0.4521,0.43140000000000001]
["SINAPI 104536","SINAPI",104536,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104570","SINAPI",104570,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96839","SINAPI",96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",29.25,30.7,null,null,0.43319999999999997,0.41270000000000001]
["SINAPI 96807","SINAPI",96807,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",145.97999999999999,150.94,null,null,0.60909999999999997,0.58899999999999997]
["SINAPI 104577","SINAPI",104577,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.73,24.6,null,null,0.58030000000000004,0.55979999999999996]
["SINAPI 96830","SINAPI",96830,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",22.48,23.19,null,null,0.63790000000000002,0.61839999999999995]
["SINAPI 104584","SINAPI",104584,"LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",39.270000000000003,40.53,null,null,0.63460000000000005,0.6149]
["SINAPI 104540","SINAPI",104540,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104592","SINAPI",104592,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104552","SINAPI",104552,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 20 X 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104556","SINAPI",104556,"TÊ ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96866","SINAPI",96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",73.94,76.44,null,null,0.61170000000000002,0.5917]
["SINAPI 96861","SINAPI",96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",41.94,43.7,null,null,0.51739999999999997,0.49659999999999999]
["SINAPI 96822","SINAPI",96822,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",33.25,34.39,null,null,0.60870000000000002,0.58850000000000002]
[{"$f":"CONCATENATE($B11262,\" \",$C11262)","v":"SINAPI 96662"},"SINAPI",96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.72,12.18,null,null,0,0]
["SINAPI 96660","SINAPI",96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",40.53,40.99,null,null,0,0]
["SINAPI 96685","SINAPI",96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",14.83,15.79,null,null,0,0]
["SINAPI 96689","SINAPI",96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",34.22,35.630000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 96697","SINAPI",96697,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",424.91,428.41,null,null,0,0]
["SINAPI 96690","SINAPI",96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",38.130000000000003,39.840000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104200","SINAPI",104200,"LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",7.69,8.09,null,null,0,0]
["SINAPI 96663","SINAPI",96663,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",19.940000000000001,20.45,null,null,0,0]
["SINAPI 96675","SINAPI",96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",196.88,198.83,null,null,0,0]
["SINAPI 96676","SINAPI",96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",28.37,29.09,null,null,0,0]
["SINAPI 96678","SINAPI",96678,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",50.93,51.99,null,null,0,0]
["SINAPI 96672","SINAPI",96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",66.400000000000006,67.569999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 104192","SINAPI",104192,"TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",36.409999999999997,37.770000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 96666","SINAPI",96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",20.98,21.94,null,null,0,0]
["SINAPI 96715","SINAPI",96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",154.36000000000001,157.63999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89710","SINAPI",89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",20.8,21.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89728","SINAPI",89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",14.98,15.69,null,null,0,0]
["SINAPI 89742","SINAPI",89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",40.81,41.72,null,null,0,0]
["SINAPI 89810","SINAPI",89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",32.04,33.24,null,null,0,0]
["SINAPI 89744","SINAPI",89744,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",29.67,30.74,null,null,0,0]
["SINAPI 89850","SINAPI",89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",35.08,36.619999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 104347","SINAPI",104347,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",49.96,51.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89830","SINAPI",89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",39.42,40.340000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89795","SINAPI",89795,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",42.78,44,null,null,0,0]
["SINAPI 89778","SINAPI",89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",19.82,20.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89860","SINAPI",89860,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",53.09,55.13,null,null,0,0]
["SINAPI 89786","SINAPI",89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",40.78,42,null,null,0,0]
["SINAPI 104348","SINAPI",104348,"TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.01,11.08,null,null,0,0]
["SINAPI 89799","SINAPI",89799,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M",24.06,24.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89553","SINAPI",89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",6.44,6.73,null,null,0,0]
["SINAPI 104001","SINAPI",104001,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.39,16.13,null,null,0,0]
["SINAPI 103947","SINAPI",103947,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.66,8.18,null,null,0,0]
["SINAPI 104009","SINAPI",104009,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.04,15.82,null,null,0,0]
["SINAPI 103999","SINAPI",103999,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.95,14.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103969","SINAPI",103969,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.68,20.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89411","SINAPI",89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.22,12.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103987","SINAPI",103987,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.46,27.73,null,null,0,0]
["SINAPI 89360","SINAPI",89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.22,11.94,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11518,\" \",$C11518)","v":"SINAPI 103982"},"SINAPI",103982,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",25.54,26.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89377","SINAPI",89377,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.03,11.52,null,null,0,0]
["SINAPI 89437","SINAPI",89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",23.9,24.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89368","SINAPI",89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.12,18.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89502","SINAPI",89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.21,18.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89358","SINAPI",89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",9.81,10.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89412","SINAPI",89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.4,12.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89505","SINAPI",89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",40.65,41.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89374","SINAPI",89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.82,11.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89418","SINAPI",89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.71,16.14,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11582,\" \",$C11582)","v":"SINAPI 89425"},"SINAPI",89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.5,19,null,null,0,0]
["SINAPI 103996","SINAPI",103996,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",39.46,40.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89532","SINAPI",89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.66,7.95,null,null,0,0]
["SINAPI 89981","SINAPI",89981,"LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.89,21.18,null,null,0,0]
["SINAPI 89424","SINAPI",89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.82,8.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89558","SINAPI",89558,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.47,10.86,null,null,0,0]
["SINAPI 103975","SINAPI",103975,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.850000000000001,19.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89395","SINAPI",89395,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.95,17.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89443","SINAPI",89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.88,21.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89631","SINAPI",89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",101.89,103.42,null,null,0,0]
["SINAPI 89356","SINAPI",89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",28.44,30.54,null,null,0,0]
["SINAPI 103979","SINAPI",103979,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",32.130000000000003,33.61,null,null,0,0]
["SINAPI 89399","SINAPI",89399,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.53,27.63,null,null,0,0]
["SINAPI 89624","SINAPI",89624,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.04,19.75,null,null,0,0]
["SINAPI 89439","SINAPI",89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.69,14.55,null,null,0,0]
["SINAPI 103997","SINAPI",103997,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",38.61,39.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89615","SINAPI",89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",176.95,177.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89832","SINAPI",89832,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.26,45.86,null,null,0,0]
["SINAPI 104029","SINAPI",104029,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",72.650000000000006,73.34,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11710,\" \",$C11710)","v":"SINAPI 89721"},"SINAPI",89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.64,19.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89720","SINAPI",89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.3,17.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104024","SINAPI",104024,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.49,46.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89719","SINAPI",89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.62,16.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89781","SINAPI",89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",40.159999999999997,40.770000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89792","SINAPI",89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",200.06,201.26,null,null,0,0]
["SINAPI 89652","SINAPI",89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",14.05,14.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89653","SINAPI",89653,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.46,19.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89736","SINAPI",89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.94,11.4,null,null,0,0]
["SINAPI 89822","SINAPI",89822,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",28.2,28.6,null,null,0,0]
["SINAPI 104019","SINAPI",104019,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",49.68,50.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89703","SINAPI",89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",53.11,54.1,null,null,0,0]
["SINAPI 89633","SINAPI",89633,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",30.64,32.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89771","SINAPI",89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",64.7,64.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89767","SINAPI",89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.89,25.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89847","SINAPI",89847,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",272.06,273.64999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 89839","SINAPI",89839,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",184.27,184.94,null,null,0,0]
["SINAPI 89762","SINAPI",89762,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",48.08,48.72,null,null,0,0]
["SINAPI 104178","SINAPI",104178,"CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",21.72,22.07,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11838,\" \",$C11838)","v":"SINAPI 95695"},"SINAPI",95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",61.97,63.49,null,null,0,0]
["SINAPI 89520","SINAPI",89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",16.18,16.52,null,null,0,0]
["SINAPI 89590","SINAPI",89590,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",133.33000000000001,135.91999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89574","SINAPI",89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",150.25,151.68,null,null,0,0]
["SINAPI 104174","SINAPI",104174,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",183.33,185.08,null,null,0,0]
["SINAPI 89556","SINAPI",89556,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",39.49,39.96,null,null,0,0]
["SINAPI 89677","SINAPI",89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",79.06,80.790000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 89547","SINAPI",89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",22.72,23.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89512","SINAPI",89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",53.7,55.93,null,null,0,0]
["SINAPI 89559","SINAPI",89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",64.61,65.08,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11902,\" \",$C11902)","v":"SINAPI 89550"},"SINAPI",89550,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",39.880000000000003,40.229999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89704","SINAPI",89704,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",152.09,155.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102450","SINAPI",102450,"DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102254","SINAPI",102254,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2",835.42,846.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102260","SINAPI",102260,"DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINÉIS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA, PORTA E FERRAGENS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102247","SINAPI",102247,"PORTA/VIDRO PARA DIVISÓRIA (N2) - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 101912","SINAPI",101912,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",2199.5300000000002,2217.34,null,null,0,0]
["SINAPI 97433","SINAPI",97433,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",93.58,96.55,null,null,0.62960000000000005,0.61029999999999995]
["SINAPI 97481","SINAPI",97481,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",91.31,93.8,null,null,0.67279999999999995,0.65490000000000004]
["SINAPI 97452","SINAPI",97452,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",206.13,212.75,null,null,0.61890000000000001,0.59970000000000001]
["SINAPI 97527","SINAPI",97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",701.7,704.86,null,null,0.94279999999999997,0.9385]
["SINAPI 97482","SINAPI",97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",91.31,93.8,null,null,0.67279999999999995,0.65490000000000004]
["SINAPI 97522","SINAPI",97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",113.56,115.52,null,null,0.79020000000000001,0.77669999999999995]
["SINAPI 97490","SINAPI",97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",652.61,658.85,null,null,0.88360000000000005,0.87519999999999998]
["SINAPI 101937","SINAPI",101937,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",17729.419999999998,18611.009999999998,null,null,0.18909999999999999,0.18010000000000001]
["SINAPI 92698","SINAPI",92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",25.35,26.78,null,null,0.34,0.32190000000000002]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",196.29,199.9,null,null,0.78310000000000002,0.76890000000000003]
["SINAPI 92701","SINAPI",92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",39.5,41.95,null,null,0.2737,0.25769999999999998]
["SINAPI 92703","SINAPI",92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",62.76,66.75,null,null,0.25879999999999997,0.24329999999999999]
["SINAPI 92382","SINAPI",92382,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",63.45,67.510000000000005,null,null,0.25590000000000002,0.24060000000000001]
["SINAPI 97462","SINAPI",97462,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.53,34.82,null,null,0.52969999999999995,0.5101]
["SINAPI 97544","SINAPI",97544,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.77,60.07,null,null,0.31280000000000002,0.29570000000000002]
["SINAPI 97447","SINAPI",97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",248.51,253.41,null,null,0.76090000000000002,0.74619999999999997]
["SINAPI 92930","SINAPI",92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",63.04,66.25,null,null,0.40279999999999999,0.38319999999999999]
["SINAPI 92945","SINAPI",92945,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.41,49.27,null,null,0.53549999999999998,0.51529999999999998]
["SINAPI 92939","SINAPI",92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.61,35.270000000000003,null,null,0.41889999999999999,0.3992]
["SINAPI 92946","SINAPI",92946,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",64.400000000000006,66.400000000000006,null,null,0.63139999999999996,0.61229999999999996]
["SINAPI 92933","SINAPI",92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",82.39,85.94,null,null,0.49349999999999999,0.47310000000000002]
["SINAPI 92937","SINAPI",92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",162.41,166.98,null,null,0.66900000000000004,0.65069999999999995]
["SINAPI 101932","SINAPI",101932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",249.71,254.99,null,null,0.75139999999999996,0.73580000000000001]
["SINAPI 97543","SINAPI",97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",62.85,66.150000000000006,null,null,0.37930000000000003,0.3604]
["SINAPI 97508","SINAPI",97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",92.26,93.76,null,null,0.79410000000000003,0.78139999999999998]
["SINAPI 101929","SINAPI",101929,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",220.98,226.26,null,null,0.71909999999999996,0.70230000000000004]
["SINAPI 92658","SINAPI",92658,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.5,35.159999999999997,null,null,0.41699999999999998,0.39729999999999999]
["SINAPI 92374","SINAPI",92374,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",61.56,64.77,null,null,0.38840000000000002,0.36919999999999997]
["SINAPI 92349","SINAPI",92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",150.05000000000001,154.22999999999999,null,null,0.67149999999999999,0.65329999999999999]
["SINAPI 92657","SINAPI",92657,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",31.58,33.24,null,null,0.38159999999999999,0.36249999999999999]
["SINAPI 92371","SINAPI",92371,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",52.19,55.13,null,null,0.33989999999999998,0.32179999999999997]
["SINAPI 92377","SINAPI",92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",103.82,107.88,null,null,0.54020000000000001,0.51980000000000004]
["SINAPI 97536","SINAPI",97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",67.36,70.02,null,null,0.54259999999999997,0.52200000000000002]
["SINAPI 92653","SINAPI",92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",72.16,73.78,null,null,0.74209999999999998,0.7258]
["SINAPI 92365","SINAPI",92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",65.91,66.989999999999995,null,null,0.8125,0.7994]
["SINAPI 92367","SINAPI",92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",111.45,112.8,null,null,0.85980000000000001,0.84960000000000002]
["SINAPI 92360","SINAPI",92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",95.48,96.03,null,null,0.93279999999999996,0.9274]
["SINAPI 92362","SINAPI",92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",206.02,207.15,null,null,0.93659999999999999,0.93149999999999999]
["SINAPI 97552","SINAPI",97552,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",56.22,58.2,null,null,0.58089999999999997,0.56120000000000003]
["SINAPI 97493","SINAPI",97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",182.25,186.41,null,null,0.7258,0.70960000000000001]
["SINAPI 97534","SINAPI",97534,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",748.44,752.65,null,null,0.92769999999999997,0.92249999999999999]
["SINAPI 101935","SINAPI",101935,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",447.82,458.37,null,null,0.72399999999999998,0.70730000000000004]
["SINAPI 92639","SINAPI",92639,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",118.69,125.12,null,null,0.36780000000000002,0.34889999999999999]
["SINAPI 92685","SINAPI",92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",183.37,187.77,null,null,0.71599999999999997,0.69930000000000003]
["SINAPI 101928","SINAPI",101928,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",444.12,449.4,null,null,0.86019999999999996,0.85009999999999997]
["SINAPI 92902","SINAPI",92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",201.84,204.04,null,null,0.87029999999999996,0.8609]
["SINAPI 92895","SINAPI",92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",147.9,151.44999999999999,null,null,0.71779999999999999,0.70099999999999996]
["SINAPI 100823","SINAPI",100823,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100834","SINAPI",100834,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100827","SINAPI",100827,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100790","SINAPI",100790,"KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100816","SINAPI",100816,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100844","SINAPI",100844,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100800","SINAPI",100800,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",28.6,29.69,null,null,0.56540000000000001,0.54459999999999997]
["SINAPI 100794","SINAPI",100794,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",48.59,50.12,null,null,0.64290000000000003,0.62329999999999997]
["SINAPI 100839","SINAPI",100839,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103282","SINAPI",103282,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103253","SINAPI",103253,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",5561.99,5577.34,null,null,7.3000000000000001E-3,7.3000000000000001E-3]
["SINAPI 103263","SINAPI",103263,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",18085.580000000002,18119.38,null,null,1.6500000000000001E-2,1.6500000000000001E-2]
["SINAPI 103269","SINAPI",103269,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",7940.54,7964.61,null,null,5.8999999999999999E-3,5.8999999999999999E-3]
["SINAPI 103252","SINAPI",103252,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",3573.54,3588.25,null,null,1.1299999999999999E-2,1.1299999999999999E-2]
["SINAPI 103257","SINAPI",103257,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",5914.2,5936.77,null,null,8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3]
["SINAPI 103289","SINAPI",103289,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021","M",32.380000000000003,32.840000000000003,null,null,0.65069999999999995,0.64159999999999995]
["SINAPI 106045","SINAPI",106045,"COTOVELO EM COBRE, 45 GRAUS, DN 1 5/8\", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",145.99,151.02000000000001,null,null,0.59689999999999999,0.57699999999999996]
["SINAPI 106047","SINAPI",106047,"LUVA EM COBRE, DN 1 5/8\", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",77.95,81.3,null,null,0.49490000000000001,0.47449999999999998]
["SINAPI 106037","SINAPI",106037,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1 5/8\"\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,0]
["SINAPI 93108","SINAPI",93108,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",15.9,16.61,null,null,0.47299999999999998,0.45269999999999999]
["SINAPI 93062","SINAPI",93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",29.63,30.1,null,null,0.81030000000000002,0.79769999999999996]
["SINAPI 93104","SINAPI",93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.87,21.34,null,null,0.72740000000000005,0.71130000000000004]
["SINAPI 93110","SINAPI",93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.11,23.74,null,null,0.68020000000000003,0.66220000000000001]
["SINAPI 93111","SINAPI",93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.95,28.69,null,null,0.69120000000000004,0.6734]
["SINAPI 103876","SINAPI",103876,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",25.29,26.17,null,null,0.59630000000000005,0.57620000000000005]
["SINAPI 103810","SINAPI",103810,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.93,40.270000000000003,null,null,0.59489999999999998,0.57509999999999994]
["SINAPI 103880","SINAPI",103880,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",38.74,39.85,null,null,0.66749999999999998,0.64890000000000003]
["SINAPI 92326","SINAPI",92326,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.32,17.170000000000002,null,null,0.38850000000000001,0.36919999999999997]
["SINAPI 92327","SINAPI",92327,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.97,30.26,null,null,0.48020000000000002,0.4597]
["SINAPI 92328","SINAPI",92328,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",42.75,44.42,null,null,0.54530000000000001,0.52480000000000004]
["SINAPI 103816","SINAPI",103816,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30.76,31.65,null,null,0.6593,0.64080000000000004]
["SINAPI 103891","SINAPI",103891,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",57.08,58.15,null,null,0.78210000000000002,0.76770000000000005]
["SINAPI 103861","SINAPI",103861,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",95.66,97.02,null,null,0.83320000000000005,0.82150000000000001]
["SINAPI 93076","SINAPI",93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",24.7,25.65,null,null,0.55059999999999998,0.5302]
["SINAPI 93099","SINAPI",93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.66,29.95,null,null,0.47449999999999998,0.4541]
["SINAPI 93124","SINAPI",93124,"CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",98.43,99.4,null,null,0.88529999999999998,0.87670000000000003]
["SINAPI 93083","SINAPI",93083,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",480.05,480.6,null,null,0.98660000000000003,0.98550000000000004]
["SINAPI 93052","SINAPI",93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",553.72,554.04999999999995,null,null,0.99299999999999999,0.99250000000000005]
["SINAPI 103898","SINAPI",103898,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",618.39,619.6,null,null,0.97729999999999995,0.97540000000000004]
["SINAPI 92329","SINAPI",92329,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",10.6,11.18,null,null,0.37169999999999997,0.35239999999999999]
["SINAPI 103819","SINAPI",103819,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",25.37,26.9,null,null,0.29170000000000001,0.27510000000000001]
["SINAPI 103895","SINAPI",103895,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",27.88,29.09,null,null,0.49569999999999997,0.47510000000000002]
["SINAPI 92297","SINAPI",92297,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",71.31,72.14,null,null,0.86229999999999996,0.85240000000000005]
["SINAPI 103889","SINAPI",103889,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.24,22.31,null,null,0.4143,0.39439999999999997]
["SINAPI 93090","SINAPI",93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.11,22.82,null,null,0.62509999999999999,0.60560000000000003]
["SINAPI 93067","SINAPI",93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",79.27,80.099999999999994,null,null,0.87609999999999999,0.86699999999999999]
["SINAPI 103833","SINAPI",103833,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",54.02,57.09,null,null,0.33710000000000001,0.31900000000000001]
["SINAPI 103835","SINAPI",103835,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",70.2,71.81,null,null,0.7359,0.71940000000000004]
["SINAPI 92323","SINAPI",92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",68.739999999999995,70.88,null,null,0.48549999999999999,0.4708]
["SINAPI 97335","SINAPI",97335,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",86.39,86.63,null,null,0.9677,0.96499999999999997]
["SINAPI 92306","SINAPI",92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",67.400000000000006,68.260000000000005,null,null,0.8518,0.84099999999999997]
["SINAPI 103873","SINAPI",103873,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",160.81,163.72,null,null,0.4531,0.44500000000000001]
["SINAPI 103804","SINAPI",103804,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",92.56,94.26,null,null,0.78720000000000001,0.77300000000000002]
["SINAPI 97339","SINAPI",97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",214.33,214.95,null,null,0.96679999999999999,0.96399999999999997]
["SINAPI 103832","SINAPI",103832,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",29.68,31.47,null,null,0.29649999999999999,0.27960000000000002]
["SINAPI 103834","SINAPI",103834,"TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",77.84,82,null,null,0.3755,0.35649999999999998]
["SINAPI 105128","SINAPI",105128,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",113.45,116,null,null,0,0]
["SINAPI 98445","SINAPI",98445,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",111.92,117.17,null,null,0,0]
["SINAPI 98446","SINAPI",98446,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",146.15,153.72,null,null,0,0]
["SINAPI 105134","SINAPI",105134,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98458","SINAPI",98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2",93.63,97.52,null,null,0,0]
["SINAPI 98459","SINAPI",98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2",90.84,94.48,null,null,0.29389999999999999,0.28260000000000002]
["SINAPI 106058","SINAPI",106058,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106054","SINAPI",106054,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106067","SINAPI",106067,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106076","SINAPI",106076,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 30 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+22+5). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 101950","SINAPI",101950,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 101953","SINAPI",101953,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 96622","SINAPI",96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",180.11,187.9,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 104043","SINAPI",104043,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",8.66,8.9700000000000006,null,null,0.52659999999999996,0.50839999999999996]
["SINAPI 104049","SINAPI",104049,"ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",5.67,6.02,null,null,0,0]
["SINAPI 104033","SINAPI",104033,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",25.14,25.87,null,null,0.6169,0.59950000000000003]
["SINAPI 104065","SINAPI",104065,"CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",142.21,142.83000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104058","SINAPI",104058,"LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",7.7,8.25,null,null,0,0]
["SINAPI 104061","SINAPI",104061,"TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M",16.350000000000001,16.75,null,null,0.67889999999999995,0.66269999999999996]
["SINAPI 104075","SINAPI",104075,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 300 X 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",0,0]
["SINAPI 99818","SINAPI",99818,"LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",6.48,6.75,null,null,0,0]
["SINAPI 99817","SINAPI",99817,"LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",6.48,6.75,null,null,0,0]
["SINAPI 99802","SINAPI",99802,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2",0.69,0.75,null,null,0,0]
["SINAPI 99806","SINAPI",99806,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019","M2",1.1100000000000001,1.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101374","SINAPI",101374,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5262.24,5678.8,null,null,0,0]
["SINAPI 88241","SINAPI",88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.98,31.31,null,null,0,0]
["SINAPI 101378","SINAPI",101378,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5611.47,6029.03,null,null,0,0]
["SINAPI 88245","SINAPI",88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",35.47,38.58,null,null,0,0]
["SINAPI 88246","SINAPI",88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.72,23.34,null,null,0,0]
["SINAPI 90772","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.21,25.68,null,null,0,0]
["SINAPI 101386","SINAPI",101386,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5035.22,5451.78,null,null,0,0]
["SINAPI 101391","SINAPI",101391,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6345.21,6890.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101395","SINAPI",101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5228.54,5646.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101398","SINAPI",101398,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5172.74,5605.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101287","SINAPI",101287,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",97.81,109.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101290","SINAPI",101290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",38.69,43.28,null,null,0,0]
["SINAPI 95314","SINAPI",95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28999999999999998,0.33,null,null,0,0]
["SINAPI 95420","SINAPI",95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",129.51,144.88,null,null,0,0]
["SINAPI 95316","SINAPI",95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.73,0.82,null,null,0,0]
["SINAPI 95319","SINAPI",95319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,0.25,null,null,0,0]
["SINAPI 95322","SINAPI",95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101305","SINAPI",101305,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",67.41,75.41,null,null,0,0]
["SINAPI 101312","SINAPI",101312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",31.42,35.15,null,null,0,0]
["SINAPI 95334","SINAPI",95334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1,1.1200000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 95402","SINAPI",95402,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.67,1.87,null,null,0,0]
["SINAPI 101322","SINAPI",101322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",37.630000000000003,42.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95390","SINAPI",95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,0.11,null,null,0,0]
["SINAPI 95342","SINAPI",95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,0.28000000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 100295","SINAPI",100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.67,0.75,null,null,0,0]
["SINAPI 95343","SINAPI",95343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.4,0.45,null,null,0,0]
["SINAPI 101332","SINAPI",101332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",15.87,17.760000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95354","SINAPI",95354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 95355","SINAPI",95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101348","SINAPI",101348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",24.82,27.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101350","SINAPI",101350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",35.69,39.93,null,null,0,0]
["SINAPI 101352","SINAPI",101352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",27.71,30.99,null,null,0,0]
["SINAPI 95372","SINAPI",95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.38,0.42,null,null,0,0]
["SINAPI 95374","SINAPI",95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.38,0.42,null,null,0,0]
["SINAPI 95376","SINAPI",95376,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101369","SINAPI",101369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",39.65,44.36,null,null,0,0]
["SINAPI 95383","SINAPI",95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.31,0.35,null,null,0,0]
["SINAPI 100288","SINAPI",100288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101399","SINAPI",101399,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6427.15,6981.39,null,null,0,0]
["SINAPI 93567","SINAPI",93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",22878.19,25541.759999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 88270","SINAPI",88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",35.72,38.86,null,null,0,0]
["SINAPI 88272","SINAPI",88272,"MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.270000000000003,39.35,null,null,0,0]
["SINAPI 88275","SINAPI",88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",39.07,42.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101417","SINAPI",101417,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5693.48,6160.64,null,null,0,0]
["SINAPI 93558","SINAPI",93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6211.07,6767.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101422","SINAPI",101422,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5687.18,6181.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101427","SINAPI",101427,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5979.69,6508.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101431","SINAPI",101431,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6233.76,6792.55,null,null,0,0]
["SINAPI 101433","SINAPI",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7632.01,8356.74,null,null,0,0]
["SINAPI 88297","SINAPI",88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",33.83,36.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101441","SINAPI",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5227.76,5667.16,null,null,0,0]
["SINAPI 88308","SINAPI",88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",35.56,38.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88312","SINAPI",88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",37.369999999999997,40.479999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101452","SINAPI",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4994.46,5381.4,null,null,0,0]
["SINAPI 101454","SINAPI",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5690.74,6137.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101456","SINAPI",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7137.56,7931.15,null,null,0,0]
["SINAPI 88322","SINAPI",88322,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.72,31.84,null,null,0,0]
["SINAPI 99060","SINAPI",99060,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","UN",232.84,245.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105010","SINAPI",105010,"MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 86908","SINAPI",86908,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",455.34,456.21,null,null,0,0]
["SINAPI 86934","SINAPI",86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",452.06,457.27,null,null,8.9700000000000002E-2,8.8700000000000001E-2]
["SINAPI 100864","SINAPI",100864,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",469.05,474.49,null,null,0,0]
["SINAPI 100867","SINAPI",100867,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",247.66,251.29,null,null,0,0]
["SINAPI 86936","SINAPI",86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",628.91,632.64,null,null,0,0]
["SINAPI 86937","SINAPI",86937,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",291.23,295.81,null,null,0,0]
["SINAPI 86902","SINAPI",86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",359.16,362.89,null,null,0,0]
["SINAPI 86904","SINAPI",86904,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",175.74,177.37,null,null,0,0]
["SINAPI 95542","SINAPI",95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",80.36,81.569999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 100862","SINAPI",100862,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",42.49,44.31,null,null,0.47710000000000002,0.45750000000000002]
["SINAPI 86921","SINAPI",86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",939.9,948.38,null,null,0,0]
["SINAPI 86929","SINAPI",86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",399.87,404.17,null,null,0,0]
["SINAPI 86911","SINAPI",86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",83.36,83.8,null,null,0,0]
["SINAPI 86909","SINAPI",86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",123.6,124.23,null,null,0,0]
["SINAPI 86931","SINAPI",86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",624.49,628.47,null,null,0,0]
["SINAPI 101634","SINAPI",101634,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101636","SINAPI",101636,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",148.83000000000001,152.97999999999999,null,null,0.37409999999999999,0.3639]
["SINAPI 101659","SINAPI",101659,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",677.46,679.53,null,null,2.9499999999999998E-2,2.9399999999999999E-2]
["SINAPI 105924","SINAPI",105924,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025","UN",15.33,16.62,null,null,0,0]
["SINAPI 101633","SINAPI",101633,"SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",95.13,96.15,null,null,0.55120000000000002,0.5454]
["SINAPI 87795","SINAPI",87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",75.61,77.95,null,null,0,0]
["SINAPI 87832","SINAPI",87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",149.84,156.26,null,null,0,0]
["SINAPI 87824","SINAPI",87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",191.06,200.14,null,null,0,0]
["SINAPI 87803","SINAPI",87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",76.83,81.239999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 104230","SINAPI",104230,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",105.79,112.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104242","SINAPI",104242,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",72.5,76.56,null,null,0,0]
["SINAPI 87823","SINAPI",87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",162.91,174.65,null,null,0,0]
["SINAPI 104205","SINAPI",104205,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",93.08,97.99,null,null,8.7800000000000003E-2,8.3400000000000002E-2]
["SINAPI 104207","SINAPI",104207,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2",48.31,50.68,null,null,8.1299999999999997E-2,7.7499999999999999E-2]
["SINAPI 104211","SINAPI",104211,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",98.49,104.78,null,null,0.1062,9.98E-2]
["SINAPI 104225","SINAPI",104225,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",81.55,86.35,null,null,0,0]
["SINAPI 104245","SINAPI",104245,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",70.75,74.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 87797","SINAPI",87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",63.49,67.2,null,null,0,0]
["SINAPI 87779","SINAPI",87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",81.83,87,null,null,0,0]
["SINAPI 87821","SINAPI",87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",154.49,165.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104966","SINAPI",104966,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",50.77,53.97,null,null,0,0]
["SINAPI 87554","SINAPI",87554,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",27.95,29.63,null,null,0,0]
["SINAPI 104957","SINAPI",104957,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",46.05,48.9,null,null,0,0]
["SINAPI 87545","SINAPI",87545,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",33.76,35.950000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104958","SINAPI",104958,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",25.77,27.28,null,null,0,0]
["SINAPI 87530","SINAPI",87530,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",45.46,48.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104973","SINAPI",104973,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",33.880000000000003,36.08,null,null,0,0]
["SINAPI 103312","SINAPI",103312,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3\" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103305","SINAPI",103305,"INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO SEM ENCOSTO, EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, DIMENSÕES 49 CM X 157 CM X 34 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103311","SINAPI",103311,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103302","SINAPI",103302,"INSTALAÇÃO DE FLOREIRA CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 87841","SINAPI",87841,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",131.16999999999999,133.09,null,null,0,0]
["SINAPI 105185","SINAPI",105185,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2",203.78,206.8,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 105112","SINAPI",105112,"ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024","M",195.67,212.15,null,null,0,0]
["SINAPI 105111","SINAPI",105111,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024","UN",19363.36,20138.86,null,null,0.53190000000000004,0.51139999999999997]
["SINAPI 103946","SINAPI",103946,"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2",15.16,15.52,null,null,0,0]
["SINAPI 98514","SINAPI",98514,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98510","SINAPI",98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN",77.930000000000007,80.77,null,null,0,0]
["SINAPI 91597","SINAPI",91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024","KG",8.67,8.7100000000000009,null,null,9.5699999999999993E-2,9.5299999999999996E-2]
["SINAPI 100068","SINAPI",100068,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024","KG",8.8800000000000008,8.9700000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105815","SINAPI",105815,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-75. AF_12/2024","KG",0,0]
["SINAPI 103183","SINAPI",103183,"CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",762.08,773.15,null,null,0,0]
["SINAPI 99438","SINAPI",99438,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",653.85,657.26,null,null,0,0]
["SINAPI 105825","SINAPI",105825,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",8.09,8.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105827","SINAPI",105827,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",12.72,13.77,null,null,0,0]
["SINAPI 105819","SINAPI",105819,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",6.43,6.96,null,null,0,0]
["SINAPI 91515","SINAPI",91515,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",6.02,6.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104412","SINAPI",104412,"ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",3.84,4.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102577","SINAPI",102577,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM LAJES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 104725","SINAPI",104725,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104722","SINAPI",104722,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",187.81,191.44,null,null,8.9999999999999993E-3,8.8000000000000005E-3]
["SINAPI 96360","SINAPI",96360,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",123.17,125.29,null,null,1.9599999999999999E-2,1.9199999999999998E-2]
["SINAPI 103191","SINAPI",103191,"INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2397.3200000000002,2405.4,null,null,0.94730000000000003,0.94410000000000005]
["SINAPI 103197","SINAPI",103197,"INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103215","SINAPI",103215,"INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103198","SINAPI",103198,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103192","SINAPI",103192,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",2550.96,2559.04,null,null,0.95050000000000001,0.94750000000000001]
["SINAPI 103208","SINAPI",103208,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",1991.26,2001.99,null,null,0.92569999999999997,0.92079999999999995]
["SINAPI 95005","SINAPI",95005,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 94990","SINAPI",94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3",810.72,839.45,null,null,0,0]
["SINAPI 101169","SINAPI",101169,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2",117.32,119.81,null,null,4.7500000000000001E-2,4.65E-2]
["SINAPI 104438","SINAPI",104438,"EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104439","SINAPI",104439,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104430","SINAPI",104430,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104435","SINAPI",104435,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92398","SINAPI",92398,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2",77.94,79.22,null,null,1.1999999999999999E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 97116","SINAPI",97116,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",25.66,26.75,null,null,0,0]
["SINAPI 103905","SINAPI",103905,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",132.91,134.78,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103906","SINAPI",103906,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",163.09,165.58,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103915","SINAPI",103915,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",154.87,156.52000000000001,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103918","SINAPI",103918,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2",215.12,217.24,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101979","SINAPI",101979,"CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M",39.979999999999997,40.74,null,null,0.69930000000000003,0.68630000000000002]
["SINAPI 101965","SINAPI",101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",145.04,148.33000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104101","SINAPI",104101,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103616","SINAPI",103616,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103618","SINAPI",103618,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103619","SINAPI",103619,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 225 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103599","SINAPI",103599,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 280 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103610","SINAPI",103610,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 32 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103602","SINAPI",103602,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 400 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103648","SINAPI",103648,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 500 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103650","SINAPI",103650,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103651","SINAPI",103651,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 710 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103614","SINAPI",103614,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 90 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88411","SINAPI",88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",4.8099999999999996,4.99,null,null,0,0]
["SINAPI 96135","SINAPI",96135,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",38.909999999999997,41.12,null,null,0,0]
["SINAPI 96129","SINAPI",96129,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2",44.23,47.24,null,null,0,0]
["SINAPI 88428","SINAPI",88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2",34.979999999999997,36.6,null,null,0,0]
["SINAPI 95624","SINAPI",95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",26.59,28.29,null,null,0,0]
["SINAPI 88485","SINAPI",88485,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",4.54,4.8,null,null,0,0]
["SINAPI 104638","SINAPI",104638,"FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104642","SINAPI",104642,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",12.22,12.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102200","SINAPI",102200,"APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2",27.62,28.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102199","SINAPI",102199,"PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102229","SINAPI",102229,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",30.97,32.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102220","SINAPI",102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",19.78,20.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102222","SINAPI",102222,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102216","SINAPI",102216,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 100716","SINAPI",100716,"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2",25.41,25.82,null,null,0.78,0.76759999999999995]
["SINAPI 100758","SINAPI",100758,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",62.34,66.56,null,null,0,0]
["SINAPI 100743","SINAPI",100743,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",11.85,12.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100762","SINAPI",100762,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",62.14,66.36,null,null,0,0]
["SINAPI 100721","SINAPI",100721,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",30.44,32.08,null,null,0,0]
["SINAPI 100729","SINAPI",100729,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",22.52,22.72,null,null,0,0]
["SINAPI 100756","SINAPI",100756,"PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102506","SINAPI",102506,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",13.73,14.69,null,null,0,0]
["SINAPI 102510","SINAPI",102510,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",0,0]
["SINAPI 102519","SINAPI",102519,"PINTURA DE NÚMEROS E LETRAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ALTURA 100 MM, APLICADOR SPRAY E MOLDE PLÁSTICO. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102497","SINAPI",102497,"PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M",6.09,6.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102515","SINAPI",102515,"PINTURA DE SÍMBOLO \"IDOSO\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 98679","SINAPI",98679,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",42.17,44.06,null,null,5.4100000000000002E-2,5.1700000000000003E-2]
["SINAPI 101734","SINAPI",101734,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",381.52,384.58,null,null,0,0]
["SINAPI 98675","SINAPI",98675,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM PLÁSTICO, PARA RECEBER REVESTIMENTO TEXTIL. AF_09/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101726","SINAPI",101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2",207.51,216.78,null,null,0,0]
["SINAPI 101729","SINAPI",101729,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2",197.85,199.46,null,null,0,0]
["SINAPI 101727","SINAPI",101727,"PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2",181.44,182.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101738","SINAPI",101738,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M",33.44,34.909999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 100604","SINAPI",100604,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",789.17,812.36,null,null,6.0499999999999998E-2,5.8799999999999998E-2]
["SINAPI 100608","SINAPI",100608,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1195.21,1237.75,null,null,0.04,3.8699999999999998E-2]
["SINAPI 100612","SINAPI",100612,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1219.8800000000001,1263.06,null,null,3.9300000000000002E-2,3.7999999999999999E-2]
["SINAPI 100615","SINAPI",100615,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1269.1500000000001,1313.61,null,null,3.7999999999999999E-2,3.6700000000000003E-2]
["SINAPI 100591","SINAPI",100591,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",896.98,922.23,null,null,5.4199999999999998E-2,5.2699999999999997E-2]
["SINAPI 100598","SINAPI",100598,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1428.57,1477.85,null,null,3.9300000000000002E-2,3.7999999999999999E-2]
["SINAPI 100601","SINAPI",100601,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",912.98,943.56,null,null,5.1999999999999998E-2,5.0299999999999997E-2]
["SINAPI 105977","SINAPI",105977,"CORDOALHA DE ACO 9,5 (3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO A E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","M",0,0]
["SINAPI 100623","SINAPI",100623,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",2247.1,2261.52,null,null,0.75839999999999996,0.75360000000000005]
["SINAPI 105962","SINAPI",105962,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105958","SINAPI",105958,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",1878.91,1889.42,null,null,0.63139999999999996,0.62780000000000002]
["SINAPI 105953","SINAPI",105953,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",1710.93,1724.32,null,null,0.73550000000000004,0.7298]
["SINAPI 99243","SINAPI",99243,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",1795.96,1893.15,null,null,0,0]
["SINAPI 99240","SINAPI",99240,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M",894.66,899.81,null,null,0.88619999999999999,0.88109999999999999]
["SINAPI 97993","SINAPI",97993,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",2295.8000000000002,2416.06,null,null,0,0]
["SINAPI 99247","SINAPI",99247,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M",2255.83,2373.4299999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 99277","SINAPI",99277,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M",2533.61,2665.82,null,null,0,0]
["SINAPI 99299","SINAPI",99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",3673.1,3865.17,null,null,0,0]
["SINAPI 99311","SINAPI",99311,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M",4238.47,4460.24,null,null,0,0]
["SINAPI 99327","SINAPI",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",4755.5600000000004,5004.68,null,null,0,0]
["SINAPI 97997","SINAPI",97997,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M",1758.33,1847.06,null,null,0,0]
["SINAPI 98035","SINAPI",98035,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M",3804.7,3997.62,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14206,\" \",$C14206)","v":"SINAPI 98025"},"SINAPI",98025,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M",3223.75,3387.07,null,null,0,0]
["SINAPI 98049","SINAPI",98049,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M",4923.51,5173.7299999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 99285","SINAPI",99285,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN",1528.9,1564.39,null,null,0.46410000000000001,0.45350000000000001]
["SINAPI 97988","SINAPI",97988,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3257.47,3403.84,null,null,1.2200000000000001E-2,1.17E-2]
["SINAPI 99256","SINAPI",99256,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6136.67,6396.24,null,null,1.54E-2,1.47E-2]
["SINAPI 99326","SINAPI",99326,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",8682.01,9030.06,null,null,1.67E-2,1.6E-2]
["SINAPI 99287","SINAPI",99287,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",9981.19,10377.719999999999,null,null,1.7000000000000001E-2,1.6400000000000001E-2]
["SINAPI 99313","SINAPI",99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",16387.96,17012.77,null,null,1.8100000000000002E-2,1.7399999999999999E-2]
["SINAPI 98018","SINAPI",98018,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",9063.76,9435.69,null,null,1.5900000000000001E-2,1.5299999999999999E-2]
["SINAPI 97994","SINAPI",97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2803.49,2927.53,null,null,1.14E-2,1.09E-2]
["SINAPI 98032","SINAPI",98032,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",10199.02,10596.98,null,null,1.66E-2,1.6E-2]
["SINAPI 98040","SINAPI",98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",13281.82,13788.66,null,null,1.72E-2,1.66E-2]
["SINAPI 98042","SINAPI",98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",14803.54,15364.78,null,null,1.7399999999999999E-2,1.6799999999999999E-2]
["SINAPI 97951","SINAPI",97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",3252.07,3376.25,null,null,0.19,0.183]
["SINAPI 99318","SINAPI",99318,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",373.12,375.35,null,null,0.88700000000000001,0.88170000000000004]
["SINAPI 99268","SINAPI",99268,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",564.76,576.44000000000005,null,null,0.59719999999999995,0.58509999999999995]
["SINAPI 101798","SINAPI",101798,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",454.09,459.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102475","SINAPI",102475,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",582.37,592.84,null,null,0,0]
["SINAPI 102482","SINAPI",102482,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",589.15,597.13,null,null,0,0]
["SINAPI 102478","SINAPI",102478,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",679.98,688.98,null,null,0,0]
["SINAPI 102473","SINAPI",102473,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",498.4,507.96,null,null,0,0]
["SINAPI 104833","SINAPI",104833,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIAS NATURAL MÉDIA: RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO (ARCI/ARCO) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 104832","SINAPI",104832,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO EM MASSA SECA 1:3,4:3,5 (CIMENTO:AREIA RECICLADA:BRITA 1 RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103767","SINAPI",103767,"PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA FIXADA NO PISO, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103780","SINAPI",103780,"PISO ASFÁLTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97097","SINAPI",97097,"ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2",35.89,36.159999999999997,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 103053","SINAPI",103053,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-246. AF_09/2021","KG",0,0]
["SINAPI 97082","SINAPI",97082,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3",80.930000000000007,87.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103079","SINAPI",103079,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",281.85000000000002,285.48,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103062","SINAPI",103062,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103061","SINAPI",103061,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 97098","SINAPI",97098,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103056","SINAPI",103056,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 90467","SINAPI",90467,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M",28.22,30.37,null,null,0,0]
["SINAPI 91190","SINAPI",91190,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023","UN",12.59,13.43,null,null,0,0]
["SINAPI 91182","SINAPI",91182,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M",30.16,32.56,null,null,2.8199999999999999E-2,2.6100000000000002E-2]
["SINAPI 91179","SINAPI",91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",20.170000000000002,21.19,null,null,0,0]
["SINAPI 91173","SINAPI",91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M",4.6900000000000004,4.97,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14462,\" \",$C14462)","v":"SINAPI 104772"},"SINAPI",104772,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",3.21,3.49,null,null,0,0]
["SINAPI 104767","SINAPI",104767,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN",0.79,0.86,null,null,0,0]
["SINAPI 104778","SINAPI",104778,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN",11.21,12.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104782","SINAPI",104782,"PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",54.42,55.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90454","SINAPI",90454,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",7.18,7.59,null,null,0,0]
["SINAPI 104780","SINAPI",104780,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",7.2,7.83,null,null,0,0]
["SINAPI 90460","SINAPI",90460,"SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",27.64,28.6,null,null,0.29089999999999999,0.28110000000000002]
["SINAPI 104765","SINAPI",104765,"SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M",19.29,20.420000000000002,null,null,0.1457,0.1376]
["SINAPI 104388","SINAPI",104388,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101870","SINAPI",101870,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",48.28,51.65,null,null,2.7000000000000001E-3,2.5000000000000001E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B14526,\" \",$C14526)","v":"SINAPI 101861"},"SINAPI",101861,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",40.71,43.46,null,null,1.6999999999999999E-3,1.6000000000000001E-3]
["SINAPI 104386","SINAPI",104386,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101849","SINAPI",101849,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",135.94999999999999,137.31,null,null,6.7199999999999996E-2,6.6600000000000006E-2]
["SINAPI 101846","SINAPI",101846,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",137.9,138.94999999999999,null,null,5.3699999999999998E-2,5.33E-2]
["SINAPI 101831","SINAPI",101831,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",333.52,346,null,null,4.3E-3,4.1999999999999997E-3]
["SINAPI 101833","SINAPI",101833,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",295.27,307.75,null,null,4.8999999999999998E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101824","SINAPI",101824,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",222.35,234.83,null,null,6.4999999999999997E-3,6.1999999999999998E-3]
["SINAPI 102099","SINAPI",102099,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 92998","SINAPI",92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",203.96,205.11,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14590,\" \",$C14590)","v":"SINAPI 103491"},"SINAPI",103491,"CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3",642.85,672.35,null,null,0,0]
["SINAPI 93020","SINAPI",93020,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",42.24,44.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103487","SINAPI",103487,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 93017","SINAPI",93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",76.83,79.22,null,null,0,0]
["SINAPI 93016","SINAPI",93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",50.3,52.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100553","SINAPI",100553,"CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",32.159999999999997,32.64,null,null,0,0]
["SINAPI 98288","SINAPI",98288,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",2.69,2.77,null,null,0,0]
["SINAPI 98263","SINAPI",98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",5.35,5.65,null,null,0,0]
["SINAPI 98265","SINAPI",98265,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",7.14,7.46,null,null,0,0]
["SINAPI 98267","SINAPI",98267,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",12.91,13.32,null,null,0,0]
["SINAPI 98278","SINAPI",98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",25.44,25.69,null,null,0,0]
["SINAPI 98402","SINAPI",98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",29.23,29.75,null,null,0,0]
["SINAPI 98302","SINAPI",98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",1115.49,1144.54,null,null,0,0]
["SINAPI 100562","SINAPI",100562,"QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",240.51,243.76,null,null,0.78820000000000001,0.77769999999999995]
["SINAPI 106086","SINAPI",106086,"RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19\", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",0,0]
["SINAPI 103403","SINAPI",103403,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",40.24,43.38,null,null,0,0]
["SINAPI 103408","SINAPI",103408,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",70.430000000000007,75.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103415","SINAPI",103415,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",49.19,53.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103421","SINAPI",103421,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",125.22,134.97999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103413","SINAPI",103413,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",28.16,30.36,null,null,0,0]
["SINAPI 103436","SINAPI",103436,"COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",2339.14,2342.62,null,null,0.98089999999999999,0.97940000000000005]
["SINAPI 103485","SINAPI",103485,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103471","SINAPI",103471,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103463","SINAPI",103463,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103460","SINAPI",103460,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103447","SINAPI",103447,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103455","SINAPI",103455,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103427","SINAPI",103427,"LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",41.25,42.35,null,null,0.65869999999999995,0.64159999999999995]
["SINAPI 104805","SINAPI",104805,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103379","SINAPI",103379,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",446.65,446.85,null,null,0.99419999999999997,0.99370000000000003]
["SINAPI 103384","SINAPI",103384,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103375","SINAPI",103375,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103437","SINAPI",103437,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",189.14,191.34,null,null,0.85109999999999997,0.84130000000000005]
["SINAPI 106128","SINAPI",106128,"REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025","M3",159.69999999999999,166.8,null,null,0,0]
["SINAPI 106123","SINAPI",106123,"REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025","M3",160.22999999999999,167.36,null,null,0,0]
["SINAPI 87265","SINAPI",87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",63.36,65.61,null,null,0,0]
["SINAPI 87275","SINAPI",87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",80.38,83.95,null,null,0,0]
["SINAPI 104616","SINAPI",104616,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",369.46,373.63,null,null,0,0]
["SINAPI 104603","SINAPI",104603,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",56.79,58.04,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14846,\" \",$C14846)","v":"SINAPI 87256"},"SINAPI",87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",76.03,78.2,null,null,0,0]
["SINAPI 104593","SINAPI",104593,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",94.22,97.74,null,null,0,0]
["SINAPI 88649","SINAPI",88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M",9.18,9.49,null,null,0,0]
["SINAPI 103756","SINAPI",103756,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103734","SINAPI",103734,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS SOBRE ASFALTO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103750","SINAPI",103750,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TRIPLA ONDA SIMPLES, SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103698","SINAPI",103698,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103703","SINAPI",103703,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103710","SINAPI",103710,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 14,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14910,\" \",$C14910)","v":"SINAPI 103721"},"SINAPI",103721,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103705","SINAPI",103705,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 9,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103730","SINAPI",103730,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 4,9 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103692","SINAPI",103692,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103691","SINAPI",103691,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 96982","SINAPI",96982,"CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96974","SINAPI",96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",99.94,102.91,null,null,6.2600000000000003E-2,6.08E-2]
["SINAPI 96978","SINAPI",96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",80.08,80.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104746","SINAPI",104746,"MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",30.02,31.09,null,null,0.55930000000000002,0.54]
["SINAPI 104826","SINAPI",104826,"INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE INALOTERAPIA DE PAREDE PARA REDE DE GÁS COMPRIMIDO, COM 3 PONTOS DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APROX. 40 CM, INCLUI VÁLVULA DE IMPACTO E CONEXÕES EM LATÃO, COMPLETO. AF_11/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104994","SINAPI",104994,"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95674","SINAPI",95674,"HIDRÔMETRO DN 1/2\", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",145.76,148.13999999999999,null,null,0.81010000000000004,0.79710000000000003]
["SINAPI 95653","SINAPI",95653,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1409.76,1427.68,null,null,0,0]
["SINAPI 95658","SINAPI",95658,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",708.13,730.79,null,null,0,0]
["SINAPI 95666","SINAPI",95666,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",762.92,787.08,null,null,0,0]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1393.72,1434.28,null,null,0,0]
["SINAPI 95646","SINAPI",95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",677.8,702.56,null,null,0,0]
["SINAPI 95635","SINAPI",95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",225.6,233.82,null,null,0,0]
["SINAPI 98749","SINAPI",98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M",97.37,102.46,null,null,0,0]
["SINAPI 98535","SINAPI",98535,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN",780.25,823.26,null,null,0.1426,0.13519999999999999]
["SINAPI 98527","SINAPI",98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",240.91,254.56,null,null,0,0]
["SINAPI 94220","SINAPI",94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",56.55,58.46,null,null,0,0]
["SINAPI 94451","SINAPI",94451,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",83.62,83.97,null,null,0,0]
["SINAPI 100329","SINAPI",100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",22.33,23.63,null,null,0,0]
["SINAPI 94445","SINAPI",94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",65.14,66.69,null,null,0,0]
["SINAPI 94442","SINAPI",94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",45.56,46.54,null,null,0,0]
["SINAPI 94444","SINAPI",94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",528.69000000000005,529.66999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 102106","SINAPI",102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",24936.91,24991.22,null,null,0.9728,0.97070000000000001]
["SINAPI 102102","SINAPI",102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",11384.69,11434.34,null,null,0.94679999999999997,0.94269999999999998]
["SINAPI 105424","SINAPI",105424,"CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105451","SINAPI",105451,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105420","SINAPI",105420,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105418","SINAPI",105418,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105438","SINAPI",105438,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105485","SINAPI",105485,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105496","SINAPI",105496,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105417","SINAPI",105417,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105470","SINAPI",105470,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105465","SINAPI",105465,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105429","SINAPI",105429,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 6 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105484","SINAPI",105484,"CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105459","SINAPI",105459,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105469","SINAPI",105469,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105422","SINAPI",105422,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105511","SINAPI",105511,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 250 HP E BALSA DE 200 A 600 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 105514","SINAPI",105514,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 600 HP E BALSA DE 1.500 A 2.000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 100201","SINAPI",100201,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",1.03,1.1200000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100286","SINAPI",100286,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",17.8,19.21,null,null,0,0]
["SINAPI 100200","SINAPI",100200,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.52,0.56000000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 100228","SINAPI",100228,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",0.36,0.37,null,null,0.5,0.48649999999999999]
["SINAPI 100278","SINAPI",100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",51.93,56.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100208","SINAPI",100208,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",25.18,27.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100273","SINAPI",100273,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",4.24,4.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100250","SINAPI",100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",5.76,6.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100243","SINAPI",100243,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.1500000000000004,4.4800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 100248","SINAPI",100248,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",17.05,18.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",7.06,7.62,null,null,0,0]
["SINAPI 100233","SINAPI",100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.23,0.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100229","SINAPI",100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.01,0.02,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",2.15,2.3199999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100986","SINAPI",100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.34,9.49,null,null,0.3362,0.33090000000000003]
["SINAPI 101002","SINAPI",101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.22,6.32,null,null,0.33600000000000002,0.33069999999999999]
["SINAPI 100987","SINAPI",100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.46,10.6,null,null,0,0]
["SINAPI 101003","SINAPI",101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.95,7.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100988","SINAPI",100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",11.04,11.18,null,null,0,0]
["SINAPI 101004","SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.35,7.45,null,null,0,0]
["SINAPI 100985","SINAPI",100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.88,8.06,null,null,0.36680000000000001,0.35859999999999997]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.26,5.38,null,null,0.36499999999999999,0.3569]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.63,5.7,null,null,0.32679999999999998,0.32279999999999998]
["SINAPI 101007","SINAPI",101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",5.58,5.67,null,null,0.28849999999999998,0.28399999999999997]
["SINAPI 100982","SINAPI",100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.3000000000000007,9.4600000000000009,null,null,0.23760000000000001,0.2336]
["SINAPI 100998","SINAPI",100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.21,6.32,null,null,0.23669999999999999,0.2326]
["SINAPI 100983","SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.15,9.2899999999999991,null,null,0,0]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.12,6.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100984","SINAPI",100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.93,9.07,null,null,0,0]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.96,6.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100981","SINAPI",100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.81,10.029999999999999,null,null,0.2467,0.24129999999999999]
["SINAPI 100997","SINAPI",100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.54,6.7,null,null,0.2462,0.24030000000000001]
["SINAPI 101010","SINAPI",101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.11,28.57,null,null,0.33439999999999998,0.32900000000000001]
["SINAPI 101009","SINAPI",101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",44.64,45.36,null,null,0.3347,0.32940000000000003]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.21,7.33,null,null,0.24829999999999999,0.2442]
["SINAPI 100994","SINAPI",100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.79,4.88,null,null,0.24840000000000001,0.24390000000000001]
["SINAPI 100974","SINAPI",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.08,9.24,null,null,0.24340000000000001,0.2392]
["SINAPI 100990","SINAPI",100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.06,6.17,null,null,0.24260000000000001,0.2382]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.77,6.87,null,null,0,0]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.53,4.5999999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 100975","SINAPI",100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.93,9.07,null,null,0,0]
["SINAPI 100991","SINAPI",100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.98,6.07,null,null,0,0]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.39,6.49,null,null,0,0]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.25,4.3099999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 100976","SINAPI",100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.7200000000000006,8.85,null,null,0,0]
["SINAPI 100992","SINAPI",100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.81,5.9,null,null,0,0]
["SINAPI 100977","SINAPI",100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.09,8.27,null,null,0.2571,0.2515]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.39,5.51,null,null,0.25600000000000001,0.2505]
["SINAPI 100973","SINAPI",100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.58,9.7899999999999991,null,null,0.25259999999999999,0.2472]
["SINAPI 100989","SINAPI",100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.37,6.53,null,null,0.25269999999999998,0.24660000000000001]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.559999999999999,20.12,null,null,0.26740000000000003,0.25990000000000002]
["SINAPI 101468","SINAPI",101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.89,18.399999999999999,null,null,0.26719999999999999,0.25979999999999998]
["SINAPI 101014","SINAPI",101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",44.69,45.97,null,null,0.26740000000000003,0.26]
["SINAPI 101015","SINAPI",101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",36.71,37.770000000000003,null,null,0.26750000000000002,0.26]
["SINAPI 101463","SINAPI",101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",48.93,50.34,null,null,0.26750000000000002,0.26]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.58,38.65,null,null,0.26740000000000003,0.26]
["SINAPI 101465","SINAPI",101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.72,29.55,null,null,0.26740000000000003,0.25990000000000002]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",23.37,24.04,null,null,0.26740000000000003,0.26]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",48.78,50.18,null,null,0.26729999999999998,0.25990000000000002]
["SINAPI 101477","SINAPI",101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",14.16,14.58,null,null,0.26690000000000003,0.25929999999999997]
["SINAPI 101478","SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",12.05,12.4,null,null,0.26719999999999999,0.25969999999999999]
["SINAPI 101017","SINAPI",101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",32.21,33.15,null,null,0.2676,0.26]
["SINAPI 101018","SINAPI",101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",26.47,27.23,null,null,0.26750000000000002,0.26]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",40.04,41.19,null,null,0.26750000000000002,0.26]
["SINAPI 101470","SINAPI",101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",31.77,32.700000000000003,null,null,0.26750000000000002,0.25990000000000002]
["SINAPI 101471","SINAPI",101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.27,28.05,null,null,0.26769999999999999,0.26019999999999999]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",21.22,21.83,null,null,0.26719999999999999,0.25969999999999999]
["SINAPI 101473","SINAPI",101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",30.55,31.43,null,null,0.26740000000000003,0.25990000000000002]
["SINAPI 101474","SINAPI",101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",21.86,22.49,null,null,0.26719999999999999,0.25969999999999999]
["SINAPI 101475","SINAPI",101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.39,19.940000000000001,null,null,0.26769999999999999,0.26029999999999998]
["SINAPI 101476","SINAPI",101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.28,17.79,null,null,0.26790000000000003,0.26029999999999998]
["SINAPI 101016","SINAPI",101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",42.49,43.73,null,null,0.2676,0.26]
["SINAPI 101487","SINAPI",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",105.26,108.3,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",91.08,93.71,null,null,0.2676,0.2601]
[{"$f":"CONCATENATE($B15358,\" \",$C15358)","v":"SINAPI 101480"},"SINAPI",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",71.59,73.66,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101481","SINAPI",101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",51.71,53.22,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101482","SINAPI",101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",38.65,39.770000000000003,null,null,0.26750000000000002,0.26]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",40.11,41.28,null,null,0.26750000000000002,0.25990000000000002]
["SINAPI 101484","SINAPI",101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",207.89,213.9,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101485","SINAPI",101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",159.59,164.19,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101486","SINAPI",101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",143.76,147.9,null,null,0.2676,0.2601]
["SINAPI 101006","SINAPI",101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",21.3,21.57,null,null,0.32769999999999999,0.3236]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",19.27,19.57,null,null,0.28849999999999998,0.28410000000000002]
["SINAPI 102568","SINAPI",102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",315.3,327.24,null,null,0.2185,0.21049999999999999]
["SINAPI 101479","SINAPI",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",185.09,192.09,null,null,0.2185,0.21049999999999999]
["SINAPI 101019","SINAPI",101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",635.28,659.33,null,null,0.2185,0.21049999999999999]
["SINAPI 100938","SINAPI",100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.68,7.8,null,null,0.32940000000000003,0.32440000000000002]
["SINAPI 100942","SINAPI",100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.13,5.2,null,null,0.32940000000000003,0.32500000000000001]
["SINAPI 93588","SINAPI",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.22,3.27,null,null,0.32919999999999999,0.32419999999999999]
["SINAPI 93594","SINAPI",93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.15,2.1800000000000002,null,null,0.3256,0.3211]
["SINAPI 93589","SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.76,2.8,null,null,0.32969999999999999,0.32500000000000001]
["SINAPI 93595","SINAPI",93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.86,1.89,null,null,0.32800000000000001,0.32279999999999998]
["SINAPI 93590","SINAPI",93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.01,1.02,null,null,0.32669999999999999,0.32350000000000001]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.68,0.68,null,null,0.30880000000000002,0.30880000000000002]
["SINAPI 95875","SINAPI",95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.5499999999999998,2.59,null,null,0.32550000000000001,0.32050000000000001]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.71,1.74,null,null,0.32750000000000001,0.32179999999999997]
["SINAPI 100943","SINAPI",100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.37,4.43,null,null,0,0]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.58,6.66,null,null,0,0]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.75,2.79,null,null,0,0]
["SINAPI 93597","SINAPI",93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.83,1.85,null,null,0,0]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.38,2.41,null,null,0,0]
["SINAPI 93598","SINAPI",93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.58,1.59,null,null,0,0]
["SINAPI 93593","SINAPI",93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.87,0.88,null,null,0,0]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.57999999999999996,0.59,null,null,0,0]
["SINAPI 95876","SINAPI",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.16,2.1800000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95879","SINAPI",95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.46,1.48,null,null,0,0]
["SINAPI 100940","SINAPI",100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.6,5.66,null,null,0,0]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.74,3.79,null,null,0,0]
["SINAPI 95425","SINAPI",95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.33,2.36,null,null,0,0]
["SINAPI 95428","SINAPI",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.57,1.58,null,null,0,0]
["SINAPI 95426","SINAPI",95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.0099999999999998,2.04,null,null,0,0]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.36,1.37,null,null,0,0]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.75,0.76,null,null,0,0]
["SINAPI 95430","SINAPI",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.47,0.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95877","SINAPI",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.84,1.87,null,null,0,0]
["SINAPI 95880","SINAPI",95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.24,1.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",9.31,9.51,null,null,0.3609,0.3533]
["SINAPI 100941","SINAPI",100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.2,6.33,null,null,0.35970000000000002,0.3523]
["SINAPI 97912","SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.9,3.98,null,null,0.36149999999999999,0.3543]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.6,2.66,null,null,0.35770000000000002,0.34960000000000002]
["SINAPI 97913","SINAPI",97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.39,3.46,null,null,0.3599,0.35260000000000002]
["SINAPI 97917","SINAPI",97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.2400000000000002,2.29,null,null,0.36159999999999998,0.35370000000000001]
["SINAPI 97915","SINAPI",97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.25,1.26,null,null,0.35199999999999998,0.34920000000000001]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.82,0.83,null,null,0.34150000000000003,0.33729999999999999]
["SINAPI 97914","SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.1,3.16,null,null,0.35809999999999997,0.3513]
["SINAPI 97918","SINAPI",97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.0699999999999998,2.11,null,null,0.35749999999999998,0.35070000000000001]
["SINAPI 100949","SINAPI",100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.96,7.09,null,null,0.32179999999999997,0.31590000000000001]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.92,2.98,null,null,0.32190000000000002,0.31540000000000001]
["SINAPI 100946","SINAPI",100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.52,2.57,null,null,0.32140000000000002,0.31519999999999998]
["SINAPI 100948","SINAPI",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.92,0.94,null,null,0.31519999999999998,0.3085]
["SINAPI 100947","SINAPI",100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.33,2.37,null,null,0.31759999999999999,0.31219999999999998]
["SINAPI 100954","SINAPI",100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",8.81,8.9499999999999993,null,null,0.3337,0.32850000000000001]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.71,3.76,null,null,0.33150000000000002,0.3271]
["SINAPI 100951","SINAPI",100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.19,3.25,null,null,0.33229999999999998,0.32619999999999999]
["SINAPI 100953","SINAPI",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.1599999999999999,1.19,null,null,0.3276,0.31929999999999997]
["SINAPI 100952","SINAPI",100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.95,2.99,null,null,0.3322,0.32779999999999998]
["SINAPI 100964","SINAPI",100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.9700000000000006,9.09,null,null,0.32779999999999998,0.32340000000000002]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.74,3.78,null,null,0.32619999999999999,0.32279999999999998]
[{"$f":"CONCATENATE($B15422,\" \",$C15422)","v":"SINAPI 100961"},"SINAPI",100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.24,3.28,null,null,0.3241,0.3201]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.17,1.18,null,null,0.32479999999999998,0.32200000000000001]
["SINAPI 100962","SINAPI",100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.95,3,null,null,0.32879999999999998,0.32329999999999998]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",12.08,12.27,null,null,0.28889999999999999,0.28439999999999999]
["SINAPI 100955","SINAPI",100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.0599999999999996,5.14,null,null,0.28849999999999998,0.28399999999999997]
["SINAPI 100956","SINAPI",100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.3899999999999997,4.46,null,null,0.2893,0.2848]
["SINAPI 100958","SINAPI",100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.62,1.63,null,null,0.28399999999999997,0.28220000000000001]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.0199999999999996,4.09,null,null,0.28860000000000002,0.28360000000000002]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.35,2.39,null,null,2.5499999999999998E-2,2.5100000000000001E-2]
["SINAPI 100970","SINAPI",100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2,2.0299999999999998,null,null,2.5000000000000001E-2,2.46E-2]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.75,0.76,null,null,1.3299999999999999E-2,1.32E-2]
["SINAPI 102332","SINAPI",102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.86,1.89,null,null,2.69E-2,2.6499999999999999E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.79,1.8,null,null,2.7900000000000001E-2,2.7799999999999998E-2]
["SINAPI 100966","SINAPI",100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.54,1.55,null,null,1.95E-2,1.9400000000000001E-2]
["SINAPI 102331","SINAPI",102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.56000000000000005,0.56999999999999995,null,null,1.7899999999999999E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.43,1.44,null,null,2.1000000000000001E-2,2.0799999999999999E-2]
["SINAPI 97804","SINAPI",97804,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104378","SINAPI",104378,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104379","SINAPI",104379,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104389","SINAPI",104389,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97801","SINAPI",97801,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104377","SINAPI",104377,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104376","SINAPI",104376,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97808","SINAPI",97808,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104381","SINAPI",104381,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104380","SINAPI",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103138","SINAPI",103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",41.99,43.63,null,null,0.29720000000000002,0.28599999999999998]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",410.67,431.4,null,null,0.22919999999999999,0.21820000000000001]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",489.78,514.61,null,null,0.22800000000000001,0.217]
["SINAPI 103139","SINAPI",103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",55.45,57.79,null,null,0.27900000000000003,0.26769999999999999]
["SINAPI 103140","SINAPI",103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",68.900000000000006,71.930000000000007,null,null,0.2676,0.25640000000000002]
["SINAPI 103141","SINAPI",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",107.64,112.69,null,null,0.251,0.23980000000000001]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",121.1,126.85,null,null,0.2477,0.23649999999999999]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",159.86000000000001,167.6,null,null,0.2414,0.2303]
["SINAPI 103144","SINAPI",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",173.3,181.74,null,null,0.2399,0.22869999999999999]
["SINAPI 103145","SINAPI",103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",212.06,222.5,null,null,0.23649999999999999,0.22539999999999999]
["SINAPI 103146","SINAPI",103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",225.5,236.65,null,null,0.2356,0.22450000000000001]
["SINAPI 103147","SINAPI",103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",252.42,264.97000000000003,null,null,0.2341,0.223]
["SINAPI 103148","SINAPI",103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",304.62,319.86,null,null,0.2319,0.22090000000000001]
["SINAPI 103137","SINAPI",103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",36.6,37.979999999999997,null,null,0.3085,0.29730000000000001]
["SINAPI 103149","SINAPI",103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",331.54,348.18,null,null,0.2311,0.22]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",383.7,403.04,null,null,0.2298,0.21870000000000001]
["SINAPI 103106","SINAPI",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",64.790000000000006,67.61,null,null,0.27060000000000001,0.25929999999999997]
["SINAPI 103119","SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",802.16,843.15,null,null,0.22539999999999999,0.2145]
["SINAPI 103120","SINAPI",103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",960.39,1009.58,null,null,0.2248,0.21379999999999999]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",91.7,95.92,null,null,0.25619999999999998,0.24490000000000001]
["SINAPI 103108","SINAPI",103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",118.61,124.22,null,null,0.24829999999999999,0.23710000000000001]
["SINAPI 103109","SINAPI",103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",196.1,205.73,null,null,0.23769999999999999,0.2266]
["SINAPI 103110","SINAPI",103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",223.02,234.03,null,null,0.23580000000000001,0.22470000000000001]
["SINAPI 103111","SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",300.52,315.52999999999997,null,null,0.2321,0.221]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",327.43,343.85,null,null,0.23119999999999999,0.22020000000000001]
["SINAPI 103113","SINAPI",103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",404.93,425.34,null,null,0.2293,0.21829999999999999]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",431.84,453.66,null,null,0.22889999999999999,0.21790000000000001]
["SINAPI 103115","SINAPI",103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",485.67,510.29,null,null,0.22800000000000001,0.217]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",590.08000000000004,620.1,null,null,0.22689999999999999,0.21590000000000001]
["SINAPI 103105","SINAPI",103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",54.01,56.28,null,null,0.28029999999999999,0.26900000000000002]
["SINAPI 103117","SINAPI",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",643.91999999999996,676.72,null,null,0.22639999999999999,0.2155]
["SINAPI 103118","SINAPI",103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",748.32,786.52,null,null,0.22570000000000001,0.21479999999999999]
["SINAPI 103122","SINAPI",103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",87.59,91.6,null,null,0.25779999999999997,0.2465]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1193.6400000000001,1254.9000000000001,null,null,0.22409999999999999,0.2132]
["SINAPI 103136","SINAPI",103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1431,1504.55,null,null,0.22370000000000001,0.21279999999999999]
["SINAPI 103123","SINAPI",103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",127.98,134.07,null,null,0.24640000000000001,0.23519999999999999]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",168.33,176.52,null,null,0.2404,0.22919999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B15486,\" \",$C15486)","v":"SINAPI 103125"},"SINAPI",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",284.58999999999997,298.79000000000002,null,null,0.23269999999999999,0.22159999999999999]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",324.95,341.24,null,null,0.23130000000000001,0.22020000000000001]
["SINAPI 103127","SINAPI",103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",441.19,463.51,null,null,0.22869999999999999,0.2177]
["SINAPI 103128","SINAPI",103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",481.57,505.96,null,null,0.2281,0.21709999999999999]
["SINAPI 103129","SINAPI",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",597.80999999999995,628.23,null,null,0.2268,0.21579999999999999]
["SINAPI 103130","SINAPI",103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",638.16999999999996,670.68,null,null,0.22650000000000001,0.2155]
["SINAPI 103131","SINAPI",103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",718.91,755.61,null,null,0.22589999999999999,0.21490000000000001]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",875.54,920.32,null,null,0.22509999999999999,0.2142]
["SINAPI 103121","SINAPI",103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",71.45,74.62,null,null,0.2661,0.25480000000000003]
["SINAPI 103133","SINAPI",103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",956.28,1005.24,null,null,0.2248,0.21390000000000001]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1112.9000000000001,1169.97,null,null,0.2243,0.21340000000000001]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",15.78,16.579999999999998,null,null,0.22559999999999999,0.2147]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",156.37,164.77,null,null,0.2094,0.19869999999999999]
["SINAPI 103104","SINAPI",103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",187.04,197.11,null,null,0.20899999999999999,0.19839999999999999]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",22.25,23.41,null,null,0.21929999999999999,0.20849999999999999]
["SINAPI 103092","SINAPI",103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",28.74,30.25,null,null,0.21609999999999999,0.20530000000000001]
["SINAPI 103093","SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",43.94,46.26,null,null,0.2155,0.20469999999999999]
["SINAPI 103094","SINAPI",103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",50.45,53.14,null,null,0.21429999999999999,0.2034]
["SINAPI 103095","SINAPI",103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",65.650000000000006,69.13,null,null,0.2142,0.2034]
["SINAPI 103096","SINAPI",103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",72.16,76,null,null,0.21340000000000001,0.2026]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",87.37,92,null,null,0.2135,0.20269999999999999]
["SINAPI 103098","SINAPI",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",93.86,98.85,null,null,0.21290000000000001,0.2021]
["SINAPI 103099","SINAPI",103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",106.84,112.52,null,null,0.21190000000000001,0.20119999999999999]
["SINAPI 103100","SINAPI",103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",114.07,120.18,null,null,0.2107,0.2]
["SINAPI 103089","SINAPI",103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",13.17,13.84,null,null,0.2301,0.21890000000000001]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",125.69,132.44,null,null,0.2099,0.19919999999999999]
["SINAPI 103102","SINAPI",103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",144.74,152.52000000000001,null,null,0.21,0.1993]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",968.05,1010.27,null,null,3.5999999999999999E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 101113","SINAPI",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",925.84,955.33,null,null,3.7000000000000002E-3,3.5999999999999999E-3]
["SINAPI 101098","SINAPI",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1181.99,1233.8,null,null,3.3999999999999998E-3,3.3E-3]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1137.79,1177.22,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",904.65,924.12,null,null,2.2700000000000001E-2,2.2200000000000001E-2]
["SINAPI 101110","SINAPI",101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",855.22,861.7,null,null,2.4E-2,2.3800000000000002E-2]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1080.4100000000001,1125.67,null,null,3.5999999999999999E-3,3.5000000000000001E-3]
["SINAPI 101107","SINAPI",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1038.3,1071.6400000000001,null,null,3.8E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 101103","SINAPI",101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",851.7,869.9,null,null,2.23E-2,2.18E-2]
["SINAPI 101111","SINAPI",101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",805.07,810.83,null,null,2.3599999999999999E-2,2.3400000000000001E-2]
["SINAPI 101096","SINAPI",101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1362.28,1430.93,null,null,3.2000000000000002E-3,3.0999999999999999E-3]
["SINAPI 101104","SINAPI",101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1314.91,1370.55,null,null,3.3E-3,3.2000000000000002E-3]
["SINAPI 101100","SINAPI",101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",955.77,977.98,null,null,2.6100000000000002E-2,2.5499999999999998E-2]
["SINAPI 101108","SINAPI",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",902.13,910.6,null,null,2.7699999999999999E-2,2.7400000000000001E-2]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1283.95,1345.51,null,null,3.3999999999999998E-3,3.2000000000000002E-3]
["SINAPI 101105","SINAPI",101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1237.5999999999999,1286.3900000000001,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 101101","SINAPI",101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",931.78,952.84,null,null,2.4799999999999999E-2,2.4299999999999999E-2]
["SINAPI 101109","SINAPI",101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",879.48,887.1,null,null,2.63E-2,2.6100000000000002E-2]
["SINAPI 96393","SINAPI",96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025","M3",107.41,107.72,null,null,1.6199999999999999E-2,1.6199999999999999E-2]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025","M3",168.65,168.98,null,null,1.03E-2,1.03E-2]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104360","SINAPI",104360,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104358","SINAPI",104358,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104362","SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104361","SINAPI",104361,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104359","SINAPI",104359,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025","M3",253.31,253.86,null,null,5.4000000000000003E-3,5.4000000000000003E-3]
["SINAPI 106102","SINAPI",106102,"USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 2. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 106103","SINAPI",106103,"USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 3. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104373","SINAPI",104373,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 105529","SINAPI",105529,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",147.46,147.78,null,null,1.18E-2,1.18E-2]
["SINAPI 105530","SINAPI",105530,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",176.07,176.39,null,null,9.9000000000000008E-3,9.9000000000000008E-3]
["SINAPI 105531","SINAPI",105531,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",204.68,205,null,null,8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3]
["SINAPI 105527","SINAPI",105527,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",90.26,90.58,null,null,1.9300000000000001E-2,1.9199999999999998E-2]
["SINAPI 105532","SINAPI",105532,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",134.58000000000001,134.9,null,null,1.29E-2,1.29E-2]
["SINAPI 105533","SINAPI",105533,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",163.46,163.78,null,null,1.06E-2,1.06E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15550,\" \",$C15550)","v":"SINAPI 105534"},"SINAPI",105534,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",192.33,192.65,null,null,8.9999999999999993E-3,8.9999999999999993E-3]
["SINAPI 105528","SINAPI",105528,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",76.83,77.150000000000006,null,null,2.2599999999999999E-2,2.2599999999999999E-2]
["SINAPI 105523","SINAPI",105523,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025","M3",39.92,40.24,null,null,4.36E-2,4.3200000000000002E-2]
["SINAPI 105759","SINAPI",105759,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025","M3",55.02,55.35,null,null,3.1600000000000003E-2,3.1399999999999997E-2]
["SINAPI 105524","SINAPI",105524,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025","M3",70.13,70.45,null,null,2.4799999999999999E-2,2.47E-2]
["SINAPI 105525","SINAPI",105525,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025","M3",100.35,100.67,null,null,1.7299999999999999E-2,1.7299999999999999E-2]
["SINAPI 105526","SINAPI",105526,"USINAGEM DE SOLO  JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025","M3",130.56,130.88,null,null,1.3299999999999999E-2,1.3299999999999999E-2]
["SINAPI 105034","SINAPI",105034,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",42.07,43.56,null,null,0,0]
["SINAPI 105033","SINAPI",105033,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",58.35,60.4,null,null,0,0]
["SINAPI 93205","SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",70.36,72.900000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105032","SINAPI",105032,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",31.86,32.68,null,null,0,0]
["SINAPI 105031","SINAPI",105031,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",46.69,47.94,null,null,0,0]
["SINAPI 93199","SINAPI",93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",50.52,52.13,null,null,0,0]
["SINAPI 105030","SINAPI",105030,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",45.84,47.27,null,null,2.8799999999999999E-2,2.7900000000000001E-2]
["SINAPI 105029","SINAPI",105029,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",54.17,55.98,null,null,2.4400000000000002E-2,2.3599999999999999E-2]
["SINAPI 93197","SINAPI",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",62.55,64.73,null,null,2.1100000000000001E-2,2.0400000000000001E-2]
["SINAPI 105040","SINAPI",105040,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",37.090000000000003,39.479999999999997,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",54.81,58.33,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",76.13,81,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",23.3,23.91,null,null,5.67E-2,5.5199999999999999E-2]
["SINAPI 105027","SINAPI",105027,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",26.4,27.1,null,null,0.05,4.87E-2]
["SINAPI 93194","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",29.86,30.65,null,null,4.4200000000000003E-2,4.3099999999999999E-2]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",14.09,15.17,null,null,0,0]
["SINAPI 93203","SINAPI",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M",12.19,12.37,null,null,0,0]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",32.04,34.090000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 105026","SINAPI",105026,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",42.34,43.57,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",59.61,61.5,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",72.13,74.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 105024","SINAPI",105024,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",59.81,62.06,null,null,2.2100000000000002E-2,2.1299999999999999E-2]
["SINAPI 105023","SINAPI",105023,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",72.73,75.61,null,null,1.8100000000000002E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 93187","SINAPI",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",85.65,89.15,null,null,1.54E-2,1.4800000000000001E-2]
["SINAPI 105037","SINAPI",105037,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",37.29,39.700000000000003,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105036","SINAPI",105036,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",55.07,58.62,null,null,4.4999999999999997E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105035","SINAPI",105035,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",76.37,81.25,null,null,4.5999999999999999E-3,4.3E-3]
["SINAPI 105022","SINAPI",105022,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",23.7,24.35,null,null,5.57E-2,5.4199999999999998E-2]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",26.84,27.57,null,null,4.9200000000000001E-2,4.7899999999999998E-2]
["SINAPI 93184","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",30.76,31.56,null,null,4.2900000000000001E-2,4.1799999999999997E-2]
["SINAPI 102237","SINAPI",102237,"BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102149","SINAPI",102149,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102147","SINAPI",102147,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102148","SINAPI",102148,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102143","SINAPI",102143,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102144","SINAPI",102144,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102171","SINAPI",102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",509.56,512.89,null,null,0.16,0.15890000000000001]
["SINAPI 102172","SINAPI",102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",490.92,493.47,null,null,0.12859999999999999,0.128]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",292.14999999999998,296.32,null,null,0.3417,0.33689999999999998]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",177.63,181.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102177","SINAPI",102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1807.09,1815.15,null,null,2.2599999999999999E-2,2.24E-2]
["SINAPI 102174","SINAPI",102174,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102178","SINAPI",102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",2062.81,2070.19,null,null,1.7600000000000001E-2,1.7500000000000002E-2]
["SINAPI 102175","SINAPI",102175,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",927.34,936.19,null,null,5.0500000000000003E-2,0.05]
["SINAPI 102173","SINAPI",102173,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",366.84,371.01,null,null,0.27210000000000001,0.26910000000000001]
["SINAPI 102153","SINAPI",102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",252.32,255.76,null,null,0,0]
["SINAPI 102165","SINAPI",102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",351.11,354.44,null,null,0.2321,0.23]
["SINAPI 102155","SINAPI",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",257.68,260.43,null,null,0,0]
["SINAPI 102167","SINAPI",102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",403.79,406.34,null,null,0.15640000000000001,0.15540000000000001]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",331.45,333.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",441.4,443.06,null,null,9.2299999999999993E-2,9.1999999999999998E-2]
["SINAPI 102159","SINAPI",102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",394.72,396.1,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15614,\" \",$C15614)","v":"SINAPI 102161"},"SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",298.37,302.54000000000002,null,null,0.33460000000000001,0.33]
["SINAPI 102151","SINAPI",102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",183.85,187.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102162","SINAPI",102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",317.05,321.22000000000003,null,null,0.31490000000000001,0.31080000000000002]
["SINAPI 102164","SINAPI",102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",310.38,313.70999999999998,null,null,0.2626,0.25979999999999998]
["SINAPI 102154","SINAPI",102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",216.95,219.7,null,null,0,0]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",316.64999999999998,319.2,null,null,0.19939999999999999,0.1978]
["SINAPI 102156","SINAPI",102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",244.31,246.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",386.6,388.49,null,null,0.121,0.12039999999999999]
["SINAPI 102158","SINAPI",102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",333,334.55,null,null,0,0]
["SINAPI 102152","SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",202.53,205.97,null,null,0,0]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",586.51,594.04999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 102179","SINAPI",102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",430.59,439.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102180","SINAPI",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",496.92,504.95,null,null,0,0]
["SINAPI 102189","SINAPI",102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",303.58999999999997,314.31,null,null,0,0]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",1064.78,1074.46,null,null,0,0]
["SINAPI 102185","SINAPI",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",4493.51,4529.46,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2238.7600000000002,2256.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102187","SINAPI",102187,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",2425.5300000000002,2447.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102182","SINAPI",102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1204.55,1214.76,null,null,0,0]
["SINAPI 102191","SINAPI",102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2",30.71,33.29,null,null,0,0]
["SINAPI 102190","SINAPI",102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2",25.27,27.41,null,null,0,0]
["SINAPI 102192","SINAPI",102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",21.92,23.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89354","SINAPI",89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",519.69000000000005,523.11,null,null,0,0]
["SINAPI 103041","SINAPI",103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",20.96,21.36,null,null,0,0]
["SINAPI 103042","SINAPI",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",26.29,26.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",24.01,24.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103044","SINAPI",103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",32.630000000000003,33.24,null,null,0,0]
["SINAPI 103039","SINAPI",103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",72.44,73.89,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",65.86,66.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103037","SINAPI",103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",49.14,49.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103036","SINAPI",103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",24.9,25.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",106.74,108.62,null,null,0,0]
["SINAPI 90371","SINAPI",90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.38,31.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103047","SINAPI",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",25.82,26.3,null,null,0,0]
["SINAPI 94489","SINAPI",94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.4,31.84,null,null,0,0]
["SINAPI 94490","SINAPI",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",45.82,46.26,null,null,0,0]
["SINAPI 94491","SINAPI",94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",62.65,63.27,null,null,0,0]
["SINAPI 94492","SINAPI",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",64.349999999999994,64.97,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",117.63,118.64,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",124.97,126.42,null,null,0,0]
["SINAPI 94794","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",196.67,198.74,null,null,0,0]
["SINAPI 94496","SINAPI",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",98.6,99.71,null,null,0,0]
["SINAPI 94793","SINAPI",94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",185.15,186.88,null,null,0,0]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",72.36,73.19,null,null,0,0]
["SINAPI 94792","SINAPI",94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",135.37,136.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89352","SINAPI",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.36,42.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89986","SINAPI",89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",97.68,98.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94499","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",341.11,343.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",172.31,174.19,null,null,0,0]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",414.17,417.31,null,null,0,0]
["SINAPI 89353","SINAPI",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",46.91,47.52,null,null,0,0]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",111.17,112.39,null,null,0,0]
["SINAPI 94501","SINAPI",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",832.91,836.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89349","SINAPI",89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.39,31.79,null,null,0,0]
["SINAPI 89984","SINAPI",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",100.19,101.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",105.66,106.88,null,null,0,0]
["SINAPI 89351","SINAPI",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",39.049999999999997,39.659999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 103045","SINAPI",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",10.96,11.36,null,null,0,0]
["SINAPI 103046","SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",25.01,25.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",19.77,20.25,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.33,21.77,null,null,0,0]
["SINAPI 103029","SINAPI",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",53.47,54.08,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15678,\" \",$C15678)","v":"SINAPI 103019"},"SINAPI",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",317.49,319.99,null,null,0,0]
["SINAPI 103050","SINAPI",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021","UN",30.39,32.57,null,null,0,0]
["SINAPI 103051","SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021","UN",36.869999999999997,39.51,null,null,0,0]
["SINAPI 103052","SINAPI",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021","UN",48.67,51.94,null,null,0,0]
["SINAPI 94799","SINAPI",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",169.98,172.49,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",137.93,139.85,null,null,0,0]
["SINAPI 94797","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",84.29,85.71,null,null,0,0]
["SINAPI 94795","SINAPI",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",35.89,36.58,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",218.31,221.55,null,null,0,0]
["SINAPI 94796","SINAPI",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",42.37,43.41,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",371.04,376.14,null,null,0,0]
["SINAPI 103018","SINAPI",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",303.99,308.42,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",175.08,176.53,null,null,0,0]
["SINAPI 95251","SINAPI",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",144.26,145.37,null,null,0,0]
["SINAPI 95250","SINAPI",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",97.63,98.46,null,null,0,0]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",61.16,61.56,null,null,0,0]
["SINAPI 95253","SINAPI",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",265.66000000000003,267.54000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 95249","SINAPI",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",72.34,72.95,null,null,0,0]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",336.38,337.83,null,null,0.94920000000000004,0.94510000000000005]
["SINAPI 99621","SINAPI",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",298.86,299.97000000000003,null,null,0.95599999999999996,0.95240000000000002]
["SINAPI 99620","SINAPI",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",200.51,201.34,null,null,0.95179999999999998,0.94779999999999998]
["SINAPI 103008","SINAPI",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",120.57,120.97,null,null,0.96089999999999998,0.95779999999999998]
["SINAPI 99624","SINAPI",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",669.17,671.67,null,null,0.95589999999999997,0.95240000000000002]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",469.37,471.25,null,null,0.95299999999999996,0.94920000000000004]
["SINAPI 99625","SINAPI",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",920.44,923.58,null,null,0.95989999999999998,0.95660000000000001]
["SINAPI 99619","SINAPI",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",147.6,148.21,null,null,0.95130000000000003,0.94740000000000002]
["SINAPI 99626","SINAPI",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1417.19,1421.18,null,null,0.96699999999999997,0.96419999999999995]
["SINAPI 99631","SINAPI",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",187.08,188.53,null,null,0.90859999999999996,0.90159999999999996]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",160.69999999999999,161.81,null,null,0.91810000000000003,0.91180000000000005]
["SINAPI 99629","SINAPI",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",108.02,108.85,null,null,0.91049999999999998,0.90349999999999997]
["SINAPI 99627","SINAPI",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",89.06,89.46,null,null,0.94710000000000005,0.94289999999999996]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",426.35,428.85,null,null,0.93079999999999996,0.9254]
["SINAPI 99632","SINAPI",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",269.72000000000003,271.60000000000002,null,null,0.91820000000000002,0.91190000000000004]
["SINAPI 99633","SINAPI",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",578.84,581.98,null,null,0.93630000000000002,0.93120000000000003]
["SINAPI 99628","SINAPI",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",97.2,97.81,null,null,0.92600000000000005,0.92030000000000001]
["SINAPI 99634","SINAPI",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",987.4,991.39,null,null,0.9526,0.94869999999999999]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",173.1,173.82,null,null,0.95069999999999999,0.94669999999999999]
["SINAPI 103012","SINAPI",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",160.77000000000001,161.34,null,null,0.95920000000000005,0.95579999999999998]
["SINAPI 103011","SINAPI",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",101.96,102.37,null,null,0.95269999999999999,0.94889999999999997]
["SINAPI 103015","SINAPI",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",460.19,461.44,null,null,0.96799999999999997,0.96530000000000005]
["SINAPI 103014","SINAPI",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",260.27999999999997,261.20999999999998,null,null,0.9577,0.95430000000000004]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",629.1,630.66999999999996,null,null,0.97070000000000001,0.96830000000000005]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",91.43,91.74,null,null,0.96079999999999999,0.95760000000000001]
["SINAPI 103017","SINAPI",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1098.1199999999999,1100.1099999999999,null,null,0.97870000000000001,0.97689999999999999]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103032","SINAPI",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103030","SINAPI",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103031","SINAPI",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103035","SINAPI",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103034","SINAPI",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103024","SINAPI",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103026","SINAPI",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103025","SINAPI",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103021","SINAPI",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103027","SINAPI",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103563","SINAPI",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103564","SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103565","SINAPI",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103567","SINAPI",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15742,\" \",$C15742)","v":"SINAPI 103568"},"SINAPI",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103569","SINAPI",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103570","SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103562","SINAPI",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103573","SINAPI",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103585","SINAPI",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103586","SINAPI",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103575","SINAPI",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103577","SINAPI",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103578","SINAPI",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103579","SINAPI",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103580","SINAPI",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103582","SINAPI",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103584","SINAPI",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103557","SINAPI",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103559","SINAPI",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103561","SINAPI",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103529","SINAPI",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103530","SINAPI",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103531","SINAPI",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103533","SINAPI",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103535","SINAPI",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103527","SINAPI",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103536","SINAPI",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103528","SINAPI",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103541","SINAPI",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103542","SINAPI",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103543","SINAPI",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103544","SINAPI",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103545","SINAPI",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103537","SINAPI",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103546","SINAPI",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103549","SINAPI",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103550","SINAPI",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103551","SINAPI",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103552","SINAPI",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103554","SINAPI",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103555","SINAPI",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103547","SINAPI",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103548","SINAPI",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":45,"n_cols":24,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[43,8,43,9],[44,8,44,9],[43,4,43,7],[44,4,44,7],[42,1,42,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":"Composição"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,"Cotação"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SINAPI-I"]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,"SINAPI"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COMP01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TST BASE SINAPI 09-2025"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":52.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":52.36},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição COMP01"},"Composição","COMP01","TST BASE SINAPI 09-2025","M2",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":52.04},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":52.36},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":52.04},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":52.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4718",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0.97},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(J12,2),2)","v":0.97},1.4999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":64.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":64.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":3366},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI-I","4720",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"M3"},0.3,0.3,4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":74.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":74.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":3364},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","4721",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"M3"},0.47,0.47,7.3000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":64.209999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":64.209999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":3365},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","83362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"CHP"},0.5,0.5,1.8E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":275.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":278.54000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":7582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0.31830000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0.31459999999999999},0.16,0.16]
[null,"SINAPI","5684",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"CHP"},6.16,6.25,3.6999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":166.42},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":168.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":7776},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0.48530000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0.47810000000000002},2.99,2.99]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"H"},1.24,1.34,4.2999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":28.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":31.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":12806},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88302",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"H"},1.44,1.57,4.2999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":33.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":36.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":13123},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO","02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":" Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (589520)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"M2"},40.950000000000003,40.950000000000003,3.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":12.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":12.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":12},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO","01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"CONTROLE TECNOLÓGICO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H20*ROUND(I20,2),2)","v":0.01},{"$f":"ROUND($H20*ROUND(J20,2),2)","v":0.01},0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":11},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0}]
[null,"COTAÇÃO",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(I21,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F21*O21,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Composição COMP02"},"Composição","COMP02","IMPLIMAÇÃO IMPERMEÁVEL BASE SINAPI 09-2025",null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":23.03},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":23.13},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":23.03},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":23.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","4720",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(I24,2),2)","v":1.41},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(J24,2),2)","v":1.41},1.9E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":74.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":74.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B24,\" \",$C24),Banco!$A:$A,0)","v":3364},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","96035",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"CHP"},8.69,8.7899999999999991,0.03,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":289.72000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":293},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":7498},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0.35110000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0.34720000000000001},3.05,3.05]
[null,"SINAPI","83362",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"CHP"},0.28000000000000003,0.28000000000000003,1E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":275.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":278.54000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":7582},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0.31830000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0.31459999999999999},0.09,0.09]
[null,"SINAPI","5684",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"CHP"},0.17,0.17,1E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":166.42},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":168.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":7776},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0.48530000000000001},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0.47810000000000002},0.08,0.08]
[null,"SINAPI","88243",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"H"},0.06,0.06,2E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":28.89},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":31.22},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":12806},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO","02",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":" Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (589520)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"M2"},12.41,12.41,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":12.41},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":12.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":12},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"COTAÇÃO","01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"CONTROLE TECNOLÓGICO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"M2"},0.01,0.01,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":11},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K32,-1,0),$K$1:$K32,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B33,\" \",$C33)","v":"Composição COMP03"},"Composição","COMP03","PINTURA DE LIGAÇÃO ",null,{"$f":"IF($L33>0,SUM(OFFSET(F33,1,0,$L33),0))","v":0.51},{"$f":"IF($L33>0,SUM(OFFSET(G33,1,0,$L33),0))","v":0.51},null,{"$f":"IF(ISERROR(F33),0,F33)","v":0.51},{"$f":"IF(ISERROR(G33),0,G33)","v":0.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K33,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K33+1,K:K,0))-ROW(L33)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I33<>0,J33<>0),N33=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"COTAÇÃO","05",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e\ntransporte da emulsão. (561120)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H34*ROUND(I34,2),2)","v":0.51},{"$f":"ROUND($H34*ROUND(J34,2),2)","v":0.51},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":0.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":0.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":15},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F34*O34,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G34*P34,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H35*ROUND(I35,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B35,\" \",$C35),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!O35)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!P35)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F35*O35,2)","v":0},0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K36,-1,0),$K$1:$K36,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B37,\" \",$C37)","v":"Composição COMP04"},"Composição","COMP04","PLACA DE SINALIZAÇÃO",null,{"$f":"IF($L37>0,SUM(OFFSET(F37,1,0,$L37),0))","v":371.96},{"$f":"IF($L37>0,SUM(OFFSET(G37,1,0,$L37),0))","v":379.51},null,{"$f":"IF(ISERROR(F37),0,F37)","v":371.96},{"$f":"IF(ISERROR(G37),0,G37)","v":379.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K37,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K37+1,K:K,0))-ROW(L37)-2","v":4},{"$f":"IF(AND(OR(I37<>0,J37<>0),N37=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","92335",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"ROUND($H38*ROUND(I38,2),2)","v":282.45},{"$f":"ROUND($H38*ROUND(J38,2),2)","v":286.83},3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":94.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":95.61},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":12159},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0.82030000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0.80779999999999996},{"$f":"ROUND(F38*O38,2)","v":231.69},{"$f":"ROUND(G38*P38,2)","v":231.7}]
[null,"COTAÇÃO","06",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte, INCLUINDO SUPORTES E FERRAGENS"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"M2"},20,20,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":20},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":20},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":17},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","100899",{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"M"},55.57,57.64,0.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":92.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":96.07},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":9602},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":4.5699999999999998E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":4.3999999999999997E-2},2.54,2.54]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.04,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":27.87},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":30.08},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":13147},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K42,-1,0),$K$1:$K42,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":131,"n_cols":19,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[122,5,122,6],[122,7,122,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[127,3,127,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[119,3,119,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[111,3,111,8],[109,3,109,4],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[110,3,110,4],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[103,3,103,8],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,3,102,4],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[99,3,99,4],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[100,3,100,4],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[95,3,95,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[87,3,87,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[79,3,79,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[32,3,32,8],[38,3,38,8],[44,3,44,8],[50,3,50,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[54,7,54,8],[62,3,62,8],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[56,3,56,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,3,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[36,7,36,8],[129,1,129,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[31,7,31,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[40,5,40,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[130,6,130,8],[130,4,130,5],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[47,5,47,6],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[40,7,40,8],[41,5,41,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[71,3,71,8],[69,3,69,4],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[70,3,70,4],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[28,5,28,6]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONTROLE TECNOLÓGICO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.6},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0.6},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002",null,"ORSE - SETEMBRO 2025",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C24:I24)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E003",null,"SINAPI-SP- 04/2025",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C25:I25)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H29=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F29),M29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B29,\" \",$C29)","v":"Cotação 01"},"Cotação","01","CONTROLE TECNOLÓGICO","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F30,1,0,ROW(C33)-ROW(C30)-1)),AVERAGE(OFFSET(F30,1,0,ROW(C33)-ROW(C30)-1)))*IF(H29=\"\",1,VLOOKUP(H29,INDICES,8)),0)","v":0.6},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":1},{"$f":"ROW(C33)-ROW(C30)-1","v":2},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F29),M29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F29),M29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C31<>\"\",VLOOKUP(C31,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J31),$J$1:$J31,0)-1,0)),ISNUMBER(F31),INDEX($M$1:$M31,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M31))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C32<>\"\",VLOOKUP(C32,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025"},null,0.6,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J32),$J$1:$J32,0)-1,0)),ISNUMBER(F32),INDEX($M$1:$M32,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M32))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F29),M29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F29),M29=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H36=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B36,\" \",$C36)","v":"Cotação 02"},"Cotação","02"," Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C (589520)","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F37,1,0,ROW(C39)-ROW(C37)-1)),AVERAGE(OFFSET(F37,1,0,ROW(C39)-ROW(C37)-1)))*IF(H36=\"\",1,VLOOKUP(H36,INDICES,8)),0)","v":12.41},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":2},{"$f":"ROW(C39)-ROW(C37)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C38<>\"\",VLOOKUP(C38,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025"},null,12.41,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J38),$J$1:$J38,0)-1,0)),ISNUMBER(F38),INDEX($M$1:$M38,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M38))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F36),M36=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H42=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F42),M42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B42,\" \",$C42)","v":"Cotação 03"},"Cotação","03","Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e\ntransporte da emulsão (560100)","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F43,1,0,ROW(C45)-ROW(C43)-1)),AVERAGE(OFFSET(F43,1,0,ROW(C45)-ROW(C43)-1)))*IF(H42=\"\",1,VLOOKUP(H42,INDICES,8)),0)","v":0.51},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"ROW(C45)-ROW(C43)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F42),M42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F42),M42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C44<>\"\",VLOOKUP(C44,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025"},null,0.51,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J44),$J$1:$J44,0)-1,0)),ISNUMBER(F44),INDEX($M$1:$M44,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M44))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F42),M42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F42),M42=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H48=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F48),M48=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B48,\" \",$C48)","v":"Cotação 04"},"Cotação","04","TST exclusive fornecimento e transporte da emulsão (584200)","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F49,1,0,ROW(C51)-ROW(C49)-1)),AVERAGE(OFFSET(F49,1,0,ROW(C51)-ROW(C49)-1)))*IF(H48=\"\",1,VLOOKUP(H48,INDICES,8)),0)","v":7.69},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"ROW(C51)-ROW(C49)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F48),M48=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F48),M48=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C50<>\"\",VLOOKUP(C50,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025"},null,7.69,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J50),$J$1:$J50,0)-1,0)),ISNUMBER(F50),INDEX($M$1:$M50,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M50))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F48),M48=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F48),M48=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H54=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F54),M54=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B54,\" \",$C54)","v":"Cotação 05"},"Cotação","05","Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e\ntransporte da emulsão. (561120)","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F55,1,0,ROW(C57)-ROW(C55)-1)),AVERAGE(OFFSET(F55,1,0,ROW(C57)-ROW(C55)-1)))*IF(H54=\"\",1,VLOOKUP(H54,INDICES,8)),0)","v":0.51},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":5},{"$f":"ROW(C57)-ROW(C55)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F54),M54=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F54),M54=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"DER-PR  REF: SETEMBRO 2025"},null,0.51,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F54),M54=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F54),M54=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H60=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B60,\" \",$C60)","v":"Cotação 00"},"Cotação","00","Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical em chapa de aço #16 com película refletiva.","UNIDADE",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F61,1,0,ROW(C63)-ROW(C61)-1)),AVERAGE(OFFSET(F61,1,0,ROW(C63)-ROW(C61)-1)))*IF(H60=\"\",1,VLOOKUP(H60,INDICES,8)),0)","v":530},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":6},{"$f":"ROW(C63)-ROW(C61)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"l001",{"$f":"IF(C62<>\"\",VLOOKUP(C62,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":{"$error":"#N/A"}},null,530,null,"30/10/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J62),$J$1:$J62,0)-1,0)),ISNUMBER(F62),INDEX($M$1:$M62,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M62))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F60),M60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H66=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B66,\" \",$C66)","v":"Cotação 06"},"Cotação","06","Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadras de esporte, INCLUINDO SUPORTES E FERRAGENS","M2",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F67,1,0,ROW(C72)-ROW(C67)-1)),AVERAGE(OFFSET(F67,1,0,ROW(C72)-ROW(C67)-1)))*IF(H66=\"\",1,VLOOKUP(H66,INDICES,8)),0)","v":20},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":7},{"$f":"ROW(C72)-ROW(C67)-1","v":4},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ORSE - SETEMBRO 2025"},null,20,null,"21/11/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C70<>\"\",VLOOKUP(C70,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J70),$J$1:$J70,0)-1,0)),ISNUMBER(F70),INDEX($M$1:$M70,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M70))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C71<>\"\",VLOOKUP(C71,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J71),$J$1:$J71,0)-1,0)),ISNUMBER(F71),INDEX($M$1:$M71,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M71))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F66),M66=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H75=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F75),M75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B75,\" \",$C75)","v":"Cotação 07"},"Cotação","07","LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025",null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F76,1,0,ROW(C80)-ROW(C76)-1)),AVERAGE(OFFSET(F76,1,0,ROW(C80)-ROW(C76)-1)))*IF(H75=\"\",1,VLOOKUP(H75,INDICES,8)),0)","v":219.78},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":8},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C76)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F75),M75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F75),M75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI-SP- 04/2025"},null,219.78,null,"24/11/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F75),M75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F75),M75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Cotação 08"},"Cotação","08","DR tetrapolar 100A","UNIDADE",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C88)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C88)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8)),0)","v":297.58},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":9},{"$f":"ROW(C88)-ROW(C84)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"e003",{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI-SP- 04/2025"},null,297.58,null,"24/11/1969",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H91=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F92,1,0,ROW(C96)-ROW(C92)-1)),AVERAGE(OFFSET(F92,1,0,ROW(C96)-ROW(C92)-1)))*IF(H91=\"\",1,VLOOKUP(H91,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":10},{"$f":"ROW(C96)-ROW(C92)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C94<>\"\",VLOOKUP(C94,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J94),$J$1:$J94,0)-1,0)),ISNUMBER(F94),INDEX($M$1:$M94,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M94))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H99=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F99),M99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B99,\" \",$C99)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F100,1,0,ROW(C104)-ROW(C100)-1)),AVERAGE(OFFSET(F100,1,0,ROW(C104)-ROW(C100)-1)))*IF(H99=\"\",1,VLOOKUP(H99,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":11},{"$f":"ROW(C104)-ROW(C100)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F99),M99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F99),M99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C101<>\"\",VLOOKUP(C101,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J101),$J$1:$J101,0)-1,0)),ISNUMBER(F101),INDEX($M$1:$M101,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M101))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C102<>\"\",VLOOKUP(C102,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J102),$J$1:$J102,0)-1,0)),ISNUMBER(F102),INDEX($M$1:$M102,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M102))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C103<>\"\",VLOOKUP(C103,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J103),$J$1:$J103,0)-1,0)),ISNUMBER(F103),INDEX($M$1:$M103,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M103))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F99),M99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F99),M99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H107=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B107,\" \",$C107)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F108,1,0,ROW(C112)-ROW(C108)-1)),AVERAGE(OFFSET(F108,1,0,ROW(C112)-ROW(C108)-1)))*IF(H107=\"\",1,VLOOKUP(H107,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":12},{"$f":"ROW(C112)-ROW(C108)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C110<>\"\",VLOOKUP(C110,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J110),$J$1:$J110,0)-1,0)),ISNUMBER(F110),INDEX($M$1:$M110,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M110))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C111<>\"\",VLOOKUP(C111,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J111),$J$1:$J111,0)-1,0)),ISNUMBER(F111),INDEX($M$1:$M111,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M111))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F107),M107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H115=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B115,\" \",$C115)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F116,1,0,ROW(C120)-ROW(C116)-1)),AVERAGE(OFFSET(F116,1,0,ROW(C120)-ROW(C116)-1)))*IF(H115=\"\",1,VLOOKUP(H115,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":13},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C116)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F115),M115=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B123,\" \",$C123)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C128)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C128)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":14},{"$f":"ROW(C128)-ROW(C124)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2025-10-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,37% HORISTA e 72,50% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,45% HORISTA e 54,20% MENSALISTA","NACIONAL","CURITIBA","SINAPI FORMATO 2025","09/2025","","10/10/2025"]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:","PLACA DE SINALIZAÇÃO"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"Cotação","00","Fornecimento e implantação de placa de sinalização vertical em chapa de aço #16 com película refletiva.","UNIDADE","530","530","Cotações"]
[null,"SINAPI","103703","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103701","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103699","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103702","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103700","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103698","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103704","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PÓRTICO E SEMI-PÓRTICO. AF_03/2022","M2","0","0"]
[null,"SINAPI","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","155,61","162,97"]
[null,"SINAPI","103697","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","143,36","150,41"]
[null,"SINAPI","103695","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","107,53","111,66"]
[null,"SINAPI","103694","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","119,78","124,22"]
[null,"SINAPI","103690","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN","0","0"]
[null,"SINAPI","103693","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN","0","0"]
[null,"SINAPI","103692","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN","0","0"]
[null,"SINAPI","103691","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN","0","0"]
[null,"SINAPI-I","10851","PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)","UN","78,41","78,41",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","44781","PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO","M2"]
[null,"SINAPI-I","44782","PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO","M2"]
[null,"Composição","COMP04","PLACA DE SINALIZAÇÃO","0","371,96","379,51","Composições"]
[null,"SINAPI-I","37560","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","26,57","26,57",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","37557","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","8,07","8,07",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","37556","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","15,61","15,61",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","37559","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","19,15","19,15",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","37539","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","13,5","13,5",null,"C"]
[null,"SINAPI-I","37558","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN","25,17","25,17",null,"CR"]
[null,"SINAPI-I","41962","PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","M2"]
[null,"SINAPI-I","34723","PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA","M2"]
[null,"SINAPI-I","34721","PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2"]
[null,"SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","13,88","15,02"]
[null,"SINAPI","104798","REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","17,68","19,12"]
[null,"SINAPI-I","44622","SUPORTE (POSTE) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 2\", PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZACAO","M"]